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第一章  招标公告
一、项目名称
项目名称：中国重汽集团青岛重工有限公司厂区交通安全测速抓拍安全装置项目
2、 招标内容
为进一步提高厂内交通安全，对厂内道路安装测速抓怕安全装置，达到加强厂内交通安全管理的目的。
三、招标形式
招标形式:公开招标
四、议程安排
1.发标时间：2026年7月16日。
2.答疑时间：截止至2026年7月30日下午17点前（若有变动另行通知）。
答疑联系人及联系电话：唐荣菊 13678894103
3.开标时间：2026年7月31日上午9时（若有变动另行通知）。
4.投标地点：锦荣路369号青岛重工公司第二会议室
5.投标文件递交：有意向投标方，7月30日下午17点前，经附件1《投标书》与保证金汇款截图盖章扫描发至邮箱383433823@qq.com，其他文件于开标当日在投标地点现场递交。
五、获取招标文件
   通过集团公司网站公示
六、投标须知
1.合格投标人：
1.1投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；
1.2公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）注册资金不能少于500万；
1.3投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件（加盖公章）,需具备电子与智能化工程专业承包二级资质；
1.4采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录；。
1.5投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的。
1.6投标人须提供法人授权委托书复印件及投标单位授权代表的身份证复印件（加盖公章），开标现场核验授权代表身份证原件，授权代表由法人代表本人担任的，仅须提供法人身份证原件。
1.7在“信用中国”信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息，提供查询页截图；
1.8供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。
1.9投标人须认可招标人的工作指令，包括节假日、夜间能正常开展工作的要求；
1.10投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；
1.11投标人必须在青岛市内有办公驻点，紧急情况下，维修人员应在 2 小时内响应并到达现场维修；
1.12本次招标项目不接受联合体投标；
上述为投标必备的资格条件，相关材料缺项会按不响应招标文件或无效投标处理，资质证明审查后废除投标资格。
逾期的投标文件招标人不予受理。
2.结算
2.1本次招标为公开招标，报价应为：经与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；
2.2付款结算方式：电子汇款，施工完毕试运行一个月，验收合格后付款，10%质保金，质保期2年。
3.技术规范及服务
3.1投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。
3.2投标人可免费提供的、包含但不限于招标人所要求的其他相关服务内容，按本招标书“第二章 投标文件编制”要求，在技术标中说明。
4.投标保证金
投标人应按以下方式提交投标保证金，作为其投标文件的一部分。未按本招标文件规定提交投标保证金的，按无效投标处理。
4.1投标保证金提交方式及时间
（1）投标保证金的 形式：电汇（备注“青岛重工厂区交通安全测速抓拍安全装置项目投标保证金”）
（2）投标保证金的金额：人民币5000元
（3）保证金递交时间：2026年7月17日9时00分至2026年7月30日下午5时00分前
（4）投标保证金由投标单位公司对公汇款至中国重汽集团青岛重工有限公司财务部账户：
账户名称：中国重汽集团青岛重工有限公司
开户银行：中国银行股份有限公司青岛城阳支行
账    号：2338 1295 3732
行    号：1044 5210 5017
4.2如投标人有下列情况，投标保证金不予退还，招标人有权依法向其提出索赔，投标人应当赔偿因此给招标人造成的全部损失：
（1）截至开标前3天，投标方无正当理由、未书面形式传递说明而在投标截止日不来投标的；
（2）投标方传递文件后，无正当理由放弃投标的；
（3）自中标（成交）通知书发出之日起30天内，中标（成交）人无正当理由不签订合同的；
（4）投标过程中被查实有串标、围标、陪标，采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人等违规违法行为的；
（5）投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理；
（6）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（7）开标后，投标人在投标有效期内撤回谈判的；
（8）法律法规和招标文件规定的其他情形。
4.3保证金的退还：
（1）未中标（成交）人的保证金，在中标通知书发出后30个工作日内退还（无息）；
（2）中标（成交）人的保证金在签订合同后5个工作日内予以退还或根据合同中的约定将投标保证金转为履约保证金。
5.其他
投标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。如投标人不认可、不接受，则投标人在本招标书“第二章 投标文件编制”之“相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）”中注明“不接受”字，招标人将视之为主动弃标。
其余未尽事宜，均按合同约定。
该标书最终解释权归重汽青岛重工有限公司所有。
6.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。
七、投标文件格式
（注意：投标响应文件均需加盖投标单位公章，以下不再逐条款列示此项要求）
1.资质文件
1.1统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件；
1.2投标人须提供法人授权委托书复印件及法人代表、投标单位授权代表的身份证复印件（加盖公章），开标现场核验授权代表身份证原件，授权代表由法人代表本人担任的，仅须提供法人身份证原件（附件3，格式见“第二章 投标文件编制”）；
1.3采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录；
1.4“信用中国”信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息，提供查询页截图；
重要提示：资格审核中，上述所列示的所有条款均属于否决项，对于任意一项或多项未达到资格审核要求的投标人，视为主动放弃投标，该投标人将不能进入后续的评标程序。对于未通过资格审核要求的投标人，不做任何解释。
2.技术标
2.1投标人按本招标书“第三章 技术要求”中所列示项目内容自行编制的技术文件；
2.2相关条款偏离表（附件7，格式见“第二章 投标文件编制”）；
注：可做正偏离，但不允许有低于本招标文件相关要求的情况出现，否则视为主动放弃本项目投标。
2.3投标人认为需要提交的其它文件。
3.商务标
3.1投标书（附件1，格式见“第二章 投标文件编制”）；3.2分项报价单（附件5.格式见“第二章 投标文件编制”）；
3.3承诺书（附件6，格式见“第二章 投标文件编制”）；
3.4投标人认为需要提交的其它文件。
4.需单独密封的文件
资质文件（内装1份）
开标一览表（内装1份）
技术标书（内装1正、3副）
商务标书（内装1正、3副）
5.密封文件的封面标记
项目名称；
投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真；
一密封文件在封口处加盖投标人公章；
报价单、标书正副本密封文件均需在封口处注明“于2026年5月29日上午9时之前不准启封”字样；
投标文件必须用A4幅面纸打印后装订成册，每份标书封面右上角注明“正本”或“副本”字样；
如果投标人未按上述要求对投标文件进行密封和标记，或因投标人密封不当造成投标文件的提前开封，招标人有权予以拒绝，并视为投标人主动放弃投标。
八、投标、开标、评标
1.投标
无正当理由随意放弃投标、撤销投标文件、中标后无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人或合同签订单位提出无理附加条件的，该投标人2年不得参与招标人组织的招投标项目。
2.开标
2.l  招标人在规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。
2.2技术标与商务标同时投标，分开密封：先开技术标，按照标书中规定的详细技术配置对比表进行技术评标，在满足技术要求的前提下（含技术澄清），经专家组讨论通过后，再开商务标；原则上，满足技术标要求的投标方均进入商务标环节。技术标开启后应明确商务标的保管责任人，严禁私自打开商务标书，确保商务标的密封与保护。
2.3开标时查验投标文件密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，先拆启技术标书。由评标专家组对所有投标方的技术方案进行综合评定和打分，确定进入商务标评阶段的投标方
2.4根据技术标评审结果，通知未进入商务标评标资格的投标方离场，当众拆启进入商务标评标资格单位的开标一览表，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，投标人授权代表现场确认无误后进行商务标的评标，招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终确定投标人排序。
3.评标
3.1评标工作由招标人为该项目依法组织的、由三人及以上单数成员（视标的额大小按规定确定专家人数）组成的评标专家小组负责，参照以下评分标准，采用综合评定法，即由评标工作小组按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。
3.2定标方式为低价中标法。结合本次招标的形式为商务谈判，由评标专家组对邀请供方进行商谈，招标人有权根据项目情况，采取多级商谈模式，最终根据商谈的价格确定投标人。
投标前请各投标人按照标书技术要求对项目方案进行充分准备，有意投标的单位应默认认同上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。
3.评分标准
本次招标评价分为几个方面，总赋分为100分。
	评审要素
	具体项目
	评分依据
	单项满分
(满分100分)

	商务
	投标报价
	1.经初审合格的投标文件其投标报价为有效报价。
满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。
2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100。
3.百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。
	60

	技术
	企业实力
	根据企业注册资金、成立时间、专业技术人员附1-5分；
每通过一项体系认证附1分，最高5分

	5

	
	同类业绩
	提供近三年青岛地区业务合同的，每份合同赋1分，满分5分。
	5

	
	方案
	根据厂区实际，出具覆盖全厂区道路的安全测速及安防系统方案，出具布局图，根据方案详细程度等进行打分。
	20

	
	交货期
	施工周期30天（包含节假日），每多一天扣2分。
	10



九、合同签订
1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。
2.招标人发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在招标人要求的时间内完成合同签订，如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。
3.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，且检测全过程符合相关法规要求，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。
4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。
5.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。
6.中标人须认可由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。
十、废标及终止招标
1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
1.1投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
1.2投标人在报价有效期内撤回投标；
1.3在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
1.4投标人以任何方式诋毁其他投标人；
1.5投标人串通投标；
1.6以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
1.7中标人不按规定签订合同；
1.8法律、法规规定的其他情况；
1.9出现影响采购公正的违法、违规行为的；
1.10评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
1.11因重大变故，采购任务取消的；
1.12投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
1.13有效参与投标的单位不足三家以上的；
1.14被举报、检举，并经招标方查实无误的；
1.15招标人认为其他应终止招标的情形。
十一、中标人瑕疵滞后发现的处理原则
无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
十二、技术要求
 见本招标文件“第三章 技术要求”，附后。



















第二章  投标文件编制
一、投标文件签署
1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。
2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字或加盖公章后才有效。
二、投标文件的密封和标记
1.投标人应将投标文件正、副本一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容：
1.1项目名称
1.2投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真
2.每一密封文件在封口处加盖投标人公章并注明“于2026年7月31日上午9时之前不准启封”字样。
3.如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标人提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。
三、投标文件格式要求







附件1
项目名称： 中国重汽集团青岛重工有限公司厂区交通安全测速抓拍安全装置项目
投标书
致中国重汽集团青岛重工有限公司：
根据贵方厂区交通安全测速抓拍安全装置项目招标文件，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：
资质证明文件（1份）
报价单（1份）
商务标书（正本1份和副本2份）
据此，签字代表宣布同意如下：
所附投标报价表中规定的应提供的投标报价。
1． 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
2． 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3． 投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。
4． 投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
5． 投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。
6． 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                                   邮编：

电话：                                   传真：

投标人授权代表签字：                 职务：                 日期：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

附件2
项目名称： 中国重汽集团青岛重工有限公司厂区交通安全测速抓拍安全装置项目 

日期：  年   月   日
投标文件目录
	序号
	主要内容
	索引

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。
2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。
附件3
项目名称： 中国重汽集团青岛重工有限公司厂区交通安全测速抓拍安全装置项目


日期：  年   月   日
法人授权委托书
致中国重汽集团青岛重工有限公司：
本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权代表姓名）        为我公司参加贵方组织的厂区交通安全测速抓拍安全装置项目 的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。
委托期限：20XX  年X 月 X 日至 20XX  年 X 月 X 日
授权代表无转委托权，特此委托。
授权代表姓名：          性别：           年龄：       
身份证号码：                      职务：            
投标人名称：（盖单位公章）
法定代表人：（签字）

附法人代表及被授权人（授权代表）有效的身份证正反两面复印件







附件4   开标一览表
项目名称： 中国重汽集团青岛重工有限公司厂区交通安全测速抓拍安全装置项目 

日期：  年   月   日


	序号
	投标人名称
	

	1
	报价（小写，含税）
	

	2
	报价（大写，含税）
	

	3
	交货期
	

	4
	付款方式有无偏离
	

	5
	对招标文件的认同程度
（是否完全认同）
	

	6
	备注
	




投标人名称（盖章）：                   法定代表人或授权代表签字：












附件5
项目名称： 中国重汽集团青岛重工有限公司厂区交通安全测速抓拍安全装置项目 

日期：  年   月   日

	投标人承诺：
我公司承诺遵守贵公司由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求，并承担由此带来的一切损失。








投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：









附件6
项目名称： 中国重汽集团青岛重工有限公司厂区交通安全测速抓拍安全装置项目
日期：  年   月   日

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）
	序号
	招标文件条款
	偏离内容

	
	条款号
	条款要求
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	



投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：


注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。


第三章  技术要求
一、项目名称
中国重汽集团青岛重工有限公司厂区交通安全测速抓拍安全装置项目
二、项目内容
厂区交通安全测速抓拍安全系统1套，与公司原系统兼容，主要设施包括：卡口测速终端、补光抓拍、弹窗报警储存管理设备、室外LED时速警示屏、承重F杆及监控云台摄像机等。
详见主要设施清单（附后）。
 三、技术要求
1.资质要求
投标人需满足“六、投标须知”中合格投标人资质。
2.技术要求
本系统的总体设计应根据国家、地方相关法规、技术标准规范的要求，立足工厂的实际情况，秉着积极消化吸收国内外先进经验和技术，安全可靠、节俭实用、便于扩展和管理维护的原则进行。本次建设遵循的原则：
1)	可靠性
系统应具有完善的智能网管功能，如故障报警、系统自动重启等功能，方便管理维护人员及时了解设备状况，及早发现、消除系统隐患。
2)	集成性
在原视频监控的基础上实现资源集中管理，在一个平台统一集成管理控制，资源共享。
3)	经济实用性
按照实用性的原则，整个系统以实用、操作方便、简洁、性能高效为原则，既满足快速反应的特点，又满足相关监控人员的信息采集处理备案的功能。
4)	标准化及兼容性
兼容国内主流视频设备，支持安防周边设备协议，解决不同品牌与新旧设备之间兼容问题。
5)	可维护性
此方案设计通用化、模块化，具有自诊断能力，尽量降低维护工作量及难度。
6)	可扩充性和开放性
开放性的标准体系，遵循规范的通用接口标准，模块化结构
7)	方便性
操作界面简单化，监控中心可以对各节点进行网络指导。所有操作采用中文菜单选择，中文提示，可以使用鼠标，键盘，专用功能键等进行相关的操作。
8)系统安全性
对系统采取必要的安全保护措施，防止病毒感染、黑客攻击，防雷击、过载、断电和人为破坏，具有高度的安全和保密性。
3、主要设施功能
3.1配套有高精度毫米波雷达与1/1.8"CMOS 800W低照度深度学习智能相机从结构、场景、采集方式到数据信息等多方面深层次融合应用。
支持机动车测速，卡口图片抓拍。
支持联动屏幕，实时显示车牌号、车速值。
测速距离最大150米，车牌识别距离最大38米。
支持宽动态，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求。
雷达、视频和抓拍一体化设备，安装调试方便，支持四车道园区测速。
支持基于视频的车牌、车辆特征识别，包括：车型、车辆主品牌、子品牌、车身颜色。
★实时叠加显示功能检查：支持在视频画面上实时叠加显示检测目标信息，包括目标ID、目标类型、目标置信度、目标滞留时间、目标长度、宽度、高度；目标的历史行驶轨迹叠加功能检查：支持检测目标的历史行驶轨迹可在视频上叠加,支持叠加的目标轨迹数不低于50条,同时支持在设备WEB界面查看目标行驶轨迹。（公安部检测报告复印件证明）
摄像机镜头异常检测功能检查：支持摄像机镜头异常检测,可检测镜头起雾或脏污、场景变更、镜头遮挡、画面模糊并能够实时给出报警信息。
视频测速功能检查：设备具备视频测速功能,视频测速与雷达测速的误差不大于2km/h。
车型分类检测功能检查：设备支持包括运矿车、铲车、皮卡车、挖掘机、钻眼台车、三轮车等车辆目标类型检测,车型分类检测准确率不低于90%;同时支持分车型的车流量统计,车流量统计的车型检测准确率不低于95%。
国标920协议交互检查：支持设置国标920协议(GA/T920-2010道路交通信号控制机与车辆检测器间的通信协议)。
车流量统计功能检查：支持统计固定行车方向（来向/去向）单独车道车流量；支持统计单个车道，同时有来向、有去向车辆的车流量；支持统计一段时间内的车辆信息包括断面流量、空间占有率、时间占有率、平均速度、平均时距、平均间距、平均延误、到达流量、排队长度、平均停车次数。
★雷视融合自动标定功能检查：支持雷视融合自动标定功能，通过智能视频分析设备与毫米波雷达的协同工作，自动完成坐标标定，建立映射关系。（公安部检测报告复印件证明）
   3.2弹窗报警储存管理设备
终端服务器
支持多个IP摄像机（单路码率10M）的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发
可混合接入普通监控用摄像机、智慧监控摄像机、卡口电子警察抓拍机、网络球机等多种前端设备
坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作
支持硬盘存储，图片与录像可设置配额
Web操作，完善的SDK支持
★可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间；可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。（公安部检测报告复印件证明）
★对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失；设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。（公安部检测报告复印件证明）
可实时显示接入的摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态、样机内部温度、工作时间等信息；外接机柜门时具有机柜门状态实时显示与查询功能。
支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)。
3.3警示屏
车速提醒屏
当车辆超速时，显示红色车速；车辆未超速时，显示绿色车速；
限速帖、显示屏一体化设计，方便安装、美观大方；限速帖尺寸符合国标；
支持显示车辆实时车速；
外壳材质：铝板折边、表面喷塑贴反光膜 
网络接口：1个RJ45以太网口 
[bookmark: _GoBack]LED波长：红:628nm±1nm；黄:590nm±1nm；绿:505nm±1nm
LED可视角度：水平：110°±10°，垂直：60°±10°
物理点间距：8mm
显示屏屏体分辨率：车牌屏分辨率120x40
显示屏LED亮度：红>5000 cd/㎡；黄>5000 cd/㎡ ；绿>5000 cd/㎡ 
尺寸：整机尺寸1800mmx1120mmx120mm，车牌屏尺寸960mmx320mm，车速屏尺寸490mmx374mm
工作温度：-30°C~70°C
工作湿度：5%~95%@40°C，无凝结
电源：AC220V±10%
功耗：25W MAX
重量：38kg
安装方式：立杆安装
防护等级：IP53 
4、机房
产品需求：按照监控行业规范，所有NVR均宜选用高性价比的品牌和产品。
技术要求：为保证用户业务使用连续性和一线人员操作便捷性，本次项目涉及的软件需要无缝扩容用户现有业务应用平台，投标方需要提供无缝对接声明并加盖公章。
基于现有一台GPU边缘计算主机，投标方需要基于现有GPU边缘计算主机适配并提供不限于三类算法：安全帽、反光衣、烟雾火电，投标方需自行核算算法费用并含在报价中。
系统必须稳定可靠；必须采用双千兆网卡，支持聚合冗余、负载均衡；24小时开机运行；提供配置数据导出备份机制，断电回复后能够在无人干预的情况下自动恢复到正常工作状态；支持对IPC摄像机的统一管理，支持IPC摄像机的添加、删除、修改、配置、查询等功能；支持NTP时钟同步功能。必须提供HDMI、VGA显示输出接口；
[bookmark: _Toc511376675][bookmark: _Toc18572]四、安装及验收标准
[bookmark: _Toc29676][bookmark: _Toc511376676]1、安装标准
1）所有摄像机均采用H265算法，提供厂家合格证及说明材料。
2）安装牢固美观，可抵抗6级大风。
3）线路接头、电源模块等做好防水。
4）监控摄像机没有默认密码。
5）摄像机贴有IP地址编号标签，标签防腐防水。
[bookmark: _Toc511376677][bookmark: _Toc32143]2、线路安装标准
1）所有线路有防护，管道井、桥架，出桥架穿PVC B级管进行保护。
2）管线横屏竖直保证美观牢固。
3、电源线路符合设备功率要求。


附件1：厂区平面布置图级主要点位
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附件2：主要设备清单：

厂家根据设计方案确定：
	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	单价
	总价（含税，注明税率）

	1
	卡口测速电警摄像机
	海康威视
	iDS-TCS80ZQ-HTXH
	13
	
	

	2
	交通配套支架
	海康威视
	摄像机横杆安装-带钢带抱箍A60/300(ZAM)(交通白)
	13
	
	

	3
	补光灯\爆闪灯
	海康威视
	CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2000C-NT
	13
	
	

	4
	抓拍终端管理设备
	海康威视
	DS-TP50-04HH4B
	13
	
	

	5
	抓拍终端管理设备
	海康威视
	DS-TP50-12HH4B
	0
	
	

	6
	室外机柜
	海康威视
	DS-TAC200-P/8/1.2(B)
	13
	
	

	7
	电警警示屏产品
	海康威视
	CSTXP-2-A2-D-1
	13
	
	

	8
	iSecure Center综合安防管理平台
	海康威视
	iSecure Center-MPC
	13
	
	

	9
	测速立杆（含基础及施工）
	定制
	主杆6-8米
横臂3.5-5米

	13
	
	

	10
	6寸400万23倍网络红外球机
	海康威视
	DS-2DE64ZQ-LT23
	26
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	合计
	
	
	



注：报价含人工费。
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