# **招标公告**

中国重汽集团济南卡车股份有限公司智能网联（新能源）重卡项目已由相关部门批准建设，招标人为中国重汽集团济南卡车股份有限公司。建设资金来自 企业自筹 ，出资比例为 100% ，上述项目的空气压缩机及附属干燥净化设备采购已具备招标条件，现组织进行国内公开招标，欢迎合格潜在投标人前来参加投标。

**1、项目名称及项目编号**

项目名称：智能网联（新能源）重卡项目一期空气压缩机及附属干燥净化设备采购

项目编号：2020052

**2、招标内容及质量要求**

# 2.1中国重汽集团济南卡车股份有限公司智能网联（新能源）重卡项目一期空气压缩机组及附属干燥净化设备、压缩空气系统配套自控的设计及采购，主要设备清单详见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技 术 参 数 | 数量 （台/套） |
| 1 | 水冷离心空气压缩机C-1 | 容积流量：160m³/min, 额定排气压力：0.85MPa ，机组配高压启动柜；成套机组配排气止回阀、防喘振调节阀、消声器、波纹软管、电子液位排污阀、配Modbus通讯协议、RS485接口 | 3 |
| 2 | 水冷无油螺杆空气压缩机C-2 | 容积流量：41m³/min 额定排气压力：0.85MPa，冷却水量：30m3/h(8℃温差)；冷却水进口温度≤32℃；冷却水进口允许压力范围:0.3~0.4MPa；压缩机配套电机：250kW/380V；成套机组配波纹软管；电子液位排污阀、配Modbus通讯协议、RS485接口 | 1 |
| 3 | 水冷变频无油螺杆空气压缩机C-3 | 容积流量：14-41m³/min 额定排气压力：0.85MPa，冷却水量：30m3/h(8℃温差)；冷却水进口温度≤32℃；冷却水进口允许压力范围:0.3~0.4MPa；压缩机配套电机：250kW/380V；成套机组配波纹软管；电子液位排污阀、配Modbus通讯协议、RS485接口 | 2 |
| 4 | 风冷变频无油螺杆空气压缩机C-4 | 容积流量：4.5-15.4m³/min 额定排气压力：0.85MPa，压缩机配套电机：90kW/380V；成套机组配波纹软管、电子液位排污阀；配Modbus通讯协议、RS485接口 | 1 |
| 5 | 空压机余热利用热回收机组C-9 | Q=600kW （最大可三台250kW无油螺杆同时热回收） | 1 |
| 6 | 鼓风加热再生吸附式干燥机 | 处理量：207m³/min 4台，28m³/min 1台共5台 | 5 |
| 7 | 过滤器及汽水分离器 | 无硅型，满足上述压缩空气系统过滤净化需要配套，详见技术要求。 | 配套一批 |
| 8 | 压缩空气自控系统 | 详见技术要求 | 1 |

# 本次采购内容包含上述设备的供货、指导安装、调试、验收、培训及售后服务等内容，具体设备数量及技术要求详见招标文件。

所有投标均以人民币报价。

2.2质量要求：符合国家及行业颁发的最新相关规范标准，达到招标人的设计要求并通过验收。

**3、投标人资格要求**

3.1投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，成立满 3年（以营业执照成立日期到开标当日满3年为准），注册资本金不低于1500万元，具有同类设备经营范围、产品业绩、具有相应的生产制造、供货及安装能力；

3.2投标人所投设备属生产许可证管理的或须具有强制性认证证书的，应具有生产许可证或强制性认证证书（须出示有效期内的生产许可证或3C认证证书），空气压缩机关键部件总成（如压缩机总成、叶轮、控制柜等）必须为自主生产（须提供相关证明文件）；

3.3自2017年1月1日以来具有不少于3项同类项目业绩（在投标时需提供合同原件）；

3.4具有相应的生产及供货能力，公司信誉良好，无违法违规等不良行为，在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单；

3.5所投标空气压缩机品牌档次为国际知名品牌（须提供相关证明文件，如相关专业品牌网站排名截图、相关品牌实力认定及获奖荣誉等），所配套干燥机、过滤器等附属设备必须为所投标空气压缩机品牌的常用配套产品，产品成熟可靠，品牌档次不低于国内知名品牌；

3.6如代理商参与投标，须出具制造商对本项目的唯一授权书。

3.7本项目不接受联合体投标。

3.8法律法规对合格投标人的其他要求、规定。

同类项目业绩合同是指自2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）空气压缩机设备供货合同，合同额不低于1500万元。

**4、报名及招标文件的获取**

凡有意参加投标者，请于2020年 7 月13日下午17:00前，按照4.1-4.4顺序及所列项相关资料的原件扫描件（要求每一页原文件扫描在一页上，禁止两页或多页合并扫描在一页，扫描文件必须清晰可辨否则影响报名的审核，扫描文件格式为pdf格式，禁止采用压缩文件格式或图片格式，**所有扫描文件都集成到1个pdf文档**并设置目录）发送至邮箱1013396480@qq.com并电话联系工作人员查收（王利强；联系方式：0531-58066637，13954153180），邮件名格式为：**XXX公司（五个字以内公司简称）空压机项目报名资料。**

**同时必须在邮件中以文字方式提供投标单位全称、投标授权人姓名、联系方式**（固定电话、手机、电子邮箱）。

4.1营业执照；

4.2制造商对本项目的唯一授权书（代理商提供），空气压缩机关键部件总成自主制造证明材料（加盖制造商公章）；

4.3同类项目业绩汇总表（格式自定）及业绩合同原件（不低于3份），空气压缩机品牌档次为国际知名品牌证明材料；

4.4财务状况表、信用中国截图；

本项目实行资格预审，报名成功不代表资格审查通过，以最终通过资格审查委员会的审查为准。

招标文件采取电子版文件，通过电子邮箱方式发送。具体发送时间另行通知。

**5. 投标文件的递交**

5.1 投标文件递交的截止时间详见招标文件。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**6、招标公告发布媒介**

本次招标公告在采购与招标网、中国重汽官方网站发布。

**7、 联系方式**

招 标 人：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

联 系 人：王利强、温明龙

联系电话: 13954153180、13361045204。

2020年7月9日