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第1部分 [bookmark: _Toc25915] 投标须知前附表

本部分是对“投标须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。
	[bookmark: _Toc346372875]序号
	编  列  内  容

	1.项目说明

	1.1
	项目名称：济南卡车制造公司党家庄厂区总三车间总装北线加固改造技改项目

	
	采购形式编号：ZBGL2026070282

	1.2
	招标内容：党家庄厂区总三车间总装北线承载能力加固改造至20T，使用系数不小于1.2

	
	招标形式：公开招标

	1.3
	招标人名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 
招标人地址：济南市莱芜区莱城大道777号
技术联系人：刘兴瑶
电话：19861850639
邮箱：liuxingyao@sinotruk.com
商务联系人：温崇炜
电话：15169592696
邮箱：wenchongwei@sinotruk.com

	1.4
	资金来源：企业自筹，已落实。

	1.5
	报价：如需要，由投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合、配合办理政府验收手续（不限质监验收、消防验收、环评及职业卫生评价、安全评价等）及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。
报价货币：人民币（应同时报含税价和不含税价，写明税率）。

	1.6
	投标人条件：
1.拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于500万元人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；
2.拟投标人应提供营业执照副本原件和扫描件（需盖章）；
3.拟投标人应提供法定代表人资格证明文件；
4.拟投标人在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；
5.拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；
6.拟投标人2022年1月1日至今经第三方会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常；
7.拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故；
8.拟投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；
9.拟投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；
10.拟投标人最近半年纳税正常；
11.拟投标人信用证明材料（征信报告）未显示异常；
12.拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
13.本项目不接受联合体投标，拟投标人必须是最终投标单位和签订合同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位。
14.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

	2.招标文件的答疑、澄清、修改、应标及投标报名

	2.1
	发标时间：2026年7月 16日;

	
	发标方式：中国重汽官网、山东省阳光采购服务平台。

	
	如果投标人对招标文件商务部分、技术部分有疑问，请各投标人在本答疑环节提出。
提交疑问时间：2026年7月23日17:00前；
提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。
同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。

	2.2
	领取答疑、澄清和修改文件时间：2026年7月 25日17:00前；
答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

	2.3
	报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件15）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

	
	应标截止时间：2026年7月 21日17时00分00秒
注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。

	3.投标文件的组成、编制及投递

	3.1
	本项目投标文件分为纸质版投标文件和电子版投标文件（电子版为纸质盖章版的扫描件），均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。
《投标文件（资质标）》一个文件（里面是全部资质投标书），投标文件（技术标）》一个文件（里面是全部技术投标书），《投标文件（商务标）》（开标一览表）一个文件（里面是全部商务投标书），具体组成等详细要求见招标文件第三部分投标文件编制第三条。
注意不按此要求提供投标文件的，投标文件做无效标处理。

	3.2
	投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。
 纸质版投标文件的份数要求为正本一份，资质投标书、技术投标书及商务投标书的同类文件封装在一个包封里，包封表面按照附件13标注文件信息；共计三个包封。
如选择到场参与开标，自行携带纸质投标文件于开标前至开标地点即可。
如选择线上参与开标，纸质投标文件需在开标日前两天，邮寄到指定地址。
邮寄地址：山东省济南市莱芜区莱城大道777号

	3.3
	纸质版投标文件和电子版投标文件必须保证内容一致；如确实存在不一致的，以电子标书为准，同时要求投标人对纸版标书作出修正。

	3.4
	投标文件的装订：投标人必须将投标文件按照资质标文件1册、技术标文件1册、商务标文件1册分别进行胶装，各自不允许超过两册。
技术标书和商务标书不单独装订的，投标文件做无效标处理。

	3.5
	投标文件递交截止时间：2026年7月 26日下午17:00:00（北京时间）
注：请务必在投标文件递交截止时间前完成投标操作，截止时间精确到秒，逾期将无法投标。请自行掌握时间，避免无法投标。

	3.6
	投标文件有效期：自开标之日起90个日历日。

	4.投标保证金及投标有效期

	4.1
	投标保证金的缴纳形式：电汇或网银

	4.2
	投标保证金的金额：人民币20000元
单位名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司济南分行营业部
银行账号：531900051810601
联行号：308451028020
投标保证金应从投标人的基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标。
转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。（严格按照此格式备注）

	4.3
	保证金缴纳截止时间：2026年7月26日17：00前
供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到账的责任由供应商自行承担。

	4.4
	对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后30个工作日内原路返还（无息）。

	5.开评标

	5.1
	开标时间：2026年7月 27日9:00:00。（暂定，具体时间地点另行通知）
开标地点：济南市莱芜区莱城大道777号办公楼三楼会议室。

	5.2
	评标方法：资质标审核→唱标→综合评标。具体详见“第二部分投标须知第六条：评标原则”。

	6.合同签订

	6.1
	见第二部分投标须知第七条。

	7.交货期及付款方式

	7.1
	交货期：
自接到中标通知日起，4个月内完成现场安装调试及培训服务，投标人应当随标书提供详细的工期计划。
说明：以投标人承诺的交货期为准，交货期越短，该项评审得分越高。

	7.2
	交货方式：交钥匙方式；
交货地点：济南卡车制造公司党家庄厂区总三车间。

	7.3
	质保期：自设备验收文件最终签署之日起1年。（投标人可在满足上述最短质保期基础上竞报）

	7.4
	付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）：
(1）合同生效设备全部到齐无质量问题通过买方初步验收后, 卖方提交金额为合同含税价款30%的收据及合同全额30%增值税专用发票（税率为13 %，正本一份，复印件二份），经买方依照财务制度审核无误后支付。
（2）设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后，卖方提交金额为合同含税价款60 %的收据及合同全额70%增值税专用发票（税率为13 %，正本一份，复印件二份）并附带该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份，经买方依照财务制度审核无误后支付。
（3）合同含税总价款的 10 %作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待每套合同设备质量保证期满后，卖方向买方提交金额为合同价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及设备使用单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

	7.5
	增值税专用发票开票信息：
详见合同签订信息

	8.其它

	8.1
	设备的安装说明（图纸）、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等招标人所需要的、与执行本合同有关的各类资料，中标人提交时须做好备份（复印件或电子扫描件），招标人资料归档后若另需要上述资料，中标人应及时无偿提供。

	8.2
	中标人负责为招标人免费培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容，直至达到买方使用需求。

	8.3
	中标方应在合同签订后10日内需根据设计提资要求提供详细的设备图纸等资料,其中包含设备的外形尺寸,运维空间,设备运行参数,材料材质,接口信息,规格,技术需求.等资料，提交给买方，项目设计单位以此补充设计施工图纸，中标人最终审核确认。对于提资不准确不全面、不符合招标文件技术要求、提资变更导致的损失由卖方承担，并承担违约责任。
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第二部分 投标须知
一、项目名称
[bookmark: OLE_LINK1]项目名称：见《投标须知前附表》。
2、 招标内容及形式
见《投标须知前附表》。
对于本项目需着重介绍的注意事项已经通过以下带颜色文档进行标记。
具体要求详见《技术标书》。
3、 交货及付款	
交货期、交货地点、交货方式、付款方式及比例见《投标须知前附表》第7条。
四、投标说明
1.报名方式
投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册（附件15）”进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”登录系统，进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功，公示期间请尽快报名。
投标保证金缴纳的时候，务必备注所投标的项目名称。
不按要求报名的，或因未提供相关信息导致后期无法退回保证金的，需投标人承担责任。
2. 投标条件
对于中国境内投标人，投标条件详见招标文件“第一部分投标须知前附表1.6”。
3.报价
3.1本次招投标为公开招标；评标流程以及规则详见本部分第六条评标原则。
  投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。
3.2所有设备的报价货币单位为：         元【人民币（应同时报含税价和不含税价并写明税率）】。
4.设备要求：
4.1投标设备技术参数和总体要求按《技术标书》执行；
4.2设备制造完毕经出厂检验合格后方能发货；
4.3设备包装按国家或部颁标准执行；
4.4设备交货要求直接发货至合同指定地点，否则买方有权拒绝接受货物；
4.5投标企业按技术规范书提报设备详细技术资料；
4.6设备所安装的操作系统及系统开发的软件均为正版，投标人是系统软件的所有权人或已获知识产权所有权人的正式授权，对该系统软件拥有合法的知识产权或具有合法的来源，在有关知识产权中不存在任何侵犯第三方的权益；
4.7设备设施颜色严格执行我公司企业标准《设备设施颜色标识》（Q/ZZ30070
—2020）。
5.其他要求
包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训、结算、质保及售后服务等，按《技术标书》要求，在标书中列示说明，最终以合同约定为准。
6.询标
凡对本次招标提出的询问，均以招标人的书面答复为准。
五、议程安排
1.发标时间
见《投标须知前附表》2.1。
2.发标方式
中国重汽官网、山东省阳光采购服务平台、中国招标投标公共服务平台等公开媒体公布。
3.答疑
见《投标须知前附表》第二条，逾期不受理。
4.投标报名
4.1投标人在报名参与本项目的同时，应提供项目投标保证金。投标保证金应在规定的时间前将投标保证金从投标人单位基本账户转出并到账，否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理。（保证金具体金额及缴纳截止时间见《投标须知前附表》4.2和4.3）。
4.2招标人银行账户信息如下：见《投标须知前附表》4.2。
转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金；
对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后30个工作日内原路返还（无息）；
4.3说明
4.3.1 投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标；
4.3.2 发生以下情况时，招标人有权没收保证金：
4.3.2.1 截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；
4.3.2.2 投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；
4.3.2.3若为视频开标，招标过程中澄清函等资料原件未按要求提交的；
4.3.2.4自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；
4.3.2.5投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；
4.3.2.6投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
4.4投标报名截止时间
报名方式：见《投标须知前附表》2.3。
报名提交资料：均为盖章电子扫描版，用“公司名称+文件名称”命名。
a) 如果是授权委托人投标，要提交营业执照副本、法人授权委托书（含法人及授权人身份信息证明、授权代表联系方式）。
b) 如果是法人参加投标，要提交营业执照副本、法人代表证明文件。
c) 如果是代理商投标，除上述a)b)中要求的资料，要另外携带生产商的授权书、原厂售后服务承诺书。
5.开标时间
见《投标须知前附表》5.1，若有变动另行通知。
6.开标方式
原则上来现场参与开标。如因特殊情况无法现场参与，需在开标前三日，通知招标人，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。
[bookmark: _Toc33285487][bookmark: _Toc33265752][bookmark: _Toc33265653][bookmark: _Toc33266627][bookmark: _Toc33266914][bookmark: _Toc33266950][bookmark: _Toc33267001][bookmark: _Toc395116633]六、评价原则
1.评标（综合评分法）
[bookmark: _Toc33265654][bookmark: _Toc33265753][bookmark: _Toc33285489][bookmark: _Toc33266628][bookmark: _Toc395116634][bookmark: _Toc33266915][bookmark: _Toc33267002][bookmark: _Toc33266951]本次招标采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。
评标委员会各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。
投标人得分＝∑评委评价得分/评委人数＋商务标得分
评标流程：
· 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第一部分第四条投标文件编制资格证明文件中的1.1-1.11准备资料，上传完毕后，等待审核；
· 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；
· 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；
· 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；
· 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体评分详见评分标准；
· 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；
· 注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。
本项目只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。
2.评分标准（综合评分法）
详见附件14
七、合同签订
1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。
2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。
3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。
4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；
5.合同以双方最终签署的版本为准。
八、废标及终止招标
1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
    （1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
（2）投标人在报价有效期内撤回投标；
（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；
（5）投标人串通投标；
    （6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；
（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
（9）有效投标不足三家；
（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；
（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；
（12）不同投标人的投标文件异常一致；
（13）投标报价呈规律性差异的；
（14）投标人报价均超过投标限价的；
（15）法律、法规规定的其他情况。
2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK25]（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；
（6）招标人认为其他应终止招标的情形。
3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
4.其他：中标人在收到中标通知书后或合同签订后，非因招标人原因导致项目无法继续实施的，中标人应承担由此给招标人造成的一切损失（包括但不限于直接损失、间接损失和重新招标等费用），招标人有权单方解除合同，并不予退还投标保证金，同时保留追究中标人其他违约责任的权利。
九、本次招标最终解释权归中国重汽集团济南卡车股份有限公司。
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[bookmark: _Toc22879]第三部分 投标文件编制
一、投标文件的编制
1.投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。
2.投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
3.除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。
二、投标文件资料
1.投标人所投标设备详细技术资料清单，在标书中列示说明；
2.投标人完整的技术支持与售后服务实施方案，在标书中列示说明，包含但不限于以下内容：
A、除享受由本品牌生产厂家提供的正规的全球或全国联保三包服务之外，还能获得由本品牌生产厂家或经销商提供的何种免费支持、免费服务或其他对招标人有利的服务项目。
B、售后服务机构或网点（名称、地址、联系人、电话）。
C、针对本项目的技术服务团队情况（人员数量、姓名、电话、专业资质等）。
D、日常维护保养及故障排除措施保证。
3.投标人关于包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训等方案，均需在投标文件中列示说明。
三、投标文件的组成
本项目投标文件分为纸质版投标文件和电子版投标文件，均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。
投标文件的份数要求及投递方式，见《投标须知前附表》第3条。
详见附件格式1—13，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。
1.《投标文件（资质标）》包括：
1.1营业执照副本复印件（需加盖公章）；
1.2投标函（附件1）；
1.3法定代表人授权书（附件2）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明；
1.4近三年经第三方机构审计的财务报表（报告页、资产负债表、损益表、现金流量表）复印件（需加盖公章），必须连续，同时填写投标人基本情况表（附件3）；
1.5近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规行为的声明；
1.6投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；（附投标当日系统内相关截图）
1.7企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；
1.8企业信用证明材料（征信中心出具的信用报告）；
1.9代理商投标要携带生产商的授权书、原厂售后服务承诺书，根据实际情况提供即可，无格式限制（包括所代理品牌针对项目的唯一授权书）；
1.10企业最近半年的完税证明，并附年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；
1.11保密承诺函（附件4）；
1.12 2022年1月1日至今，企业近三年同类项目业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件；
1.13投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。
[bookmark: _Toc212369515]2.《投标文件（技术标）》：
2.1技术规格偏离表（附件5-1），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；
2.2设备分项配置表（附件5-2），列明项目设备分项配置规格型号、品牌等信息（要求分项明细与附表9-1完全对应），但注意：此表在技术标书中，禁止出现任何分项价格及项目总价；
2.3提供2022年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；
2.4供货期及保证措施；
2.5产品的技术服务和售后服务内容及措施；
2.6交货进度及计划；
[bookmark: _Toc536542319]2.7投标产品技术支持材料；
2.8设备质量承诺函（附件7）；
2.9投标人需提交的其它资料。
3.《投标文件（商务标）》（开标一览表）：
3.1开标一览表（附件8）；
3.2投标报价明细表（附件9-1至9-5）；
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18]3.3商务条款偏离表（附件10）； 
3.4投标人承诺（附件11）；
3.5服务承诺函（附件12），需写明质保期以外服务费用情况；
3.6按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。
四、投标文件格式
详见第六部分投标文件附件格式1—13，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

[bookmark: _Toc11980][bookmark: _Toc169605877]第四部分 技术标书
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第一章采购货物概况
[bookmark: _Toc169605878]第一节使用环境
一、项目名称：济南卡车制造公司党家庄厂区总三车间总装北线加固改造技改项目
二、建设地点：山东省济南市市中区党家庄镇南首中国重汽集团济南卡车股份有限公司党家庄工厂
三、使用地点：山东省济南市市中区党家庄镇南首中国重汽集团济南卡车股份有限公司党家庄工厂
四、使用环境及能源供给：
1.海拔高度：≤4000m；
2.环境温度：-25℃～45℃；
3.相对湿度：年平均59%，最大95%、最小15%；
4.大气压强：80kPa～110kPa；
5.电力:中国制式，三相五线制供电，供电电压 380V士10%/220V士10%，供电频率50Hz士0.5Hz；
6.水：市政自来水0.25MPa(0.15-0.35MPa); 
7.非采暖季：动力站房供高温热水，供回水温度80℃/60℃; 
8.压缩空气：厂区空压机自产压缩空气，0.55～0.7 Mpa。
五、工作制度：全年工作300天、双班制、设备年时基数5000小时以上。
第二节采购货物概况
1、 货物名称：总三车间总装北线加固改造设备设施
二、货物数量：（详见采购货物主要构成一览表）
三、分投分中：不允许
采购货物主要构成一览表
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	交货方式
	备注

	1
	更换15kW电机减速机
	SEW一级能效
	套
	1
	交钥匙方式
	

	2
	更换5.5kW电机减速机
	SEW一级能效
	套
	1
	交钥匙方式
	

	3
	电气系统配套更换
	详见技术标书
	套
	1
	交钥匙方式
	

	4
	加固地拖链、双板链线体中间骨架
	详见技术标书
	套
	1
	交钥匙方式
	

	5
	地拖链增加承载横梁
	详见技术标书
	套
	1
	交钥匙方式
	

	6
	检修地拖链链条行走轨道、链条返回轨道
	详见技术标书
	套
	1
	交钥匙方式
	

	7
	加固地拖链、双板链两侧地坑盖板及支架支撑
	详见技术标书
	套
	1
	交钥匙方式
	

	8
	加固地拖链和双板链驱动部分、涨紧部分
	详见技术标书
	套
	1
	交钥匙方式
	

	9
	更换双板链链板
	详见技术标书
	套
	1
	交钥匙方式
	

	10
	检修双板链承重轨道、返回轨道
	详见技术标书
	套
	1
	交钥匙方式
	

	11
	更换地拖链420米轨道
	详见技术标书
	套
	1
	交钥匙方式
	

	12
	更换地拖链防护胶皮
	详见技术标书
	套
	1
	交钥匙方式
	

	13
	更换地拖链、双板链滚轮轴承
	详见技术标书
	套
	1
	交钥匙方式
	

	14
	线体地下地坑照明设备
	详见技术标书
	套
	1
	交钥匙方式
	


备注：
1． 投标文件中须包含三维设计图及计算校核书等核算依据，并注明所选用物料的规格、型号及材质等关键技术参数；该项目所用加固件的尺寸、选型及材质等，需根据核算依据确定，最终以现场实际情况和会签图纸为准。
2． 本表所列采购设备仅为主要设备明细，应配套供货以及招标人所列其它货物（或设备）和服务，请投标人认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。
3． 本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括制造、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及培训等。

四、采购货物特别说明
主要器件品牌表：(仅供参考)
元器件建议按照下表清单中的标准选用，投标方投标时提供选用规格清单,最终规格待图纸会签时确定，可选同等或国内一流品牌。
	序号
	名     称
	品牌

	1
	变频器
	西门子

	2
	电机
	SEW一级能效

	3
	数字量输入模块
	西门子



招标方所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考；但要求投标方所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。
五、投标要求
1、投标方须对济南卡车制造公司党家庄厂区总三车间总装北线加固改造技改项目施工详细内容充分分析，根据需求并提供详细的工艺方案，同时以此为报价基础。
2、中标人对设备质量和可靠性负责。
3、中标人应审查施工图纸，在工艺流程、布置及油壶口位置不变的情况下，如发现问题，可对加注形式、设备结构、用电量等工艺参数提出修改意见和改进措施。对设备的运转质量负最终责任。对设计修改部分提供完整技术资料。
4、中标人对中标设备的制造、安装、调试提供系列服务，具体如下：
原则上，本项目中电机功率＞7.5kW,必须选用一级能效。电机功率<7.5kW，优先选用一级能效；其中对于能源供应类设备及年运行时间≥2000h工艺设备的电机必须选用一级能效。杜绝选用三级及以下能效。
设备颜色符合《Q-ZZ30070设备设施颜色标识》规定，外观无明显缺陷，重新焊接完成后，对焊接位置进行重新刷漆。
· 主、辅材的采购、供应；
· 非标设备的加工、制作、安装；
· 除业主方提供外的机械及电气外购件、标准件的采购、供应，根据性能价格较优的原则选定供货厂商，并对外购件的质量负责；
· 负责土建施工，负责检查各种预留孔洞、沟槽和预埋件的位置、尺寸；
· 建立健全安全、保卫、卫生、消防制度，保证工程顺利进行；
· 施工人员的食宿及费用；
· 安装现场制作所需的设备、工具；
· 配合业主方进行工艺调试；
· 负责人员培训及售后服务；
· 从生产厂到交货地点的包装、运输；
· 参与设备验收，提供竣工图与竣工报告等技术文件，及时办理移交手续；
· [bookmark: _Hlk206399421]其他招标方的施工要求。
6、在现场制作的关键部件，必须经委托方检验合格后，方可进行涂漆、组装。合格品才能运抵施工现场。
7、中标方服从招标方对现场、安全的管理。


[bookmark: _Toc169605880][bookmark: _Toc169605881]第二章技术要求
一、特别提示
1.本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准、规程和规范的条文，投标方保证提供符合本招标技术条件和有关中国国家现行最新标准(GB系列)和有关行业最新标准要求的优质设计及设备；同时满足中国国家有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。投标方须详细列出包括设计、制造、检验、供货、验收等所采用的标准、规程和规范名称供招标方审查确认。但不能免除投标方在保证单个设备材料的质量、性能符合本技术条件要求方面应承担的责任。
 *1.2 投标方积极协助和提供招标方和招标方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、和设备（或材料）有关的工程设计资料、技术咨询等。
*1.3 本招标技术条件所使用的标准如与投标方所执行的标准水平不一致时，按较高标准执行。如果本招标技术条件与现行使用的有关国家标准以及有关行业最新标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。
1.4 投标方所供的设备，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求。
1.5 投标方所供设备涉及的专利权技术以及知识产权保护其它技术等，应保证招标方不因此受到第三方侵权指控以及实际损失。
1.6 投标方应满足招标方提出的各项技术要求，应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新设备，投标人应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。
1.7 投标方应对招标方采购的设备所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。
1.8 本技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面，提出了最低和一般性的技术要求；并未对一切技术细节做出规定，未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供的货物是符合本技术标书和国家最新的有关标准、规范的优质产品。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“技术偏离”中予以详细说明。
1.9 本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行，并在投标文件“技术偏离”中予以说明。
1.10 投标方认为所供货物必需由招标方配备、解决或提供的其它要求，投标人应满足招标人提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。
1.11 投标方应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求
1.12 投标方可以根据自身经验以及对本技术规范书和招标文件的理解，写明买方招标设备应进行的优于招标文件要求的其它方案或建议意见；投标方的这些努力，买方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出；即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明。
*1.13 投标时提供的内容必须进行详细说明。在投标时提供设备主要部件、外购件明细表、易损件备品备件清单和相应特殊维修工具明细等，要考虑这些部件在中国使用的可行性。并提供关键部件的质保周期和响应时间清单。
*1.14 在本标书中没有提及到的部分，所有供应商必须保证设备各部分功能齐全并便于使用，这部分价格应该包含在报价中，而不得另行加价。
*1.15 本项目中所有改造均不可影响卡车公司总装线及分装线正常生产。
1.16 本招标文件中所有加注“*”的条款为否决项，不允许出现偏离。
1.17 环境条件
a.环境温度：-25℃～55℃；
b.相对湿度：5％～95％；
c.海拔高度：≤2000m；
d.大气压强：80kPa～110kPa；
e.电力:中国制式，三相五线制供电，供电电压 380V士10%/220V士10%，供电频率50Hz士0.5Hz。
1.18 投标方应在确保改造后的产线可以安全稳定运行，并且具备生产现有及项目内要求的新增车型的能力。
1.19 投标方认为所供货物必需由招标方配备、解决或提供的其它要求，如设备基础隔振和减振设施、洁净气源等，均应在投标文件中予以充分说明。
二、基本要求
1.投标人所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。
2.投标人所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标人不因此受到任何侵权指控以及实际损失。
3.投标人应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。
4.投标人应满足招标人提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。
5.投标人应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备），并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备）。
6.投标人应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。
7.投标人应对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标人拥有追究投标人泄密责任的权利；招标人如有需要，投标人应无条件签署保密协议。
8.投标人预验收时需提供进口设备、部件的报关清关资料。
9.要求投标方必须在近三年内为国内外厂家提供过同类型项目案例。投标文件中必须附有与本招标设备相同或相似技术规格、型号的设备的市场销售业绩清单。
10.投标方应在确保改造后的产线可以安全稳定运行，并且具备生产现有及项目内要求的新增车型的能力。
11.投标方积极协助和提供招标方和招标方所委托的工程设计单位有关人员与标的物有关的工程设计资料。
12.投标方所供的设备，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求。
13.投标方所供设备涉及的专利权技术以及知识产权保护其它技术等，应保证招标方不因此受到第三方侵权指控以及实际损失。
14.投标方应满足招标方提出的各项技术要求。
15.投标方应对招标方采购的设备所涉及的产品、技术、产能等信息负有保密义务。
16.本技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面，提出了最低和一般性的技术要求；并未对一切技术细节做出规定，未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供的货物是符合本技术标书和国家最新的有关标准、规范的优质产品。若有异议，应在投标文件“技术偏离”中予以详细说明。
17.本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行，并在投标文件“技术偏离”中予以说明。
18.投标方认为所供货物必须由招标方配备、解决或提供的其他要求，如设备基础隔振和减振设施、洁净气源等，均应在投标文件中予以充分说明。
19.投标方可以根据自身经验以及对招标文件的理解，写明买方招标设备（或材料）应进行的优于招标文件要求的其它方案或建议意见；投标方的这些努力，买方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出；即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明。
*20.投标时提供的内容必须进行详细说明。在投标时提供设备主要部件、外购件明细表、易损件备品备件清单和相应特殊维修工具明细等，要考虑这些部件在中国使用的可行性。并提供关键部件的质保周期和响应时间清单。
*21.在本标书中没有提及到的部分，所有供应商必须保证设备各部分功能齐全并便于使用，这部分价格应该包含在报价中，而不得另行加价。
 *22. 本项目中所有改造均不可影响卡车制造公司正常生产。
23.本招标文件中所有加注“*”的条款为否决项，不允许出现偏离。
24.工艺方案通用要求：
（1）电机能耗要求：
电机功率≥7.5kW，必须选用一级能效。电机功率<7.5kW，优先选用一级能效:其中对于能源供应类设备及年运行时间≥2000h 工艺设备的电机必须选用一级能效。
（2）程序权限要求：
供方必须提供所有设备程序的源代码，包括但不限于 PLC程序、HMI 程序、机器人程序、视觉程序、伺服等。
供方所提供的程序不得设置任何密码、保护等限制手段，PLC不得设置修改下载权限，功能块不得设置密码保护。
HMI界面等需要密码保护的程序，供方必须提供所有级别的用户名、密码。
供方需在终验收前提供最新的设备程序源码，III 界面各级用户名和密码，并保证与现场程序一致。
供方需在终验收前提供最新的设备电气图纸，图纸要求为可编辑原格式(EPLAN、CAD格式)且与实际接线一致。
三、技术要求
1.法律、法规、技术标准要求
本项目涉及的所有设备的设计、制造、安装和试验应遵照中国最新版本的标准与规范以及经需方认可的等于或高于本技术文件的替代标准。设备采用材质合格证明及分析报告，消防设备由招标方负责通过公安、消防部门验收。
●《劳动安全和劳动卫生管理》。
●《电气装置安装工程电缆线路装置施工及验收通用规范》。
●《电气装置安装工程低压电器施工及验收通用规范》。
●《电气装置安装工程接地装置施工及验收通用规范》。
●《机械设备安装工程施工及验收通用规范》。
● 其它国家和行业相关的技术标准规范等。
● 投标方企标高于上述标准时优先采用投标方企标。
2、钢结构技术要求
2.1 对于采用螺栓连接的钢结构，所有螺栓采用直径不小于 M12， 螺栓等级不低于 10.9 级的符合国家标准的螺栓。所有高强度螺栓必须镀锌处理；
2.2 对于采用 U 型螺栓的，螺栓等级不低于 4.8 级，U 型螺栓必须镀锌处理，所有螺栓连接副采用双螺母防松，均用厚螺母，螺母等级必须与螺栓等级匹配；螺栓螺母紧固完成后，随即用红色标记笔标记，标记方式为从结构件、螺母、螺栓端头画直线；垂直方向螺栓安装时除非空间不足，否则要求螺栓冲下安装。（便于目视检测松紧）；螺栓安装时必须配备标定合格的扭矩扳手，根据设计人员提供的螺栓预紧力值拧紧；螺栓安装时必须严格按照图纸实施，不得混搭借用；
2.3 下料及制孔时，须使用锯床及冲床加工，不得采用火焰割；
2.4 构件喷漆前必须进行喷砂处理，油漆采用喷塑处理；钢结构安装摩擦面喷漆前用胶带纸粘贴，现场安装时再将胶带纸去除；钢结构厂家需预留油漆必须满足足够现场补漆使用，预留油漆随钢结构一起发运现场；
2.5 钢结构材料运输需保证外观质量，无磕碰划伤；
2.6 钢结构采用全螺栓联接，扭矩采用100%全检合格。螺栓拧紧后有色标标识，招标方负责抽查，若抽查发现异常，投标方无条件对所有螺栓联接进行检查及标识。
2.7 所有钢结构必须保证足够的刚性和稳定性，要求采用8.8 级高强度螺栓联接，必要时可增加支撑构件。
2.8 投标方必须保证所购材料的质量满足其机械性能， 并在钢材进料后及时向招标方提供质量保证书，不允许钢材有明显的锈蚀现象，招标方有权进行检查，发现质量问题，招标方有权拒绝使用和勒令投标方停工，由此造成的损失由投标方负责。
2.9 装配线上方吊架根据须要设剪刀撑，吊杆长度过长时设双层剪刀撑，装配线长度方向根据 须要两侧设剪刀撑。
2.10 钢结构选型时须考虑在该工艺段所需要的合适的最佳性能结构，满足相关生产线工艺装配生产载荷。
2.11需遵守如下标准：
（1）安全规范和标准、防火规范和标准、环保规范和标准
（2）GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》
（3）GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》
（4）GB 51367-2019《钢结构加固设计标准》
（5）GB 50661-2024《钢结构焊接规范》
2.12对于焊接加固的部分，全部焊缝应进行外观检查，焊缝表面应是原始状态，没有加工或补焊痕迹。焊缝表面不得有裂纹、未熔合、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。焊缝外观质量及尺寸允许偏差应符合GB 50205的有关规定。对设计要求的一级、二级焊缝应进行内部缺陷的无损检测，一级焊缝探伤比例应为100%，二级焊缝探伤比例应不低于20%。
3、设计标准
3.1 设计制造标准
3.1.1 设备的设计、制造所遵循标准应遵守以下原则：
（1）凡按引进技术设计制造的设备，须按引进技术相应的标准如ASME、ASTM、NFPA及相应的引进公司标准规范进行设计、制造、检验。
（2）以国内技术设计制造的产品，按相应的国家标准、行业标准或企业标准进行设计、制造、检验。
（3）在按以上技术标准设计制造的同时，还必须满足最新版的行业相应规范标准。
（4）在按相应技术标准设计制造的同时，还必须满足有关安全、环保及其它方面最新版的国家强制性标准和规程〔规定〕的要求。
（5）如果本技术规范书中存在某些要求高于上述标准，则以本技术规范书的要求为准。
3.1.2 卖方应提供设计制造的规范、规程和标准等清单。严格按照国家有关标准执行。
3.2 质量保证
3.2.1 卖方在投标文件中应对本企业执行的质量保证体系进行简要的介绍，对质量的保证措施进行必要的说明。
3.2.2 任何部件材料的检验、检查和试验均应符合国家标准所适用的要求。
3.2.3 根据本合同文件，卖方应采取措施确保设备质量，产品交货前，应对设备进行必要的检查与试验，以保证整个设计和制造符合规程要求。
3.2.4 卖方有责任将检查和试验资料按规定完整、及时提交给买方；对重要的检查与试验项目，应邀请买方派代表参加验收。
3.2.5 所有制造、加工工序、设备或材料、运行效果的试验和检查验收都应满足国家标准。
4、设备基础
投标方向招标方提交的装配产线相关设备基础，设计参数须遵照满足提供的装配线基础结构要求。投标方须在图纸、文件中明确说明是否满足的要求。同时在设备基础土建施工时必须进行现场指导和复核。
注：招标方所有发放的图纸仅为投标方方案设计时的参考，投标方在进行方案详细设计时应与招标方确认图纸是否为最新。对于装配线结构相关的资料，投标方在施工前必须到工厂进行现场测量并核实。
5、接口规定
公用动力接口规安——车间提供动力配电箱或输电母排分电箱，而由动力配电箱或输电母排分电箱至工艺生产线的设备配线工作由设备提供方负责，具体的设备用电量、动力入口位置等参数由投标方在合同签订后15个工作日内以书面形式向招标方提供，由双方共同确认。
6、设备安全要求
6.1 机械防护方面要求
6.1.1 必须符合国家安全标准，符合国家安全卫生法规。投标方应通过设计消除风险或限制风险，不得遗留通过设计能够消除的危险，也不得遗留通过安全防护装置能够消除的危险，在使用设备时不需要再增加任何（包括机械、电器）防护装置。
6.1.2 设备具备良好和全面安全防护措施。
6.1.3 设备的操作机构其设置应操纵方便、安全省力、标专清晰、牢固可靠。
6.1.4 设备综合噪音控制在70分贝以下。
6.2 电气部分安全要求
6.2.1 所有电器设计必须接地良好，对地电阻小于1欧姆。
6.2.2 控制系统能保证在设备的供给能源发生异常时也不会产生危险，设备本身不会损坏，也不会对人员产生伤害。
6.2.3 控制系统放置在操作者便于操作和观察的部位。设备根据具体情况设置了必要的急停开关。
6.2.4 设备的电气控制系统：具备过载保护和短路保护功能。当设备的线路发生碰壳时，控制系统在0.1秒内切断该线路的供电。
6.2.5 能源偶然切断后又重新接通时，设备必须能避免危险运转。
6.2.6 采用多级制供电系统。
6.2.7 电机安装牢固，控制要求具备过载、短路、断路保护，防护等级IP54以上。
6.2.8 设备具备良好和全面的安全防护措施。
6.2.9 配电柜出口周围有防止电线磨损的措施，电源线中间无接头。
6.2.10 电控柜防护等级：IP54。
6.2.11 控制柜操作面板上有设备正常运行指示灯。
7、设备安装要求
7.1 设备的安装工作由投标方全权负责，买方配合，安装用水、气、电按招标方规定，投标方施工时须带所需的设备、工具，投标方在设备制作完成后，进厂安装前必须通知招标方。
7.2 在施工过程中，投标方需遵循相关行业的安全标准、规范、制度，同时严格遵守招标方相关安全规章制度，如有违反上述标准、规范、制度造成的安全事故，投标方承担全部责任。
7.3 投标方应保证其所提供的工程所使用的材料、配套设备、零部件均是全新的。
7.4 投标方在施工期间所有设备、零部件、制成品，工具、材料等均自行保管、保护。施工现场与设备清理工作，均由投标方完成。因招标方因素导致工作拖延，投标方不承担责任，工期可适当顺延。
7.5 投标方负责提供装配产线加固改造三维设计图及相关施工方案的详细计算书依据，至少涵盖“12、项目内容”所列内容，计算书所得理论尺寸根据现场实际可以调整，最终以满足现场安全稳定持续生产为准。
7.6 设备安装前投标方应现场确认设备基础是否满足安装调试要求，如不满足协助提供基础改造要求参数和建议。
8、设计联络和施工遵守事项
8.1 合同签订后，投标方在设计过程中，应征求招标方意见进行必要的设计联络。
8.2 设计联络的目的是沟通招标方和投标方双方的思想，反映投标方的要求，通过设计联络后，投标方仍要对供货结果负最终责任。
8.3 投标方与其它品目卖方之间的技术联络，可由本品目卖方向招标方提出，也可经同意后直接与其它品目卖方进行协调。
8.4 投标方在工艺方案、设备及工艺装备设计完成后，需获得招标方认可后方可投入制造。投标方仍对设计方案、设备及工艺装备的正确性、可靠性、完整性负全部责任。在方案未经招标方认可而投入生产，如因方案修改对投标方所造成的一切损失均由投标方负责。
8.5 施工现场的管理要依照当地的法规、对施工现场的工作人员、其他的出入人员进行纪律、卫生、安全的教育和监督，要杜绝火灾、盗窃及其它事故的发生，如若发生意外，将视为投标方的责任予以处理。
8.6 材料必须全部使用新品
a)国内采购：采用国内一类厂家A级产品（出货前将检查厂家的出货证明及相关凭证）；
b)国外采购：采用投标方使用最多的产品。 
8.7 所有线（管）路设计安装应尽量横平竖直，排列合理，维修方更。
8.8 在制造、运输、安装过程中设备应受到保护以防损坏。
8.9 保洁：所有封闭结构应先做好内部清洁和吹扫，再封闭安装。
9、项目实施要求
项目实施：为了确保本项目的顺利实施，本项目采用“交钥匙”工程方式。
10、保密
本次招标方所提供的资料，供投标方设计时使用，投标方必须严格保密，不得以任何理由泄露给第三方。
11、知识产权
投标方应保证，在中华人民共和国使用该设备（包括技术资料）或合同规定的任何一部分时，免受第三方提出的侵权其专利权、商标权、著作权或其它知识结构产权的起诉。
12、项目内容
实施地点：济南卡车制造公司党家庄工厂总三车间
实施需求及内容：本项目主要为对济南卡车制造公司总三车间现有整条总装北线Z11-Z28工位加固改造，加固装配线包含Z11-Z26工位地拖链、Z27-Z28工位双板链，为适配新能源重卡生产需求，将现总装北线承载能力由15T改造加固至20T（安全系数不小于1.5，使用系数不小于1.2），确保加固改造后产线设备及结构满足单车整备质量20T安全稳定可持续生产，并适用于生产现有车型及未来扩展新增车型。本项目为“交钥匙”工程，请各投标单位根据招标单位提供原设备设计图纸进行校验和复核，地拖链及双板链设备、产线结构加固改造内容不限于以下所列项：
12.1 更换电机减速机及电气系统：
12.1.1 为保证改造后线体运行平稳，现对地拖链、双板链电机减速机进行更换。更换要求电机减速机安全系数不小于1.5，使用系数不小于1.2。
① 地拖链电机减速机更换：地拖链现15kW电机减速机已使用近20年，磨损严重，为保证线体加固改造后安全平稳运行，综合节能要求，需更换为一级能效电机。
② 双板链电机减速机由现4KW更换为5.5KW。
③新更换地拖链、双板链电机减速机要求地埋式固定。
12.1.2 电气系统更换：配套更换大功率电线电缆及电气元件，双板链更换5.5kW变频器。
12.2 Z11-Z26工位地拖链加固改造：
实际加固具体位置区域按工位和招标方现场指定。
12.2.1 加固地拖链轨道及支撑钢结构：
①对地拖链支撑钢构进行逐点检查并对开焊处进行修复。地拖链支撑钢构逐点检查区域需投标方明确并根据招标方需求及意见相应调整，严重变形位置要求投标方更换。
②对支撑横梁左右两端与连接的立柱进行焊接加固（红框所示），投标方需根据现场实际情况及招标方需求意见相应调整施工并提供明确的焊接加固方案，保证加固后线体结构能长期安全稳定可持续运行。
地拖链横截面如图所示：
[image: ]
12.2.2 加固机头、机尾钢结构及线体两侧地坑盖板：
①对现有地拖链地坑支撑框架钢构焊接处进行逐点检查，并对开焊处进行焊接修复。地拖链地坑支撑框架钢构逐点检查区域需投标方明确并根据招标方需求及意见相应调整，严重变形位置要求投标方更换。
②在地拖链地坑支撑立柱内、外侧增加20#槽钢支撑，增加的20#槽钢由投标方根据现场地拖链地坑支撑立柱实际情况合理设计并提供图纸。
[image: ]
③在地拖链地坑支撑框架横梁底部增加20厚钢板组合三角支撑，增加的组合三角支撑由投标方根据现场地拖链地坑支撑立柱实际情况合理设计并提供图纸。                          
④增加地拖链驱动框架与地基的压板，将驱动框架与地基的压板由单板式改为通长板，横跨整个地基，增大框架与基础板的吸附力。标书提供压板仅供投标方参考，压板实际施工尺寸需投标方根据现场情况合理设计并提供图纸，压板厚度不小于现压板，新增后具备增强框架与基础板吸附力和稳定性的功能。
[image: 742dc468eb3cdf71085fcfd8a41de2d5] [image: ]
⑤地拖链驱动框架内增加筋板，增大驱动框架的承载力。标书提供筋板仅供投标方参考，筋板实际施工尺寸需投标方根据现场情况合理设计并提供图纸，新增筋板要求具备明显的增大驱动框架承载力的实施效果。
[image: 25de8da390162548253e607092378c43] [image: ]
⑥检修校直地拖链线体两侧盖板和轨道压板，并在盖板内增加“十”字加强筋。地拖链线体两侧盖板包含小车运行轨道左、右两侧扁豆花纹盖板和平滑盖板，投标方需根据现场实际情况，设计合适的盖板内增加的“十”字加强筋，并提供现场盖板内增加“十”字加强筋的图纸，小车轨道压板校直调整后与支撑桥小车滑轮贴合紧密，支撑桥小车运行平稳，不存在震颤、脱轨等问题，链条轨道压板校直后，不会对链条安全平稳运行造成影响，不存在链条运行卡滞、干涉磨碰问题。
[image: ] [image: 314ea040be86802bea15e728108fc011]
12.2.3 地拖链增加承载横梁
地拖链原中间支架为1m间距排布，在地拖链轨道下平面现有的2个横梁之间增加1个承载横梁，增加后中间支架排布变更为0.5m，增加后地拖链轨道最大承载能力预计可达35T。地拖链新加承载横梁不应破坏线体原有稳固结构，因地拖链轨道下表面空间较小，施工难度大，投标方需详细明确说明地拖链增加承载横梁施工项具体的施工步骤和过程，确保该项加固方案实施有效可行。
[image: dfc02873dd1660e627f204e96f24a4ee] [image: ]
12.2.3 更换地拖链420米轨道和链条两侧防护胶皮
①更换地拖链420米轨道：钢轨规格为22Kg轻轨（材质：Q235），招标方需确定更换轨道后支撑桥小车车轮与更换新轨道贴合，线体生产运行安全平稳，运行中无支撑桥小车偏移、震颤、倾斜以及车轮脱轨等问题。
[image: ec13544fc631d299bf6c90c9cdd2d988] [image: ]
②更换地拖链链条两侧防护胶皮：投标方需按照现场实际情况确定地拖链链条两侧防护胶皮具体更换尺寸，所更换防护胶皮必须具备防止杂物通过链条孔落入轨道内部功能且更换防护胶皮不影响线体支撑桥小车正常运行生产和链条运行，具备耐磨、耐腐蚀性、不易变形等特性。
12.2.4 更换安全销
地拖链安全销由27.5mm直径更换为53mm直径（材质：铸铁SH20）。此尺寸仅为按极限状态下计算理论尺寸，投标人需提供按单支撑桥小车承载10T（单车使用3个支撑桥小车）状态下，改造后地拖链（需一并考虑地拖链加固改造方案实施后，地拖链增加重量）适用的安全销直径计算书，计算书需完整、准确并标注安全销材质，并提供安全销图纸，安全销实际使用尺寸以现场调试实际情况为准。
12.2.5 更换地拖链磨损严重的50套轴承滚轮，新换轴承滚轮与地拖链现用轴承滚轮规格一致，新换轴承滚轮需保证与线体及线体其余轴承滚轮衔接到位，可以满足线体长期安全稳定运行。
12.2.6 加固地拖链驱动部分、涨紧部分
①地拖链驱动部分包括驱动地坑钢构支架及盖板、电机减速机固定座、下坡段钢构及支撑、前靠模弯轨、下坡弯轨等。
②地拖链涨紧部分包括涨紧地坑钢构支架及盖板、涨紧基座、后靠模弯轨、行走小车压轨、链条行走压轨等。
③投标方需根据现场实际情况明确加固地拖链驱动部分、涨紧部分具体实施方案，并满足招标方现场需求和意见。
12.2.7 检修地拖链链条行走轨道、返回轨道
检修过程如有必要投标方需与招标方技术人员一起进行，投标方检修需满足招标方现场需求和意见。
12.3 Z27-Z28工位双板链加固改造：
12.3.1 加固双板链轨道支撑钢结构
①对双板链轨道压板及固定螺栓进行调整紧固，实施区域需投标方具体明确并根据招标方需求及意见相应调整。
②对双板链支撑框架焊接处进行逐点检查并对开焊处进行修复（红框所示），实施区域需投标方明确，并根据现场实际情况及招标方需求意见相应调整施工，保证加固后线体结构能长期安全稳定可持续运行。
[image: 9bc94f678c324ccbb865368bf8ba3224]
③在双板链支撑立柱内、外侧增加20#槽钢支撑，标书提供槽钢仅供投标方参考，新增槽钢具体规格尺寸需由投标方根据现场双板链支撑立柱实际情况合理设计并提供图纸，投标方应保证新加槽钢具备加强立柱承载能力的功能。
[image: ]  [image: ]
④在双板链框架横梁底部增加20厚钢板组合三角支撑，增加的钢板组合三角支撑由投标方根据现场双板链框架实际情况合理设计并提供图纸，投标方应保证新加钢板组合三角支撑具备加强板链框架承载能力的功能。
[image: ]
⑤在双板链立柱基座底板增加20#槽钢支撑，增加的槽钢支撑需投标方根据现场双板链立柱实际情况合理设计并提供图纸。
[image: ]  [image: 7d29195da0288485cde3aca8290acea2]
12.3.2 加固双板链机头、机尾钢结构及线体两侧地坑盖板 
①对现有双板链地坑支撑框架钢构焊接处进行逐点检查，并对开焊处进行焊接修复，双板链地坑支撑钢构逐点检查区域需投标方明确并根据招标方需求及意见相应调整，严重变形位置要求投标方更换。
②在双板链地坑支撑立柱内、外侧增加20#槽钢支撑，新增槽钢具体规格尺寸需由投标方根据现场双板链地坑支撑立柱实际情况合理设计并提供图纸，投标方应保证新加槽钢支撑具备加强立柱承载能力的功能。
[image: ]
③在双板链地坑支撑框架横梁底部增加20厚钢板组合三角支撑，增加的钢板组合三角支撑具体规格尺寸需由投标方根据现场双板链地坑支撑框架实际情况合理设计并提供图纸，投标方应保证新加钢板组合三角支撑具备加强支撑框架承载能力的功能。
[image: ]
④增加双板链驱动框架与地基的压板，由单板式改为通长版，横跨整个地基，增大框架与基础板的吸附力。标书提供压板仅供投标方参考，压板实际施工尺寸需投标方根据现场情况合理设计并提供图纸，压板厚度不小于现压板，新增后具备增强框架与基础板吸附力和稳定性的功能。
[image: 742dc468eb3cdf71085fcfd8a41de2d5] [image: ]
 ⑤双板链驱动框架内增加筋板，增大驱动框架的承载力。标书提供筋板仅供投标方参考，筋板实际施工尺寸需投标方根据现场情况合理设计并提供图纸，新增筋板要求具备明显的增大驱动框架承载力的实施效果。
[image: 7e5f8e6f06beb9ffd20aa7a29422bf70] [image: ]
⑥检修校直双板链两侧盖板和轨道压板，并在盖板内增加“十”字加强筋。双板链线体两侧盖板包含轨道左、右两侧全部扁豆花纹盖板，投标方需根据现场实际情况，设计合适的盖板内增加的“十”字加强筋，并提供现场盖板内增加“十”字加强筋的图纸。轨道压板校直后，与轨道链板贴合但不干涉磨碰链板运行，投标方需根据招标方需求和意见，校直调整轨道压板后可以解决双板链现存轨道压板起翘剐蹭磨损车辆轮胎等问题。
[image: ] [image: 18006acaf42203cf24cd33f490b346d3]
12.3.3 加固双板链下线地坑钢构盖板
①逐点检查双板链车辆下线处钢构框架，对钢构框架开焊处进行焊接修复。双板链车辆下线处钢构框架焊接逐点检查区域需投标方明确并根据招标方需求及意见相应调整，严重变形位置要求投标方更换。
[image: ]
②将双板链车辆下线处地坑盖板更换为10mm厚钢板，新钢板至少具备25T承载能力，新钢板铺设完毕后无鼓包、闪缝、起翘等问题，安装后下线处整体在同一水平面。
[image: ]
③增加立柱双侧槽钢加固，下线处框架立柱由单侧加强槽钢更改为双侧加强槽钢。增加的加强槽钢实际施工规格尺寸，需投标方根据现场情况合理设计并提供图纸。
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12.3.4 更换双板链链板
双板链链板由5mm更换为8mm厚花纹钢板，在新链板上链板与轨道接触点内部增加两条方管式加强筋，提高链板强度，加强筋必须使用管式，不允许使用角铁式。投标方需根据现场实际情况设计合理的管式加强筋新链板并提供图纸，保证加厚新链板更换后，不影响双板链正常使用运行及链板返回等。
[image: ]
12.3.5 更换安全销
双板链安全销由15mm直径更换为22mm直径（材质：铸铁SH20）。此尺寸仅为按极限状态下计算理论尺寸，投标人需提供按单车30T状态下，改造后双板链（需一并考虑双板链加固改造方案实施后，双板链增加重量）适用的安全销直径计算书，计算书需完整、准确并标注安全销材质，并提供安全销图纸，安全销实际使用尺寸以现场调试实际情况为准。
12.3.6 更换双板链磨损严重的150套轴承滚轮，新换轴承滚轮与双板链现用轴承滚轮规格一致，新换轴承滚轮需保证与线体其余轴承滚轮衔接到位，可以满足线体长期安全稳定运行。
12.3.7 加固双板链驱动部分、涨紧部分：
①双板链驱动部分包括驱动地坑钢构支架及盖板、电机减速机固定座等。
②双板链涨紧部分包括涨紧地坑钢构支架及盖板、涨紧基座等。
③投标方需根据现场实际情况明确加固双板链驱动部分、涨紧部分具体实施方案，并满足招标方现场需求和意见。
12.3.8 检修双板链承重轨道、返回轨道
检修过程如有必要需投标方与招标方技术人员一起进行，投标方检修需满足招标方现场需求和意见。
12.4 全部安装完成后整线联调联试。
13.项目实施特殊要求
13.1 项目实施过程中不允许使用化学螺栓。
13.2 投标方需根据备货期及具体施工内容提供完整的项目施工计划，明确项目备货周期、施工过程连续停线时间。
13.3地拖链、双板链地坑内存在废油液、废油渣，地坑内废油液、废油渣清理和收集由投标方负责，并由投标方提供清理和收集的工具、容器，收集的废油液、废油渣由招标方负责处理。
13.4密闭空间（设备地下地坑）作业：密闭空间作业所需的照明、通风等安全设备设施需投标方根据现场实际施工环境自行准备。
13.5为保证项目实施安全性并方便项目日后养护维修，投标方负责在施工区域总装北线线体地下地坑内每间隔15-20m增加24V 安全LED照明灯或按具体情况以及招标方意见通线间隔铺设灯带，照明设备电源线铺设需理顺齐整且不影响线体运行和线体及照明设备日常保养维修，所加照明设备必须以安全为第一要义，并方便日后检修时开、关以及更换照明设备。
13.6若招标文件各组成部分对同一事项的描述存在不一致，以对投标人要求较高、或对项目技术及质量标准要求更严格的条款为准。
14.电气部分标准
符合《电气装置安装盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 （GB50171-92）；
符合《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 （GBJ149-90）；
符合《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 （GB50527-96）；
符合《电气装置安装工程质量检验、评定标准》（GBJ303-88）；
符合《工业机械电气设备 第一部分：通用技术条件》（GB/T5226.1-1996）；
符合《电控设备 第一部分：低压电器电控设备》；
符合机械部部颁标准《电力系统二次回路用屏（台）通用技术条件》。
辅梁钢结构的材料表面需经过除锈处理，通过一次底漆、两次面漆使漆膜的厚度为30～50微米。油漆的颜色由招标方负责向投标方提供色板或色标号。
15.执行标准
15.1 招标方此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标方应当在投标文件中认真予以填写、补充和修改完善。
15.2 投标方需要执行的标准，应当采用所供货物通过买方组织的最终验收之日已经开始执行的最新标准。
15.3 采购货物的产品质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。
15.4 采购货物没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行时，卖方应在合同签署之前，将所涉及的企业标准提供给买方确认。
15.5 采购货物如果采用国际标准，其执行标准由投标方提供、招标方确认。
15.6 采购货物所涉及的标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。
15.7 涉及的主要标准表
	序号
	标准名称
	标准编号
	备注

	1
	买方提供企业标准
	
	卖方确认

	2
	买方提供与设备安全和环保相关的中国、国际通用和制造国的标准
	
	卖方确认









第三章供货范围及供货方式

[bookmark: _Toc169605882]第一节  供货范围
一、供货范围
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	更换15kW电机减速机
	套
	1
	SEW一级能效

	2
	更换5.5kW电机减速机
	套
	1
	SEW一级能效

	3
	电气系统配套更换
	套
	1
	

	4
	加固地拖链、双板链线体中间骨架
	套
	1
	

	5
	地拖链增加承载横梁
	套
	1
	

	6
	检修地拖链链条行走轨道、链条返回轨道
	套
	1
	

	7
	加固地拖链、双板链两侧地坑盖板及支架支撑
	套
	1
	

	8
	加固地拖链和双板链驱动部分、涨紧部分
	套
	1
	

	9
	更换双板链链板
	件
	1
	

	10
	检修双板链承重轨道、返回轨道
	套
	1
	

	11
	更换地拖链420米轨道
	套
	1
	

	12
	更换地拖链防护胶皮
	套
	1
	

	13
	更换地拖链、双板链滚轮轴承
	套
	1
	

	14
	线体地下地坑照明设备
	套
	1
	

	15
	设备竣工总图
	套
	1
	中文

	16
	设备使用说明书
	套
	1
	中文

	17
	系统软硬件清单
	套
	1
	中文

	18
	技术培训资料
	套
	1
	中文

	19
	测试报告
	套
	1
	中文

	20
	纸质版设备资料（电子版WORD或PDF版一套）
	套
	1
	中文

	21
	非标工装设备数据模型
	套
	1
	STP


（一）一般界定
1.包括本技术标书所列明的主要货物以及货物正常运行所必需的全套连线设备、材料等。
2.包括为保证货物正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料等。
如果终验收完成后，投标人有需要收回的配件、附件等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。
3.包括货物维护维修所必需的专用工具。
4.包括货物为达到产品标准以及环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而必须配备但标书未明确提出的除尘系统、通风系统、近距离照明系统以及劳动安全防护设施（不包括人体防护用品）等使用现场配套的设备、材料等。
包括为保证货物自身正常运行所必需的、满足使用地点环境条件的通风、冷却、降温等必需设施。
如投标人难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。
（二）供货范围边界界定
1.电源划分，控制柜仅指设备的主控柜，原则上每台设备设置一个主控柜（主控柜位置需根据实际生产情况具体设置），单台设备超过一个主控柜需在图纸会签时说明，否则招标方不负责提供多余电源点。招标方负责从插接箱中接电进投标方主控柜，线缆和桥架及母线插接箱均由招标方负责。投标方负责每条主线和分装线边小功率设备的线边配电柜（带电表及通讯上传功能），配电柜接线及柜内各元器件由投标方负责。
投标方负责线边配电柜到线边两侧工位上的接电盒（具体图纸会签时确定），接电盒内各元器件由投标方负责。投标方负责提供输送设备、工艺设备、照明、风扇、插座用电。  
2.照明划分，招标方负责车间照明、应急照明、疏散指示灯。投标方负责工位照明、设备地坑照明。
3.气源划分，气源一次侧与二次侧的范围界定：根据设备需要，招标方在车间主管网上预留气源接口并带有阀门；阀门后所有的气路设施由投标方负责，投标方需在提供资料时提出预留气源接口位置。
二、备品备件、易损件和专用耗材供货范围
1.招标人招标文件所指备品备件、易损件和专用耗材，是招标人为保证设备质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材；
质保期之内正常需要的备品备件、易损件和专用耗材全部包括在供货范围之内而不属于本条款界定的范围（应有明细）。
2.供货范围包括易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料，如涉及专有技术或无法提供，应在投标文件中予以澄清或说明。
3投标方需提供必须的备品备件清单（备品备件明确规格、厂家、产地、价格，单独报价）；
4易损件和专用耗材，其费用应分类单列，并计入投标总报价之内；
5投标方应提供设备维修所必需的专用工具，并附详细清单（包括名称、型号、规格、单位、数量、生产厂家、单价、总价等条目，单独报价）。
三、技术资料供货范围
投标方应及时提供满足施工设计的下列资料和图纸（具体清单投标方提出，招标方细化，投标方确认）：
1.确定中标方7天内提供工艺设备平面图、工艺设备负荷图、工艺设备基础图、公用动力需求。
2.确定中标方7天内提供设备设计图、设备安装图。
3.确定中标方7天内提供设备电器原理图、电器的备件清单。
4.确定中标方7天内提供货物基础及相关的设计、制作所需的纸质及电子版资料；电子版文件应当能够使用常用版本软件可以阅读甚至使用，进口货物、设备应有中外文对照。
5.设备调试完成后提交上述所有图纸、文件的竣工资料。
6.设备调试完成后提供设备维护使用说明书以及零部件供应商的相关信息资料。
7.在预验收前，提供货物各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照）。
8.在终验收前，提供为保证货物后续正常运行所需的具体技术要求等资料（如果供货范围包含该部分实物）。
9.在终验收前，提供确定的维修所需要且买方可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表。
10.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括货物的备品备件、易损件和专用耗材的图纸及技术参数、技术要求等资料。
11.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的操作维护手册、保养维修手册、安全注意事项等的使用说明书、仪器仪表检定和使用维修说明书、合格证、产品样本等技术资料（含图片和影像等资料）；对于进口设备，应有中外文资料说明。
12.本“技术资料范围”所列的技术资料、图等，投标方应各提供4套纸质资料及3套电子版资料（光盘或u盘等），图纸要求用CAD电子版本，每份技术文件应装有目录清单。
13.文件、资料确认投标方必须经招标方确认的文件、图纸、实施方案内容如下：
a)平面布置图；
b)含联系电话的设备型号规格的备件清单实施计划； 
c)现场施工管理、方案；
d)其它。
14.本条款所列要求，如招标人认为投标人提供的资料不能满足要求时，有权要求投标人免费补充或增加。
15.投标方必须提供设备模型（文件格式STP），模型文件应包含设备的全部信息；对设备结构及功能详细说明，包括设备工作流程描述、运行说明、工位节拍等信息。
16.维修和使用手册
在调试以前必须提供维修和使用手册四套和一套电子文件。这些手册应包括，但不限于下述内容：
设备描述和主要设备的分项；
润滑计划和润滑频次；
供应商的文献和详细的元件部件；
操作程序；
设备布置图；
详细的元件和总装图，包括分解部件总成图；
故障分析和解决方法；
维修功能——维护和维修细节，包括频次。
17.图纸
17.1提供机械AutoCAD（.dwg）格式，电气EPLANP8可编辑格式的文件和电子数据。
17.2提供所有设施和设备的图纸，包括总图、原理图、制造图、分解视图。
17.3在签订合同后立即进行设计图纸，并提供图纸，在整个阶段连续地进行。这些图纸包括，但不限于：
详细的零件图；
零件和总成图；
总的平面布置图和分图；
钢结构布置图和分图；
17.4在制作开始前必须将所有平面图和分图交给本公司会签。提供二份图纸加一套电子文件。这种图纸的会签并不构成供货厂商可以不承担设计责任保证或者对设备顺利运用的责任。
[bookmark: _Toc169605883]17.5在完工时要提供四套图纸和机械AutoCAD（.dwg）格式，电气EPLANP8电子版本图纸。
四、供货范围特别提示
如果投标人认为本节所列的供货范围难以满足，则仍需要按照本要求提供，但该部分货物应当在投标报价中单独列明货物名称及品质、货值。




第二节  供货方式
一、供货方式
完全交钥匙方式，即本次招标货物至少包括以下货物及服务：非标或特需设计、制造、至交货地点的运输（含定点装卸）、安装、调试、买方安装地竣工验收服务、货物移交、约定培训等全流程范围。
二、供货地点：山东省济南市市中区党家庄镇南首济南卡车制造有限公司
三、供货时间
1.自合同签定生效之日起，70个日历日之内交货至供货地点。
2.接续30个日历日之内安装调试完毕。
3.接续30个日历日之内完成终验收。
安装调试时间或终验收时间超过规定时间的，投标人应当随标书提供详细的工期计划。
四、包装
1.所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。
2.包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。
3.所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。应防止在运输过程中变形，在装运时必须按照极板宽度方向垂直于地面用专用包装箱，避免弯曲和扭曲。
4.应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。
5.凡电器电子设备须严格包装，以确保不致在运输和保管期间损坏。
6.设备接口和凸出薄弱部分应考虑防止碰撞损伤。
7.所有孔、管接头及法兰、螺纹和末端焊接的连接件，都应有保护装置，以防止在运输和保管期间发生损坏腐蚀和掉进其他物件的现象发生。
8.每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标人（或供货商）名称和制造日期等相关内容。包装箱内应附带下列文件，但不限于此：产品使用说明书、产品检验合格证书。
9.每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。
10.应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。
11.包装箱应连续编号，不应出现重复编号。
12.在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。
13.投标方应根据包装箱内所装物品的特性，向招标方提供安全保存方法的说明。
14.投标方所供的备品备件及专用工具应有安全储存方法的说明
五、运输
1.应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。
2.同批货物（或设备）应统一包装、编号运输。
3.一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制，特殊情况应予以说明。
4.在每批货物（或设备）发出后，应立即通知买方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。
5.货物（或设备）运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜，或按照合同约定。
[bookmark: _Toc169605884]第四章质保期及售后服务
一、质保期及质保要求
1.全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起12个月。
投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标人。
设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。
2.质保期之内，如果货物出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的二次以上的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物重新正常运行使用之日起重新计算。
3.质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，卖方应负责免费维修和服务。
4.质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。
5.软件要具备升级功能，在投产后五年内中标方负责为业主方免费升级。
二、技术指导及培训服务
1.应负责在招标方货物使用现场，对技术、维修和操作人员提供免费的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训，并接受招标方有关人员的技术咨询。投标方要有具体的培训计划和培训内容，应分别进行理论培训和实际操作培训，其目的是保证招标方有关人员在投标方交货验收后，能独立进行操作并维修。培训时间在安装调试结束后，培训工作日不少于2个日历日。
2.应免费提供一定数量的培训资料。
3.投标方应按要求，免费积极协助和提供招标人和招标人所委托的工程设计单位有关人员所需要的、和设备（或材料）有关的工程设计资料、技术咨询等。
4.若投标方提供设备（或材料）的技术质量等，与投标方外购的设备（或材料）技术质量等有较大或直接关联时，投标方应能得到其外购设备（或材料）制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费为招标人提供技术服务（包括设计文件的审查和审定）。
5.投标方负责制定对招标人人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，应进行相关安全环保注意事项的培训，并提供相关人员、设备安全作业资质的要求，负责指导招标人受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。
6.投标方提供的改造方式、新增设备内容，建议在试用确认无误之后，再批量生产，否则因此造成的损失，由投标方承担。
三、安装调试及验收服务
1.根据设备的要求，调试可分空载和负载两个阶段进行；招标人将予以积极配合，协助投标方达到设备的各项技术要求和性能；
2.验收时执行的标准：执行国家最新相关标准或行业标准、规范，验收时投标人（卖方）应提供设备制造、安装、验收时所采用的标准或规范的文字样本供买方参考，验收时的实际数据应满足国家标准、本标书及验收方案中的相关规定。
3.安装调试与验收期间，若投标方提供设备的技术质量等，与投标方外购的设备技术质量等有较大或直接关联时，投标方应能得到其外购设备制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费为招标人提供安装使用现场的指导与协调。
4.投标方免费负责设备的安装、调试，并接受用户的技术咨询。
5.投标方是否提供有偿的还是免费的、指导安装调试还是负责安装调试，至少应在投标文件的服务章节中，予以明确说明。
6.投标方进入招标方现场进行安装调试过程中，应进行相关安全环保注意事项的培训，并提供相关人员、设备安全作业资质的要求。
7.设备供方配合招标方完成设备数据采集的调试工作，包括但不限于提供设备PLC程序（无密码），接口调试等工作。
8.投标人在招标人现场进行的、指导或负责的、设备（或材料）的预验收和终验收，应当是免费的，陪同生产时间不少于45天。
9.设备（或材料）验收时，若投标人提供设备（或材料）的技术质量等，与投标人外购的设备（或材料）技术质量等有较大或直接关联时，投标人应能得到其外购设备（或材料）制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费提供其必要的现场指导与协调。
10.在投标人所提供设备需要得到招标人建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，投标人应当免费协助招标人完成所需要的工作、材料和服务等。
四、售后服务
1.由投标方全权负责本品目所有设备售后服务，其中包括所有外购设备。
2.只有持买方、卖方代表共同对整条线进行最终综合验收，并签署合格证后，设备才被视为交付使用。其质量保证期为整机二年。在质保期内，调备维护、保养、维修（非人为损坏的）。卖方（设备生产制造商）须负责免费维修和免费更换零配件。
3.如设备部件属国内生产厂家制造的，卖方应在接到通知后与买方的技术人员联系并告之其处理方法。在确认买方无法解决时，必须在接到通知的36小时内免费为买方维修或更换部件。
4.如设备部件属国外生产厂家制造的，卖方应储备一定数量的备品备件。
5.质保期内如有零件损坏，自维修好之日起重新计算质保期
6.保修期内提供免费跟踪服务，每半年提供一次例行检查。
7.保修期后每年对买方进行一次回访，收集买方意见和建议，及时解决工程有关事宜。
8.保修期满后，优惠供应卖方制造的备品备件。
9.为保证设备正常运行，卖方长期为买方提供本标段相关的技术咨询。
10.在质保期之内，如发现投标人所提供的设备（或材料）存在问题，需要投标人配合解决时，投标人须在接到通知后市内2小时、省内8小时、省外24小时内派有关人员到达现场，解决问题。
11.在质保期之后，如发现投标人所提供的设备（或材料）存在问题，需要投标人配合解决时，投标人须在接到通知后市内2小时、省内8小时、省外24小时内派有关人员到达现场，协助招标人解决问题。
12.所有的售后服务均由投标人受理。如果发生问题并且收到报告，应当在2小时内予以答复。
13.投标方有义务在设备整个使用寿命周期内提供优质的服务。
14.投标方派往招标方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为招标方提供最佳的服务
15※ 在工具设备使用寿命内，投标人应向招标人提供充足的备品备件、易损件和专用耗材，自招标人提出采购需求至交货，周期不得长于15天，也可提供备用工具设备，提供周期不得长于3天。
16※ 招标人若将设备接入MES，实现智能制造，投标人需要无条件的提供帮助与服务，包括但不限于提供设备程序，以及为实现某种自动化功能而需对设备程序进行的调整等。
17※ 在工具设备使用寿命周期内，投标人每年至少开展1次工具及软件使用、工具设备维修保养等方面的培训工作。
五、其它服务
1.若投标方所提供货物有需要进口的，投标方一般应自行、自费办理；必要时，买卖双方共同办理。
2.除招标文件、投标文件、答疑文件、技术标书、合同等约定之外，投标方应免费负责必要的或强制性的货物的检验、试验、化验等直接费用。
3.运输服务，投标方负责将设备按要求运至 中国重汽集团济南卡车有限公司党家庄工厂。
4.本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术标书和合同等范围之外，投标人不可另行收取的费用。

第5章 [bookmark: _Toc465187646] 预验收与终验收
一、验收依据和验收标准
1、验收标准一般以技术协议书和合同规定验收。无论技术协议书和合同，是否全部并准确列明验收所涉及的相关标准，均作为验收标准之一。
2、如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术协议书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对买方最有利条款为验收依据。
二、检验
如果采购货物涉及必要的或必需的检验，投标方应当在投标文件中明确可能涉及的检验费用，并将该费用包含在投标总报价之内；不作针对性澄清或说明的，视同包含在投标总价之内。基本约定如下：
1、国产货物的检验一般由买卖双方共同进行或按照合同要求进行。
2、进口货物的检验，卖方需要按照下述要求进行：
2.1  进口货物发货前，应对货物的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物符合合同规定。
2.2  应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物的验收标准和装箱单，作为买方检验的依据。
2.3  进口货物到达目的地后，买方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的品质及规格与合同或发票不符，除买方的责任外，买方有权在货物到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向卖方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由卖方承担。
三、验收基本条件
验收一般分预验收和终验收两部分。预验收在安装调试完成后现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。
1.预验收时，设备应制造、组装完毕，并已进行了试运行、负荷试验和精度测试；预验收检查项目为：设备的技术规格和数量，设备制造加工质量，设备的机械、电气动作、综合精度、负荷试验，技术资料的完整情况。
2.终验收规程：
设备（或材料）允许情况下，一般连续运行30天，每天连续10小时，除用户方面因素外，必须达到以下要求：
a）在整个验收过程中没有维修、更换零部件或元件行为；
b）所有出现的调整，每次调整时间均不超过30分钟；
c）所有调整时间的总和不超过总运行时间的10%；
d）累计负载运行实际性能（或生产率）达到合同规定；
e）终验收原则上要求一次完成，若一次验收不成功，最多允许两次；
f）终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告。
3.设备（或材料）验收的一般标准与要求：
① 预验收的一般标准与要求
a.资料齐全性、完整性和有效性。按照“配套供货范围及要求”中“技术资料范围”的规定验收；
b.设备（或材料）应运行灵活、稳定、可靠、安全，无异常声音和非正常振动。设备不允许出现漏水、漏液、漏气（汽）、漏电。运动的零部件（如链条、联轴器、离合器等）应动作平稳、没有异常声音，不松动或易于调整；
c.设备（或材料）外观应无损伤，应该涂满同种明亮清晰的油漆（特殊标志除外）。设备应该完整且所有的零部件应该安装牢固，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷；
d.设备（或材料）应有完整的标牌，且清晰易见；
e.设备（或材料）的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求；
②终验收时的一般验收标准与要求：
a.资料齐全性、完整性和有效性。
b.设备应运行灵活、稳定、可靠、安全，无异常声音和非正常振动。设备不允许出现漏水、漏液、漏气（汽）。运动的零部件（如链条、联轴器、离合器等）应动作平稳、没有异常声音，不松动或易于调整；
c.设备（或材料）外观应无损伤，应该涂满同种明亮清晰的油漆（特殊标志除外）。设备应该完整且所有的零部件应该安装牢固，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷；
d.所有的管道和电缆线等，应排列有序（正确、牢固、整齐）无皱褶、收缩和裂缝，电缆线在整个长度范围内，所有的接头应完全正确地连接；
e.设备应有完整的标牌，且清晰易见；
f.设备的润滑系统工作可靠，润滑点易于到达；
g.设备的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求；
h.地线连接和地极符合国际（ISO/IEC）标准规范；
i.所有的压力容器应具备合格证（如果有压力容器）；
j.设备正常运行时，噪音不超过中国国家有关规定；
k.计量仪器、仪表配套合理，采用中国的法定计量单位，计量准确、灵敏可靠。保证设计指标和仪器说明书的参数的实现，要求竣工验收交付一次合格，返修更换校调不超过48小时，特殊情况除外；
l.设备质量、技术性能等，按照签定的技术协议书和合同规定的终验收标准验收；
③ 终验收条件
依据招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定的终验收条件验收。
4.性能验收试验
4.1 卖方负责现场安装调试。
4.2 卖方应按双方商定的时间进度表进行设备的安装调试等工作。
4.3 卖方应在到货后根据总进度要求及时完成设备的安装调试。
4.4 卖方对设备进行试运行，检查是否满足使用要求。
4.5 系统终验收条件为：达到设计和满足质量、环保要求，稳定生产一个月。
4.6 验收报告至少包括以下各点：
a)性能测试报各； 
b)满足技术规格书要求的全部合同规定的要求；
c)准备好最终所有的技术资料；
d)某些细小问题存在的情况建立残留问题，持续跟进。
4.2  性能验收试验的地点由合同确定，一般为买方现场。
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设备采购合同



合同项目名称： 合同项目名称

甲方（买方）：甲方单位全称

乙方（卖方）：乙方单位全称
合同签订地点：填写甲方所在县级行政区划，如“山东省济南市高新区/章丘区”等


合同签订时间：按****年**月**日形式据实填写
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设备采购合同
专用条款
鉴于，买方向卖方购买设备名称概括等，就该设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装或指导安装、调试、验收、培训及售后服务等有关问题，在自愿协商的基础上达成本合同。
1.合同设备标的
1.1合同总价：为共同完成合同项目名称，买方向卖方购买设备一宗，详见附件《设备清单明细表》，本合同不含税总价为不含税总价小写，数值，小数点后保留两位元，税额合计税额小写，数值，小数点后保留两位元，含税总价含税总价小写，数值，小数点后保留两位元（大写：含税总价大写）。
1.2交货方式：据实选择，可填写“交钥匙方式”“指定地点交货”“自提”任一方式，其他情况请据实填写。
1.3交货地点：交货详细地址信息，除列明省市县/区外，应填写至不致产生歧义的具体位置指向。    
1.4到货时间：填写具体年月日。存在分批次到货情形的，填写“详见特殊条款约定”，须于专用条款第4条特殊约定条款特别约定。
1.5 安装调试时长：卖方须在到货后填写时长，单位“日历日”。存在分批次安装调试情形的，填写“详见特殊条款约定”，须于专用条款第4条特殊约定条款特别约定个日历日内安装调试完成。
1.6调试消耗产品数量：若设备安装、调试过程中需使用买方产品的，买方提供调试所用产品数量甲方提供调试产品的件数，不需要的，此处填写“0”件，超出此数量部分由卖方提供，由此产生的相关费用由卖方承担。
1.7设备质量保证期：自最终验收报告签署之日（存在分批次到货安装调试情形的，以验收报告签署日期最晚者为准）起卖方承诺的质保期月数。存在分批次设备质保期约定分批次到期情形的，填写“详见特殊条款约定”，须于专用条款第4条特殊约定条款特别约定个月。
2.结算付款约定
2.1结算方式：填写“半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）”“转账”“财司内转”三种方式任一种。
2.2结算币种：本合同使用币种进行结算。
2.3合同价款支付：
2.3.1填写第一笔付款的满足要件，如“设备全部到齐无质量问题”。若存在价款支付的收据、发票及财务审核条件与本条格式条款存有变动调整的，须在专用条款第4条特殊约定条款中特别约定, 卖方提交金额为合同含税总价款第一笔付款的比例，数值%即第一笔付款金额元的收据及对应金额的增值税专用发票，经买方财务审核无误后按照约定的财务付款条件执行。
2.3.3填写第二笔付款的满足要件，如“设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后”。若存在价款支付的收据、发票及财务审核条件与本条格式条款存有变动调整的，须在专用条款第4条特殊约定条款中特别约定，卖方提交金额为合同含税总价款第二笔付款的比例，数值%即第二笔付款金额元的收据及合同含税总价款未付金额的增值税专用发票并附带合同设备最终验收报告，经买方财务审核无误后按照约定的财务付款条件执行。
2.3.4合同含税总价款的第三笔付款的比例，数值%即第三笔付款金额元作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待合同设备质量保证期满后，卖方向买方提交质量保证金收据及设备使用单位的使用情况说明，经买方财务审核无误后按照约定的财务付款条件执行。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。
2.4甲乙双方基本信息
	信息名目
	甲方基本信息
	乙方基本信息

	企业名称
	甲方单位全称
	乙方单位全称

	注册地址
	甲方注册地址，营业执照住所地
	乙方注册地址，营业执照住所地

	通讯地址
	甲方通讯地址，实际联系地址
	乙方通讯地址，实际联系地址

	法定代表人
	甲方法定代表人姓名
	乙方法定代表人姓名

	授权代表
	甲方授权代表姓名
	乙方授权代表姓名

	联系电话
	甲方授权代表手机号码
	乙方授权代表手机号码

	联系邮箱
	甲方授权代表联系邮箱（非必填）
	乙方授权代表联系邮箱（非必填）

	开户银行
	甲方开户银行规范全称（非必填）
	乙方开户银行规范全称

	开户行联行号
	甲方开户银行联行号（非必填）
	乙方开户银行联行号

	开户账号
	甲方银行账号（非必填）
	乙方银行账号

	其他信息
	甲方其他需列明企业信息（非必填）
	乙方其他需列明企业信息（非必填）


合同履行过程中，如甲乙双方基本信息发生变更，应及时以书面形式告知对方并就付款账户信息变更签署相关补充协议。
3.生效条款
3.1本合同经双方签署后生效。
3.2本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。
4.特殊约定
特殊约定事项，据实填写：4.1                ;4.2               ;……。若无，填写“无”。专用条款、通用条款中需进行修改的部分应在此处予以体现。



甲方（盖章）：甲方单位全称

甲方代表（签字）：                 
                

                
乙方（盖章）：乙方单位全称

乙方代表（签字）：  
第 3 页 共 15 页





  
设备采购合同
通用条款
[bookmark: _Toc17619][bookmark: _Toc11823][bookmark: _Toc16330018][bookmark: _Toc11930]1 合同设备
[bookmark: _Toc32510][bookmark: _Toc22800][bookmark: _Toc29026]1.1本合同约定设备的技术规格详见附件二《技术协议书》。
1.2本合同约定设备的技术规格应与《技术协议书》中规定的相应标准一致。若《技术协议书》无相应规定或未签署《技术协议书》，设备的技术规格则应符合相应的国家标准、其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准、买方招标文件及卖方一切书面承诺中要求的技术标准。
1.3在设备所有权转移到买方之前，有关设备的保险由卖方负责办理并承担保险费用。
[bookmark: _Toc16330019]2 包装
2.1设备的包装需采用国家标准，没有国家标准的采用行业标准，没有行业标准的应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护设备的包装方式。这种包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保设备在运输过程中不受损伤安全抵运现场。卖方应承担由于其包装、防护不妥而引起的设备锈蚀、损坏、丢失等任何损失的责任和费用。
2.2每件包装应附有详细的装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。
[bookmark: _Toc16330020][bookmark: _Toc27453][bookmark: _Toc27144][bookmark: _Toc2833]3 运输标记
3.1卖方应在每一包装箱邻近的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：
3.1.1收货人
3.1.2合同号
3.1.3发货标记（唛头）
3.1.4设备的名称、品目号、箱号
3.1.5毛重/净重（公斤）
3.1.6尺寸（长×宽×高，以厘米计）
3.2根据设备的特点和运输的不同要求，卖方应在每件包装箱的两侧以国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并以清晰的字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以方便装卸和搬运。
[bookmark: _Toc16133][bookmark: _Toc10630][bookmark: _Toc7431][bookmark: _Toc16330021]4 检验
4.1卖方在发货之前，对设备有关外观、质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其设备符合本合同规定的质量保证书，但不应将其视为是对设备质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量保证书应附有写明制造商检验的细节、结果的说明。设备到货并安装调试正常运行后，买方按照《技术协议书》和相关标准进行检验，检验合格后，买方签署最终验收报告。
4.2国家强制检验检测的设备，需要经过国家有关部门进行检验检测，卖方保证提供的设备通过其检验并承担费用。
[bookmark: _Toc19850][bookmark: _Toc24467][bookmark: _Toc11217][bookmark: _Toc16330022]5 权利担保
5.1卖方所交付的设备，必须是第三方不能提出任何权利或要求的设备，卖方应担保设备不存在订立本合同时不为买方所知的第三方的权利（包括但不限于抵押权、留置权等）或行政、司法查封。
5.2卖方应保证第三方对其提交的设备不得以侵权或其他类似理由提出合法要求，如侵犯知识产权等。
5.3任何第三方如果提出侵权指控，卖方应与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任和费用以及给买方所造成的损失。
5.4买方应在已知道第三方的权利或要求后的一段合理时间内，将此权利或要求的性质通知卖方。
5.5如卖方需要根据买方提供的技术协议书或图纸进行生产并供货的，根据该技术协议书或图纸所知悉、掌握或改进的任何技术、信息（包括但不限于商标、专利、产品外观或产品生产制造的过程、方法、技术）所涉及的全部知识产权（包括但不限于所有权、使用权、申请权、许可权等）均归买方、买方母公司或母公司其他关联方所有。
[bookmark: _Toc16330023][bookmark: _Toc27500][bookmark: _Toc14809][bookmark: _Toc11759]6 交货
6.1卖方应在本合同规定的到货时间前传真、邮件等给买方详细交货清单，包括合同号、设备名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及设备在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。
6.2卖方应在设备装运完成后当天以传真、邮件等的形式通知买方合同号、设备名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、启运日期、预计到达日期。
6.3技术资料：签订本合同后，卖方应按买方要求免费提供给买方包括但不限于：设备总装图、安装尺寸图、设备基础图、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等买方所需要的、与执行本合同有关的各类资料，如上述资料未按买方要求交付的，买方有权拒绝对合同设备验收（包括预验收和最终验收），并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。
6.4交货方式的释义
6.4.1交钥匙方式：卖方负责合同设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装、调试、培训及售后服务等所有内容，直至买方验收合格并交付使用。
6.4.2指定地点交货：卖方依照合同约定将合同设备卸载至约定地点，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续，同时卖方应指导协助买方进行安装调试等工作。
6.4.3自提：买方依照合同约定到卖方所在地提取合同设备，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续。
6.5到货后，买卖双方代表办理移交手续，此时的移交不代表卖方合同设备所有权的转移，合同设备的保管责任仍然由卖方承担。移交内容包括：合同设备、硬件、软件、图纸、资料、质量证明文件等。
6.6卖方在交付设备前需通知买方。
6.7风险的转移：
设备最终验收合格后，设备所有权由卖方转移至买方。如果在对该设备进行最终验收之前，卖方被解散、破产、收购等，其接收方应无条件承担该合同的所有责任和义务，且卖方应自出现上述事项之日起一个月内书面通知买方，如买方没有在一个月内收到明确责任义务的书面通知，则该设备所有权自动由卖方转移至买方，余款作为该设备的后续质量维护费用，买方无须再支付给卖方。在设备所有权转移之前，设备毁损、灭失等风险由卖方承担。
[bookmark: _Toc25510][bookmark: _Toc16330024][bookmark: _Toc2984][bookmark: _Toc8024]7 安装、调试
7.1 卖方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器、仪表及易损件。在安装、调试过程中，卖方应自负其工作人员的食宿、交通等费用。
7.2在安装、调试过程中，安装场地及施工人员安全，由卖方负责。由于安装、调试等原因造成买方或他人人身损害或财产损失的，由卖方承担赔偿责任。
7.3 卖方须对安装、调试过程中造成的买方或他人人身损害或财产损失承担赔偿责任。
[bookmark: _Toc6350][bookmark: _Toc16330025][bookmark: _Toc14260][bookmark: _Toc14098]8 价款与支付
8.1合同价格以不含税价格为准。若因国家税收法律法规或政策调整对本合同业务的税目、税率等产生影响，双方确定本合同约定的各项业务的不含税价格不做调整，各项业务的含税价格依法依规进行调整。
8.2本合同约定的含税总价包括但不限于全部（全新）产品价、备品备件价、专用工具价、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装（或指导安装）、调试、验收、培训、技术及售后服务费、技术资料费等所有费用的总和。
8.3双方约定的付款条件执行中，满足付款条件后甲方在30日内完成付款不被视为付款延迟；若甲方在满足付款条件30日后尚未完成付款的，付款延迟违约计算从满足付款条件第31日起开始计算。
8.4乙方结算时，必须使用合法有效并经甲方认可的增值税专用发票，否则不予结算。因发票违规给甲方造成的增值税、所得税等损失，由乙方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。
[bookmark: _Toc16330026][bookmark: _Toc24085][bookmark: _Toc25708][bookmark: _Toc6726]9 质量保证及售后服务
9.1卖方保证其提供的合同设备是全新的、未使用的、未经改装的、包装完好的、原厂正品，采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。卖方保证其合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在合同设备寿命期内运转良好。
9.2卖方承诺其提供的设备不存在任何产品缺陷，否则因卖方提供的设备存在产品缺陷而给买方造成的一切后果和损失由卖方承担。
9.3卖方承诺因其提供的设备存在瑕疵或产品缺陷而导致第三方向买方主张权利或提起诉讼的，卖方应积极配合买方进行解决或应诉，因此而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、调查取证费等）由卖方承担。
9.4合同约定的设备在质量保证期届满前，如有质量问题，卖方应在收到买方或设备使用单位通知后2小时内做出回复，如需到现场解决问题，卖方应派工作人员在24小时内到达设备使用现场，并按买方要求的时间免费修复、更换相关部件，将设备修复完成。
9.5卖方负责在买方指定的地点免费为买方培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容。
9.6质量保证期满后，卖方保证向买方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。
9.7质量保证期满后，如出现质量问题，卖方也应及时修复和更换，且只收取成本费，费用由买方承担，卖方对设备质量问题所负的责任直到设备使用寿命周期结束。
[bookmark: _Toc10359][bookmark: _Toc15570][bookmark: _Toc16330027][bookmark: _Toc12927]10法定责任及合规责任
10.1卖方需遵从国家有关的法律、法规，缴纳有关的法定费用和税项。若卖方未按期交纳法定费用、税项，则卖方须补偿买方由此造成的所有费用及损失。
10.2除非本合同中另有规定或买方同意，卖方不得全部或部分转让本合同项下的权利义务。
10.3买卖双方同意在履行本合同期间双方之间交换、披露、传递或通信的所有工业和商业信息，任何附加文件或相关文件，应该被视为商业秘密，双方应该按照此处规定仅用于本合同的签订和履行。
10.4除对方预先书面同意外，任何一方在本合同签订和履行期间或本合同终止后不得向第三方披露在本合同履行过程中知悉的与对方有关的任何商业秘密。
10.5卖方保证截至本合同签署之日，卖方及其子公司和关联公司未被列入任何国家或者地区的政府机构或者相关国际组织等发布的限制、制裁或反制清单，未隐瞒任何阻碍及可能阻碍此次交易的相关信息。如在本合同签署后发生上述情形，卖方应当在获知被列入清单后24小时之内以书面形式通知买方。
10.6卖方已经充分了解并确保会严格遵守开展业务所需适用国家或者地区的出口管制、经济制裁和反制裁相关法律法规（简称“出口管制与制裁法律法规”）。卖方确认不存在任何因违反所需适用国家或者地区出口管制与制裁法律或其他因卖方原因导致本合同无法履行或者延迟履行的情形。如果卖方在本合同履行过程中发生或者预见到可能发生该等情形，应当及时以书面形式告知买方。如由于卖方未履行前述义务或其他可归责于卖方的原因导致延迟履行供货或无法按照本合同约定履行供货义务，卖方应承担违约责任，并承担买方因此受到的全部损失。
10.7如本合同项下卖方所销售或者提供的任何产品、零部件、软件、技术和服务（以下统称“物项”）有可能受任何国家或者地区出口管制与制裁法律法规管辖，卖方承诺遵守全部所需适用的有关规定，并确保向买方提供该等物项的合法性与合规性。对于受到出口管制管辖的物项，卖方应当书面告知买方受控物项的全部管制信息，包括但不限于原产国、发运国、ECCN、USML编码等方面的特殊限制、物项管控要求等。
10.8如因卖方不遵守销售物项所需适用国家或地区的出口管制与制裁法律法规及监管政策而使买方遭受任何损失、费用、索赔、处罚、诉讼因由、损害、责任和费用（包括但不限于律师费，所有诉讼和/或和解费用以及法院费用），卖方应当就此承担全部赔偿责任。买方有权视情况暂停或终止其对相关合同的履行。在该等情况下，买方不构成对相关合同的违约、且不免除卖方履行合同的义务。
10.9出于项目合作目的，买方已经或将要向卖方提供有关项目的保密信息。“保密信息”指买方现在或将来向卖方提供的与本协议有关的任何信息和数据，包括但不限于任何类型的经营信息、技术信息、商务信息、人力资源管理信息及财务信息等，无论该等信息以何种形式提供，如纸质文件、录音、录像、照片、磁（光）盘、数据电文（包括电传、电报、传真、电子数据交换、电子邮件、电子文档）或其他，也无论该信息是以口头还是书面方式、是否标识为保密、也无论该等信息储存于何种载体（包括电子信息）。卖方承诺：
1）卖方仅能将买方提供的保密信息用于本协议所约定的项目并承担保密义务。
2）卖方将采取有效措施使用买方提供的保密信息，只将该等保密信息提供给本方负责决策或实施合作事项的具体参与人员，卖方及其相关人员不得以任何方式或形式散布、披露或传播给该范围以外的人（包括卖方关联机构），也不得允许任何保密信息被泄漏、被披露、被交流。
3）如果卖方为项目需要，而不得不向该第三方披露保密信息，则卖方应事先从买方得到书面同意。卖方应在披露保密信息之前，按照与本协议相同的保护程度与该第三方签署一份保密协议。若上述第三方（包括其股东、高管、雇员）发生泄密，卖方应与该第三方承担连带责任。
4）如卖方得悉买方的任何保密信息遭侵犯或疑似侵权，卖方应立即通知买方。如果买方决定就侵权行为进行起诉，或以其他方式停止或阻止该实际或可能发生的侵权行为，卖方尽最大限度予以协助。 
5）卖方不得在世界任何地方就保密信息进行升级、变更和/或改进，亦不得直接或间接提交或促使提交专利或著作权或其它权利的申请，也不得以其名义取得或促使以其他人名义取得任何专利或其它权利注册。
6）卖方应遵从买方不时发出的有关使用、处理和保管保密信息的任何指令或政策，并按照买方的要求将本协议项下保密信息的使用情况向买方汇报。 
7）卖方不得为第三方利益使用保密信息，不得非为实现双方合作目的使用保密信息，不得对保密信息采取任何反向工程、反向编译或反向分解等行为。
8）双方合作期间形成的与本协议有关的任何信息和数据受本协议约束。
10.10卖方在双方合作期间严格承诺遵循中国国家法律法规和政策规章的要求，确保数据合规，始终遵循数据搜集、存储、使用、处理、传输的合法性原则、正当性和必要性原则、透明度原则、安全性原则和数据主体权利保障原则，确保合同签约履约过程中所涉及到的所有个人隐私、个人信息与敏感信息、企业商业数据、大数据分析结果、公共数据等均得到尊重和保护。卖方承诺：
1）数据收集必须基于合法授权，卖方需向数据主体明确告知数据用途，并获得明确同意；卖方处理数据应当符合法律、法规和强制性标准的规定，不得从事危害国家安全、公共利益的数据处理活动，不得非法收集、使用、加工、传输、买卖、提供、公开他人个人信息，不得通过误导、欺诈、胁迫等方式处理个人信息。‌
2）卖方在存储数据时需采取严格的安全措施，通过加密、访问控制等措施确保数据的完整性和机密性；在使用和传输数据时，卖方需确保数据使用符合收集时的声明，不得超出必要范围；跨境数据传输时，需符合法律规定的合规要求。卖方需确保数据的收集、存储、使用、传输和销毁等过程符合法律要求，防止数据泄露、滥用和侵犯个人隐私，遵守相关的法律法规、行业准则和道德规范，以保护数据主体的合法权益。‌
3）如需要数据共享时需取得买方的书面同意并确保各方在使用数据时符合合规要求；当数据不再需要时，卖方需采取适当的措施彻底销毁数据，防止其被恢复和滥用。
[bookmark: _Toc16330028][bookmark: _Toc27314][bookmark: _Toc9708][bookmark: _Toc30381]11 违约责任
11.1卖方应承担提供的设备与本合同约定不符的一切责任，买方有权在检验、安装、调试、验收测试期限内、质量保证期内等任何时间提出索赔，买方有权按下述一种或多种方法要求卖方赔偿：
11.1.1卖方同意买方拒收设备并把被与拒收设备等值的价款在买方要求的时间内以本合同规定的货币付给买方，卖方承担因此而发生的一切损失和费用，包括但不限于同期银行贷款利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝设备所需要的其他必需的费用，并赔偿因此给买方造成的损失。
11.1.2根据设备的瑕疵和受损程度以及买方遭受损失的金额，经买方同意降低设备价格。
11.1.3更换有缺陷的零件、部件、设备或修理缺陷部分，以达到本合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失，同时卖方应相应延长被修理或更换设备的质量保证期。
11.2如果买方就卖方的设备质量问题提出索赔通知后10日内卖方未能予以答复，该索赔视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知后10日内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。
11.3如果卖方未能按期到货，卖方应向买方支付违约金，违约金比率为每迟交壹日，按合同总价的10‰计算，如违约金金额超过合同总价款的20%，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并赔偿由此给买方造成的一切损失。
   11.4如卖方未按合同专用条款2.3、2.4条履行义务，从逾期之日起卖方每天按合同总价款的10‰支付给买方违约金，如违约金金额超过合同总价款的20%或者设备未能通过最终验收，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并返还买方支付的设备款，并赔偿由此给买方造成的一切损失。
11.5买方延期付款时（有正当拒付理由者除外），每日按延付金额的3‰向卖方偿付延期付款违约金，但违约金总额不超过延付金额的50‰。
11.6如卖方违反合同通用条款9.4条，则买方有权视情况扣除部分或全部质量保证金作为卖方的违约金，并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。卖方不能及时到现场履行质量维修义务，每延迟一天应承担合同价款20‰的违约金（合同额不足10万元按照2000元/天计取），且不免除维修的责任。违约金在质保金中扣除。
11.7因发票违规给买方造成的增值税、所得税等损失，由卖方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。
11.8如果卖方违反本合同其他约定（包括本合同及所有附件）应赔偿因此给买方造成的一切损失。
[bookmark: _Toc31554][bookmark: _Toc1827][bookmark: _Toc16330029][bookmark: _Toc9172]12 合同的终止与解除
12.1本合同订立后，卖方由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，买方可以终止履行本合同，要求卖方返还已支付的款项并不承担违约责任。
12.2经双方协商一致，可以解除本合同。
12.3有下列情形之一的，买方可以解除本合同：
12.3.1卖方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务的；
12.3.2卖方所提交的设备不符合本合同的规定；
12.3.3卖方发生本合同约定的解除情形的；
12.3.4卖方有其他违约行为。
12.4卖方分批交付设备的，卖方对其中一批设备不交付或者交付不符合约定，致使该批设备不能实现本合同目的的，买方可以就该批设备解除合同。
12.5卖方不交付其中一批设备或者交付不符合约定，致使今后其他各批设备的交付不能实现本合同目的的，买方可以就该批以及今后其他各批设备解除合同。
12.6买方如果就其中一批设备解除合同，该批设备与其他各批设备相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批设备解除合同。
12.7因为卖方违约导致买方解除合同的，卖方应赔偿买方因此所遭受的一切损失。
[bookmark: _Toc16330030][bookmark: _Toc8620][bookmark: _Toc13671][bookmark: _Toc31945]13 不可抗力
13.1如果本合同的任何一方因不可抗力导致履行本合同义务受阻，并且不可抗力的发生和后果无法阻止和不可避免，在受阻方有能力发出通知的前提下，受阻方应在知道或应当知道不可抗力发生后十五日内通知对方，并在此后提供事件详细信息和由相关政府部门出具的有效证明文件说明其不能履行或推迟履行本合同全部或部分内容的理由。
13.2各方应该通过协商决定是否终止本合同，或推迟全部或部分本合同的履行或免除对方全部或部分相关履行义务。
[bookmark: _Toc16330031][bookmark: _Toc31243][bookmark: _Toc637][bookmark: _Toc30389]14 通讯
14.1通讯地址：
本合同下的任何通讯按照本合同双方提供的信息，以书信、传真、电子通讯方式或电话作出。
14.2生效
14.2.1书信。书信为送达时生效；
14.2.2传真。发送人取得成功传输的信息时生效；
14.2.3电子邮件。电子邮件于发送之时生效，前提是寄件者于该邮件发送后24小时内没有收到发送失败通知；
14.2.4电话。电话于打出时生效，以电话作出的任何通讯必须以书信、传真或电子邮件确认，如果没有发送或者接收该确认不会使原有通讯失效。
14.3书面法律证据。根据本合同以书信、传真或电子邮件方式送达任何订约方的任何通讯，将作为书面法律证据。
[bookmark: _Toc11290][bookmark: _Toc12984][bookmark: _Toc9915][bookmark: _Toc16330032]15 适用法律及争议解决
15.1本合同条款的效力和解释适用中华人民共和国法律。
15.2双方同意将本着诚信的态度协商解决本合同履行过程中产生的任何争议。如果争议事项不能通过双方协商解决，本合同双方同意采用向买方所在地人民法院提起诉讼的方式解决。
[bookmark: _Toc16330033][bookmark: _Toc18207][bookmark: _Toc23765][bookmark: _Toc23906]16 附件
本合同及其附件构成双方关于本合同标的之全部协议，包括但不限于下列文件：
16.1技术协议书；
16.2合同设备一览表；
16.3卖方中标的设备投标书以及一切书面承诺；
16.4招标文件。
上述附件内容与本合同约定有冲突的，以本合同约定为准。
[bookmark: _Toc27202][bookmark: _Toc16330034][bookmark: _Toc17656][bookmark: _Toc31331]17 其他规定
17.1本合同及其附件构成了双方就本合同所含交易而达成的全部合同，并取代双方先前与该等交易有关的全部口头和书面合同。
17.2如果本合同的任何条款和条件在任何时间成为非法、无效或不可强制执行的，则其他条款不应受其影响。
17.3除非另有规定，一方未行使或迟延行使本合同项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。
[bookmark: _Toc29136][bookmark: _Toc19077][bookmark: _Toc16330035][bookmark: _Toc17952]17.4监造，在合同设备的制造过程中，买方有权派出代表对合同设备制造过程中的关键工序进行质量监督，卖方有配合买方监造的义务。
17.5非因买方原因，卖方不能向其分包商或外购材料设备供货商及时付款等原因造成了分包商或外购材料设备供货商对买方发生了围堵上访、法律诉讼等不利的影响，卖方须承担违约责任及对买方造成的一切损失，同时买方有权直接向分包商或其外购材料设备供货商直接付款，该笔款项将直接从卖方的合同款项中扣除。
18 签署事项
本合同或协议的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（电子签名除外）。
若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方签署完毕。



甲方（盖章）：甲方单位全称

甲方代表（签字）：                 
                           

     
乙方（盖章）：乙方单位全称

乙方代表（签字）：   


附件一：设备清单明细表【作为附件另附】
	序号
	产品及部件名称
	规格型号及技术参数
	单位
	数量
	不含税
单价
	税率
	税额
	含税
单价
	品牌
	其他

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





甲方（盖章）：甲方单位全称

甲方代表（签字）： 



乙方（盖章）：乙方单位全称

乙方代表（签字）： 


附件二 技术协议书
作为附件另附

[bookmark: _Toc14341849]
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          廉洁诚信协议

甲方：
乙方：
乙方是甲方或甲方全资、控股、参股企业的供应商、服务商或采购商、经销商，甲方作为采购方或销售方（包含甲方及其关联企业，以下统称甲方），为保证双方长期稳定合作和健康发展，保证各合作主体之间公平、公正、公开的良性竞争，共同抵制商业贿赂等一切不正当行为，营造诚实信用的商业氛围，积极维护双方信誉,共同加强廉洁自律建设，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的原则下，签订本协议。
1.甲乙双方应当共同遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律，绝不弄虚作假、以次充好，虚结虚算。
2.乙方声明并承诺甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人（甲方人员为领导干部的，其他特定关系人包含身边工作人员）没有直接或间接投资乙方或持有乙方股权，没有直接或间接投资乙方关联企业或持有乙方关联企业股权。
3.乙方承诺乙方或乙方关联企业股东、实际出资人或持股人、高管、主要业务人员不得与甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人共同成立公司，不得聘请甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人在乙方或乙方关联企业股东或实际出资人或高管或主要业务人员成立的企业中担任高管或为其违规发放薪酬。违规发放薪酬包括不实际工作而获取薪酬或者虽实际工作但领取明显超出同职级标准薪酬。（若乙方为甲方新合作伙伴，如在本协议签订前乙方存在本条规定情形的，需在本协议签订后30日内，将相关情况报甲方所属重汽集团的纪检监察部门备案）。
4.乙方承诺依法开展经营活动，不得有任何形式的商业贿赂行为。乙方一经发现其员工或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人存在任何商业贿赂行为，应立即通知甲方并自行进行查处和整改。若甲方认为上述行为严重影响到甲方的利益，则甲方有权单方解除双方已签订的所有合同协议，并要求乙方赔偿。
5.乙方承诺不以任何理由为甲方人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人提供如下：
a)赠送礼品、礼金、消费卡（券）、购物卡、充值卡、信用卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物和其他贵重物品；
b)报销个人费用或以讲课费、课题费、咨询费等名义支付费用；
c)以洽谈业务、签订合同等为借口宴请或邀请外出旅游、健身、娱乐和进入营业性娱乐场所；
d)购置或提供通讯、交通工具、钱款、住房、车辆等或提供通过民间借贷等金融助其获得大额回报；
e)住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供任何金钱或非金钱方式的资助或帮助；
f)吸收存款、推销金融产品、经营名贵特产类资源等提供帮助谋取利益；
g)其他可能影响甲方人员公平、公正的履行职权或者履行职责的情形。
6.乙方应当通过正常途径开展相关业务，决不为谋取不正当利益诱使甲方人员就采购、服务或销售、经销的物项种类、物项数量、价格条件、付款条件、质量问题处理等方面私下商谈或达成默契；决不以任何方式诱使甲方人员接受或共同编造虚假议价及质量资料、影响交易价格或交易之达成、违背职务、将合同权利义务转让给第三方及其它损害甲方利益的行为。
7.若乙方发现甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人有任何形式的索贿受贿行为，乙方有责任向甲方所属重汽集团的纪检监察部门举报（举报电话：0531-58062233，举报邮箱：zgzqjw@sinotruk.com）。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下甲方优先考虑与乙方继续合作并给予更优惠的商务合作条件。
8.若乙方知悉其它与甲方合作的供应商、服务商或采购商、经销商等合作伙伴存在违反本协议规定之行为，乙方应向甲方或甲方所属重汽集团的纪检监察部门检举并提供证据。
9.乙方承诺在双方业务往来期间，不得对甲方人员采取任何手段使其离开甲方到乙方或乙方关联企业任职，若出现上述情况，则属于乙方违约，应承担给甲方造成的一切损失。
10.乙方承诺不聘任甲方内退领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作；乙方承诺不聘任甲方离职或退休三年内的领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作。
11.若乙方违反本协议约定的任何一项，乙方自愿向甲方支付5万元至50万元人民币或违反协议约定事件发现的上年度采购额的10%作为违约金，给甲方造成损失的，还应承担全部赔偿责任。另外甲方还有权对乙方采取降低供货比例、取消供货资格、单方解除采购合同等措施。情节特别严重或触犯法律法规的，将交由甲方住所地司法机关依法进行处理。
12.关联企业是指：a）本企业的实际控制人，如甲方的实际控制人中国重型汽车集团有限公司或山东重工集团有限公司等；b）本企业实际控制人对外出资，拥有股权超过50%的各级子公司；c）本企业实际控制人直接或间接持股比例虽未超过50%，但为第一大股东，并且通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排等能够对其实际支配的企业或单位。
本企业股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人以及本企业实际控制人、实际控制人持股超过50%的各级子公司、实际控制人持股未超过50%但能够实际支配的企业或单位的股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人，直接持股、间接持股或以其他形式投资的企业或单位，视同本企业的关联企业。
13.本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（个人手写签名除外）。
若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为各方已签署完毕。
14.本协议作为执行甲乙双方采购协议或其他合作合同、协议的附件，自双方签署之日起生效，此协议在甲乙双方业务合作期间有效；本协议生效后将自动替代生效日之前双方已签订的《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定；本协议生效前甲乙双方未签署《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定等但实际已存在供应采购等业务合作关系的，甲乙双方同意有关业务合作适用本协议的所有条款约定。
15.本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。若产生争议，双方协商解决，协商不成的在甲方所在地有管辖权的法院诉讼解决。


甲方（盖章）：	乙方（盖章）：




法定代表/授权代表	法定代表/授权代表




日 期:	日 期:


第六部分 投标文件附件


说明：
1.投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；
2.对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；
3.附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；
4.招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；
5.所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。
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[bookmark: _Toc353881012][bookmark: _Toc212369550][bookmark: _Toc639004][bookmark: _Toc25811]附件1 投标函
致：中国重汽集团济南卡车股份有限公司：
根据贵方济南卡车制造公司党家庄厂区总三车间总装北线加固改造技改项目招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本一份；电子版投标文件一份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                             
邮编：        
电话：        传真：                   
投标人代表姓名：         职务：          
开户银行：                   
银行账号：                   
投标人名称（盖章）: 
授权代表签字：
日期：     年      月      日







附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就 济南卡车制造公司党家庄厂区总三车间总装北线加固改造技改项目（    ）现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委权。特此委托。
	附法人身份证明复印件（正反面）
附授权代理人身份证明复印件（正反面）


全权代表姓名：            性别：          年龄：
单位：                    部门：          职务：
法定代表人签字或盖章                          
被授权人签字  
被授权人电话：                          
投标人名称（公章）                       
      年   月   日


附件3 投标人基本情况及资产情况汇总表
表 1 投标人基本情况表(格式)
	企业名称 
	
	联系人 
	

	企业地址 
	
	联系人电话 
	

	企业性质 
	
	注册时间 
	

	企业法人代表  
	
	企业资质
	

	品牌区分 
	 自产 总代理 代理  经销 

	品牌名称 
	
	质量 
体系
	/

	单位概况

	参保职工总人数
	
	工程技术人员
	
	生产、销售人员
	

	企业优势、关键产品特点
	　

	企业行业水平及行业口碑
	　

	公司现有主要研发、 实验、生产设备
	　

	近三或五年企业类似业绩及履约情况
	　

	售后服务及质量
	　

	对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介
	










表 2 资产情况汇总表

	                   公司资产情况汇总表

	注册资金（万元）
	

	实收资金（万元）
	

	年度资产情况
	2022年
	2023年
	2024年

	流动资产（万元）
	
	
	

	非流动资产（万元）
	
	
	

	营业收入（万元）
	
	
	

	年底资产总值（万元）
	
	
	

	年底负债总值（万元）
	
	
	

	资产负债率（  %）
	
	
	

	净利润（万元）
	
	
	

	未分配利润（万元）
	
	
	

	营运资金
	
	
	

	（本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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附件4 保密承诺函

项目名称：济南卡车制造公司党家庄厂区总三车间总装北线加固改造技改项目
中国重汽集团济南卡车股份有限公司：
我代表（投标人名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：
    无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。                                                                 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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附件5-1 技术规格偏离表
项目名称：济南卡车制造公司党家庄厂区总三车间总装北线加固改造技改项目                                                           
	序号
	招标要求
	响应规格
	是否偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
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附件5-2 设备分项配置
设备分项配置表
                                                                                                           第   页 共  页
	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8

	序号
	货物名称
	型号和规格
	数量
	单位
	原产地和制造商名称
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	以上投标设备不足之处请往下添加序号自行补充
	
	
	
	
	


注：
1.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，可细化可增加。
2.此表格需在技术标中体现，并明确规格型号、品牌等信息。
3.此表分项明细需要和附表9-1完全对应。
4.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。


投标人(章)：


授权代表(签字)：                          年    月    日

附件6  2022年1月1日至今同类项目业绩一览表
项目名称：济南卡车制造公司党家庄厂区总三车间总装北线加固改造技改项目                                                             
	序号
	采购单位
	项目名称
（万元）
	数量
	合同金额
	合同签订时间
	联系人及
联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2022年1月1日至今所有业绩合同总额汇总（必填）
	
	
	
	


注：提供2022年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，此项很重要，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分。
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日

附件7 设备质量承诺函
                                               
项目名称: 济南卡车制造公司党家庄厂区总三车间总装北线加固改造技改项目
中国重汽集团济南卡车股份有限公司：
我代表(投标人名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                           
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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附件8 开标一览表
《开标一览表》单独封存，以备唱标使用
项目名称：济南卡车制造公司党家庄厂区总三车间总装北线加固改造技改项目                                                        
	序号
	货物名称
	数量
	投标总价（元）
	质保期
	交货及安装
时间
	付款方式及比例如何响应
	付款方式及比例是否偏离

	1
	济南卡车制造公司党家庄厂区总三车间总装北线加固改造技改项目
	1套
	不含税价：
含税价格：    （大写：    ）
税率：
	
	
	
	



注：
1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。
2.此表在投递标书时请单独密封两份，否则不予唱标。
3.需写明含税价、不含税价格、税率。
4.投标总价包括设备费、调试费、备品备件、特殊工具、运杂费、装卸费、技术服务费、保险费及增值税和其它税费。
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日



附件9 设备分项报价表
表 9-1设备分项报价表
                                                                                                           第   页 共  页
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	序号
	货物名称
	型号和规格
	单位
	数量
	原产地和制造商名称
	单价（不含税）
(元)
	总价[5×7]（不含税）
(元)
	备  注

	1
	更换15kW电机减速机
	
	
	
	
	
	
	

	2
	更换5.5kW电机减速机
	
	
	
	
	
	
	

	3
	电气系统配套更换
	
	
	
	
	
	
	

	4
	加固地拖链、双板链线体中间骨架
	
	
	
	
	
	
	

	5
	地拖链增加承载横梁
	
	
	
	
	
	
	

	6
	检修地拖链链条行走轨道、链条返回轨道
	
	
	
	
	
	
	

	7
	加固地拖链、双板链两侧地坑盖板及支架支撑
	
	
	
	
	
	
	

	8
	加固地拖链和双板链驱动部分、涨紧部分
	
	
	
	
	
	
	

	9
	更换双板链链板
	
	
	
	
	
	
	

	10
	检修双板链承重轨道、返回轨道
	
	
	
	
	
	
	

	11
	更换地拖链420米轨道
	
	
	
	
	
	
	

	12
	更换地拖链防护胶皮
	
	
	
	
	
	
	

	13
	更换地拖链、双板链滚轮轴承
	
	
	
	
	
	
	

	14
	[bookmark: _GoBack]线体地下地坑照明设备
	
	
	
	
	
	
	

	…
	以上投标设备不足之处请往下添加序号自行补充
	
	
	
	
	
	
	

	
	总价合计列入价格汇总表 9-5
	
	


注： 1.以上是各单体设备分项报价应包括的内容， 但不限于此，表中“总价合计”构成主机价格的一部分。
2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
3.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行分析比较，不作为限制订立合同的条件。
4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。
5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。
6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。



投标人(章)：


授权代表(签字)：                          年    月    日

表 9-2
运输及服务分项报价表
                                                                                                第   页共   页

	
序号
	
内  容
	数  量
	单价(元)（不含税）
	总价(元)（不含税）
	备  注

	
	
	1
	2
	3 (1×2)
	4

	1
	包装费
	
	
	
	

	2
	运输费
	
	
	
	
运输方式及运输起止 地点

	3
	运输保险费
	
	
	
	

	4
	装卸费
	
	
	
	发生费用地点

	5
	其他
	
	
	
	说明具体内容

	总价合计列入价格汇总表 9-5
	总价合计（不含税）￥    元


注： 1.投标人需另附页给出价格的详细说明。
2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
3.此分项报价， 仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。
4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。
5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。
6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。
投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日

36
表 9-3
技术服务和培训分项报价表
                                                                                             第   页共   页


	序号
	内       容
	单位
	单价(元)（不含税）
	数量
	价格(元)（不含税）
	详 细 说 明

	1
	现场安装调试费
	人·天
	
	
	
	(可另附页)

	2
	技术培训费
	人·天
	
	
	
	(可另附页)

	3
	其它(列出明细)
	
	
	
	
	(可另附页)

	总价合计列入价格汇总表 9-5
	
	
	
	总价合计（不含税）￥
	元


注：   1.投标人需给出价格的详细说明。
2.如果按单价计算的结果与总价不一致， 以单价为准修正总价。
3.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。
4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。
5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。
6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。


投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日

36
表 9-4
随机标准附件及易损件、备品备件、专用工具、专用检测仪器仪表 分项报价表
                                                                                       第   页共   页

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	序 号
	备件或工具名称
	型号和规格
	数量
	原产地和
制造商名称
	单价（不含税）
(元)
	总价[4×6]（不含税）
(元)
	更换
周期
	备  注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价合计列入价格汇总表 9-5
	总价合计（不含税）￥    元


注：1.本表须详细列出质保期内全部随机备品备件和专用工具等的详细价格。
2.如果按单价计算的结果与总价不一致， 以单价为准修正总价。
3.此分项报价， 仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。
4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。
5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。
6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。


投标人(章)：                              授权代表(签字)：                             年  月  日
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表 9-5
价格汇总表
 第   页共   页

	序号
	内   容
	总价(元)（不含税）
	备     注

	1
	表 9- 1 总计
	
	

	2
	表 9-2 总计
	
	

	
3
	表 9-3 总计
	
	

	4
	表 9-4 总计
	
	

	总价合计(列入投标货物数量及价目表 )
	总价合计（不含税）￥    
	元

	总价合计(列入投标货物数量及价目表 )
	总价合计（含税）￥    
	元 （税率：   %）



注：  1.此表格中的总价合计应与“投标货物数量及价目表”及开标一览表的价格一致。
2.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。
3.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。


投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日
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附件10 商务条款偏离表

	济南卡车制造公司党家庄厂区总三车间总装北线加固改造技改项目
	招标文件要求
	响应规格
	是否偏离
（提供说明）

	质保期
	
	
	

	交货时间及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

















	备品备件及耗材等要求
	
	
	


投标人名称：                   授权代表签字：            日期：
注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。


附件11 投标人承诺

项目名称：济南卡车制造公司党家庄厂区总三车间总装北线加固改造技改项目
日期：    年   月   日


	投标人承诺：
我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。





投标人名称 (盖章)：                法定代表人或授权代表(签字)：
71

附件12 服务承诺函

项目名称：济南卡车制造公司党家庄厂区总三车间总装北线加固改造技改项目
中国重汽集团济南卡车股份有限公司：
我代表（投标人名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日




附件13 投标文件封面及封口格式
封面格式：
	
技术/资质/商务文件

（1正本/ 0 副本）


项目名称：济南卡车制造公司党家庄厂区总三车间总装北线加固改造技改项目
投标人名称（公章）：
地址：
授权代表电话：
传真：




投标人名称：                   授权代表签字：                  日期：
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附件14评分标准
评审表（100分）
	评标因素
	总分
	评审内容
	最高
得分
	评分标准

	技术标
	100分（40%）
	技术方案
	60
	（1）定制系统方案达到招标要求，设备主要部件或核心部件，具备自身技术优势，打分1-15分。
（2）达到招标要求的前提下，系统配置更加周全，其精度、参数、技术水平、可靠性等优势明显，打分1-15分。
（3）应具有专业化试验软件，数据处理有独到之处，系统开放程度高，打分1-15分。
（4）关键系统技术支持资料、数据处理说明、操作说明详细完整，打分1-15分。

	
	
	质量保障
	10
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得8-10分，良得5-8分，一般得1-5分。

	
	
	业绩
	10
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照业绩数量进行赋分，相同业绩每一个得1分，类似业绩,每一个得1分。本条款得分最高10分。同类型业绩:投标人在2022年1月1日（时间以签订日期为准）以来在中国与本标同类型且参数规格相符的产品,以合同复印件加盖公章为准（须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）。与本标同类型但参数规格明显不同的产品,属于类似业绩。

	
	
	交货期
	10
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照到货周期进行赋分，到货期≤2个月得10分，2＜到货期≤3个月得5-9分，3＜到货期≤4个月得1-5分。

	
	
	现场答疑
	10
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，针对投标人代表对方案、技术优势的讲解，以及就该项目难点对于评标专家现场提问的回答，打分1-10分。

	商务标
	100分（60%）
	投标报价
	100
	1.商务标得分=当前轮次最低价/供方投标价X商务标总分。
2.评标价格均以元（RMB）为单位计算，百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。

	备注：
1、通过初审者为有效投标。
2、综合评价值相同的，依照价格、技术、商务、服务及其他评价内容的优先次序，根据分项评价值进行排名。若上述排名皆相同的，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。
3、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。
4、投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。







附件15 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;
https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.点击立即注册
[image: descript]
2.填写手机号码（没有注册过的）
[image: descript]
3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
[image: descript]
4.点击新增
[image: descript]
5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

[image: descript]
[image: descript]

注：
1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1；
2.配套能力“供货类别”填“工艺设备”，业务主管部门选择“工艺工匠研究院”。
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附件16 SRM系统供应商用户手册
系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/
用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）
初始密码：scm@2022
1.供应商应标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标
点击应标，上传文件之后点击提交。
[image: descript]

2.供应商投标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标
[image: descript]
点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。
注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。
[image: descript]
3.供应商技术标澄清函
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函
点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。
开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑[image: descript]
4.供应商报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价
点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。
5.供应商澄清报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价
招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。
[image: descript]
6.供应商查看中标通知
路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目
点击查看进入查看中标项目详情
[image: descript]
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