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[bookmark: _Toc23927][bookmark: _Toc47976595]第一部分  投标人须知
[bookmark: _Toc47976596]项目介绍
1. 项目名称：集团办公室LED屏幕年度维保项目
2. [bookmark: _GoBack]项目编号：ZBGL2026070387
3. [bookmark: _Toc47112482]招标形式：公开招标
4. 项目概况：对中国重汽集团的各会议室、礼堂的LED显示设备的备品备件以及人员服务进行招标，旨在确保屏幕稳定运行、画面质量优良、延长使用寿命，降低故障率。
5. 招标内容具体要求详见《技术标书》。
6. 报价：
(1) 本项目的所有报价均以人民币填报。投标人应分别报出不含税金额、税率和价税合计金额。
(2) 投标限价为人民币8万元（含税），超过投标限价无法投标。
7. 资金来源：企业自筹，已落实。
8. 招标人信息：
招标人名称：中国重汽集团济南动力有限公司 
招标人地址：济南市历城区华奥路777号 
联系人：阎老师；王老师 
电话：15552888444；18653169235
邮箱：yanbin936@126.com
[bookmark: _Toc47976598]合格的投标人
1. 投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；
2. 拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于50万元人民币（或等值其他货币）；公司成立3年以上（以营业执照成立日期到开标当日满3年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；
3. 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等状态；
4. 投标人在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单，且在工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；
5. 无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；
6. 近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；
7. 投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；
8. 公司经营范围满足招标项目需求；
9. 投标人须具有履行招标文件所有设备、专业技术等要求的能力；
10. 投标人须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
11. 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；
12. 投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；
13. 投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。
14. 拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
15. 投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包或者分包给其他单位；
16. 本次招标项目不接受联合体投标；
17. 法律、行政法规规定的其他条件；
18. 投标人需获得生产厂家正式授权，提供授权书原件或电子版授权书（原件备查），保证提供原厂售后服务并提供原厂售后服务承诺书电子版（原件备查）。
19. 其他。
招标文件的领取、答疑、应标及投标报名
1. 发标时间：2026年7月21日
2. 投标报名
(1) 应标截止时间：2026年8月5日17:00:00；
(1) 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。
3. 疑问提交
(1) 提交截止时间：2026年8月5日17:00:00；
(2) 提交方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件1法定代表人授权委托书。
4. 答疑、澄清和修改文件的获取
(1) 获取时间：2026年8月5日17:00:00前；
(2) 获取方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。
投标文件编制
1. 投标文件的组成
本项目投标文件分为纸质版投标文件（均须逐页加盖公章）和盖章扫描电子版投标文件，均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。
本项目投标文件为盖章扫描电子版投标文件（均须逐页加盖公章）。投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》和《投标文件（商务标）》文件组成，共计3个文件。所有文件应按“公司简称+文件名称”格式命名，并编制目录。
1.1. 资质文件 
1.1.1. 营业执照副本原件或复印件（须加盖公章）；
1.1.2. 法定代表人授权书（附件1）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明（须加盖公章）；
1.1.3. 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表；应提供中文版本的审计报告或财务报表，必须连续，同时填写投标人基本情况表和资产情况汇总表（附件2）；
1.1.4. 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；
1.1.5. 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，须加盖公章）；
1.1.6. 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，须加盖公章）；
1.1.7. 投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明（附投标前1日系统内相关截图）；
1.1.8. 投标																																																人应具有相应生产证明，若非原厂商需提供原厂商授权书（原件或加盖投标单位公章的彩色打印件）；
1.1.9. 保密承诺函（附件3，须盖章）；
1.1.10. 2022年1月1日至今，企业近三年同类项目业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件；
1.1.11. 投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。
· 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。
1.2. 技术标
详见技术标书。
1.2.1. 技术配置对比表。
1.2.2. 投标设备配置明细表，列明项目设备分项配置规格型号、品牌等信息，但注意：此表在技术标书中，禁止出现任何分项价格及项目总价；
1.2.3. 技术规格偏离表；
1.2.4. 技术性能、参数的描述； 
1.2.5. 备品备件工具材料明细表；
1.2.6. 技术标书要求的其他内容。 
1.2.7. 其他
1.3. 商务标
1.3.1. 开标一览表（附件5）；
1.3.2. 投标函（附件6）；
1.3.3. 技术规格偏离表（附件4）
1.3.4. 商务条款偏离表（附件7）；
1.3.5. 分项报价表（附件8）；
· 商务报价注意内容：最高投标限价（招标控制价）：人民币8万元（含税），超过投标限价无法投标。
2. 投标文件的装订、密封
2.1. 装订要求
投标文件须按招标文件规定的组成顺序装订成册，资格证明文件、技术标文件、商务标文件各自独立成册。每类文件的总册数不得超过两册。所有文件册须分别进行胶装，不得采用活页、散页形式。
2.2. 纸质文件要求
2.2.1. 投标文件正面封皮应标明投标人单位名称、地址，并在单位名称处加盖公章。
2.2.2. 资质标书、技术标书、商务标书：均须提供一式2份，包括正本1份、副本1份，正、副本均须在封面显著位置明确标注“正本”或“副本”字样。保证正本与副本的内容一致。若正本与副本内容不一致，以正本为准。
2.2.3. 开标一览表，另外单独提供1份。
2.3. 电子文件要求
2.3.1. U盘存储版：包含资格标文件、技术标文件、商务标文件的加盖公章的完整电子版文件1份。
2.3.2. 系统上传版：投标人须将加盖公章的完整电子标书（含资格、技术、商务标书）扫描件上传至“中国重汽e采通”平台。若纸质版与电子版内容不一致，以系统上传的电子版为准。
2.4. 封装要求
2.4.1. U盘须单独密封于一个袋内；
2.4.2. 资质、技术与商务投标书应分别单独包封。即：所有资质投标书（正副本）封装为一包，所有技术投标书（正副本）封装为一包，所有商务投标书（正副本）封装为一包，共三个包封；
2.4.3. 开标一览表须单独密封于一个袋内。
3. 投标文件的投递
3.1. 投标方式
在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节：
投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），用“公司名称+文件名称”命名。若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸质版投标文件，一律视为无效投标。
纸质版投标文件、U盘电子版由投标人自行带到开标现场，在开标时当场交予招标负责人。
3.2. 投标文件递交截止时间：2026年8月5日17:00:00
[bookmark: _Toc47976601]投标保证金收取、缴纳有效期及罚没
1. 投标保证金的缴纳
1.1. 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账
· 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。
· 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。
1.2. 投标保证金的金额：人民币5000元
单位名称：中国重汽集团济南动力有限公司
收款账号：37001616508050150300
开户行名称：中国建设银行股份有限公司济南天桥支行
开户行行号：105451000362
· 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。
1.3. 保证金缴纳截止时间：2026年8月5日17:00:00
2. 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后一个付款周期予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将转化为合同履约保证金，在合同期满结束后，一个付款周期内予以原路返还（无息）。发生以下情况时，有权没收保证金：
2.1. 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
2.2. 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
2.3. 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
2.4. 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
2.5. 供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
2.6. 截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
2.7. 自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
2.8. 采购文件规定的其他情形。
开评标
1. 开标时间和地点
1.1. 开标时间：2026年8月7日09:30:00。
1.2. 开标地点：济南市历城区华奥路777号重汽科技大厦
1.3. 开标方式：
现场招标。原则上来现场参与开标。如因特殊情况无法现场参与，需在开标前三日，通知招标人，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。
2. 评标
2.1. 评标方法
为保证项目顺利实施，由招标人组织、按国家法律法规及公司相关规章制度要求，设立评标工作小组，同时依据以下评分标准，采用综合评定法，本着公平、公正、公开的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，对招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定中标人，对未中标单位不做任何解释。招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终确定推荐中标人。
2.2. 评标流程
· 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照招标公告编制资料，上传完毕后，等待审核；
· 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件9）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；
· 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；
· 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；
· 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体评分详见评分标准；
· 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；采用多轮商务谈判评审，其间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；
· 注意：所有参与现场投标的投标人，需要自带笔记本电脑在“重汽e采通”进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。
2.3. 评分标准 
	评标因素
	总分
	评审内容
	最高
得分
	评分标准

	技术标



	100
	技术方案
	50
	设备选型与需求匹配度（50分）：完全满足核心参数（LED屏的模组尺寸、分辨率、接口配置等）得50分，核心参数缺失每项扣4分，非核心参数偏差每项扣2分，扣完为止。
满足加分项（10分）的按可提供设备的具体技术参数进行酌情加分

	
	
	业绩
	10
	同类项目经验（10分）：近5年承接过3个售后服务类项目，每提供1个合同（附验收报告）得2分，最高10分。

	
	
	售后服务
	20
	响应时效（20分）：提供7×24小时技术支持，故障响应≤2小时、到场维修≤10小时的得20分；响应时效每增加2小时扣5分。

	
	
	质量保障
	20
	1.产品质量承诺（10分）：提供原厂质保函且明确质保范围的得8-10分；仅提供标准质保的得5-8分；质保期限不足的得0-5分。
2.原厂服务（10分）：能保证原厂服务并且供货及服务方案完善的得8-10分；无法保证原厂服务并且供货及服务方案不完善的得4-8分；无原厂服务并且无供货及服务方案的得0-3分。

	评标基准价：
1、 投标人对技术条款或技术参数按照采购清单要求进行逐条实质性响应,如有偏离需要在技术偏离表中标明。供应商需不低于技术要求的产品质量，满足用户使用需求，供货时需提供对应产品证明资料，若有虚假由供应商承担责任。技术参数要求中如果涉及某项及个性化的描述，均不作为对该产品的特定要求，投标单位可提供不低于技术要求的产品。 
2、 有效的评标基准价得100分；其他投标人的价格得分按下列公式计算：投标价格得分=100×（评标基准价/投标报价）。
注：得分值取小数点后两位，不足一个百分点的，按照四舍五入法计算。
综合得分=技术分×30%＋商务标得分×70%



定标
本项目只产生1个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题做进一步的考察及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。
废标及终止招标
1. 投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
1.1. 投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
1.2. 投标人在报价有效期内撤回投标；
1.3. 在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
1.4. 投标人以任何方式诋毁其他投标人；
1.5. 投标人串通投标；
1.6. 投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；
1.7. 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
1.8. 投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
1.9. 有效投标不足三家；
1.10. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
1.11. 投标人报价均超过最高限价的；
1.12. 未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；
1.13. 未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；
1.14. 法律、法规规定的其他情况。
2. 出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
2.1. 符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；
2.2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2.3. 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
2.4. [bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK29]因重大变故，采购任务取消的；
2.5. 招标人认为其他应终止招标的情形。
3. 中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
合同签订
1. 招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。
2. 中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。
3. 中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。
4. 招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准。
5. 中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；
6. 合同以双方最终签署的版本为准。
交货及付款
1. 交货期：以最终签署的协议（或合同）约定为准。
2. 交货地点：济南市高新区华奥路777号
3. 交货方式：当面交付
4. 质保期：以最终签署的协议（或合同）约定为准。
5. 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。
6. 付款节点：
1.乙方完成甲方的需求，乙方开具合同价款90%的收据并100%的增值税专用发票，经甲方核对无误后支付90%。质保金10%在质保期（一年）届满后开具合同价款10%的收据后支付。
2.付款方式和付款比例不允许偏离
本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司。

[bookmark: _Toc47976607]
















[bookmark: _Toc16839]第二部分　技术标书

一．本项目主要采购各会议室、礼堂显示设备的备品备件以及日常维护费用，下附具体表单。
	序号
	名称
	规格型号
	具体参数
	品牌
	未税单价/元
	含税单价/元
	计量
单位
	数量
	未税总价/元
	含税总价/元

	
	
	
	（规格型号的描述）
	
	
	
	
	
	
	

	1
	人工（常规工作日）
	为重汽集团总部各会议室利亚德LED小间距屏幕及其配套产品提供设备保驾、检测、排查、更换等服务
	为重汽集团总部各会议室利亚德LED小间距屏幕及其配套产品提供设备保驾、检测、排查、更换等服务， 电话响应时间：7x24 人员到场时间：1小时 重大会议活动维保人员需到场保障
	/
	
	
	1人
/次
	1
	
	

	2
	人工（法定节假日）
	为重汽集团总部各会议室利亚德LED小间距屏幕及其配套产品提供设备保驾、检测、排查、更换等服务
	为重汽集团总部各会议室利亚德LED小间距屏幕及其配套产品提供设备保驾、检测、排查、更换等服务， 电话响应时间：7x24 人员到场时间：1小时 重大会议活动维保人员需到场保障
	/
	
	
	1人/次
	1
	
	

	3
	TVH系列电源备件
	TVH系列产品电源
	TVH系列产品电源（必须为原厂配件，且与原屏幕适配）
	利亚德
	
	
	1个
	1
	
	

	4
	VVM系列电源备件
	VVM系列产品电源
	VVM系列产品电源（必须为原厂配件，且与原屏幕适配）
	利亚德
	
	
	1个
	1
	
	

	5
	TVH系列集中控制版备件
	原屏同型号
	原屏同型号（必须为原厂配件，且与原屏幕适配）
	利亚德
	
	
	1个
	1
	
	

	6
	VVM系列集中控制版备件
	原屏同型号
	原屏同型号（必须为原厂配件，且与原屏幕适配）
	利亚德
	
	
	1个
	1
	
	

	7
	TVH系列TVPlayer控制盒备件
	原屏同型号
	高清视频控制盒，分辨率720*1080，支持LVDS视频信号；原屏同型号（必须为原厂配件，且与原屏幕适配）
	利亚德
	
	
	1台
	1
	
	

	8
	VVM系列精显时代III控制盒备件
	原屏同型号
	高清视频控制盒，最大带载分辨率2048×1152或1920×1200；原屏同型号（必须为原厂配件，且与原屏幕适配）
	利亚德
	
	
	1台
	1
	
	

	9
	TVH系列备品模组
	原屏同型号
	点间距1.667mm，smd封装，原屏同型号（必须为原厂配件，且与原屏幕适配）
	利亚德
	
	
	1块
	1
	
	

	10
	VVM系列备品模组
	原屏同型号
	点间距2.5mm，smd封装，原屏同型号（必须为原厂配件，且与原屏幕适配）
	利亚德
	
	
	1块
	1
	
	

	11
	TXP135T-FHD模组
	原屏同型号
	点间距1.25mm，smd封装，原屏同型号（必须为原厂配件，且与原屏幕适配）
	利亚德
	
	
	1块
	1
	
	

	12
	TXP135T-FHD视频卡
	原屏同型号
	视频处理卡，原屏同型号（必须为原厂配件，且与原屏幕适配）
	利亚德
	
	
	1块
	1
	
	

	13
	TXP135T-FHD电源
	原屏同型号
	原屏同型号（必须为原厂配件，且与原屏幕适配）
	利亚德
	
	
	1块
	1
	
	

	14
	TXP135T-FHD模组控制卡
	原屏同型号
	视频控制卡，控制模组与视频卡之间的连接，原屏同型号（必须为原厂配件，且与原屏幕适配）
	利亚德
	
	
	1块
	1
	
	

	15
	拼接器输出板卡
	4路HDMI输出卡
	4路HDMI输出卡，−每路最大支持2048×1152@60Hz分辨率视频输入，最小800×600@60Hz。
	利亚德
	
	
	1块
	1
	
	

	16
	拼接器输出板卡
	4路DVI输出卡
	4路DVI输出卡，−接口1、接口2、接口3和接口4均可输入。
−单路预设最大分辨率为2048×1152@60Hz，最小800×600@60Hz。
−支持自定义分辨率。
极限宽度2560（2560×972@60Hz），极限高度2560（884×2560@60Hz）（必须为原厂配件，且与原屏幕适配）
	利亚德
	
	
	1块
	1
	
	

	17
	拼接器输出板卡
	16路网口+2路光口发送卡
	16路网口+2路光口发送卡；16×RJ45千兆网口
−当输出位深为8bit时，单网口最大带载65万像素点。
−当输出位深为10bit时，单网口最大带载32万像素点。
−支持网口间备份。
l2×OPT光纤接口
−支持单模和多模光纤输出。
−OPT1复制输出1~8网口数据。
OPT2复制输出9~16网口数据。。（必须为原厂配件，且与原屏幕适配）
	利亚德
	
	
	1块
	1
	
	

	18
	拼接器输出板卡
	20路网口发送卡
	20路网口发送卡；最大带载1300万像素点。
−极限宽度10752像素。
−极限高度10752像素。
l当输出位深为8bit时，单网口最大带载65万像素点。
l当输出位深为10bit时，单网口最大带载32万像素点。
l支持网口间备份。
支持144Hz输出（必须为原厂配件，且与原屏幕适配）
	利亚德
	
	
	1块
	1
	
	

	19
	拼接器输入板卡
	4路3G SDI输入卡
	4路3G SDI输入卡；l3G-SDI接口，兼容HD-SDI和SD-SDI标准。
支持ST-424 (3G)，ST-292 (HD)和SMPTE 259 SD标准视频源输入。
单路最大支持1920×1080@60Hz分辨率视频输入，向下兼容。支持1080i/576i/480i去隔行处理（必须为原厂配件，且与原屏幕适配）
	利亚德
	
	
	1块
	1
	
	

	20
	拼接器输入板卡
	4路HDMI输入卡
	4路HDMI输入卡；l2×HDMI 1.3
−每路最大支持2048×1152@60Hz分辨率视频输入，最小800×600@60Hz。
−支持自定义分辨率。
极限宽度2560（2560×972@60Hz），极限高度2560（884×2560@60Hz）。
−支持HDCP 1.4。
l2×HDMI 1.4a
−每路最大支持2048×1152@60Hz分辨率视频输入，最小800×600@60Hz。
−支持自定义分辨率。
极限宽度2560（2560×972@60Hz），极限高度2560（884×2560@60Hz）。
−支持HDCP 1.4。（必须为原厂配件，且与原屏幕适配）
	利亚德
	
	
	1块
	1
	
	

	21
	拼接器输入板卡
	4路DVI输入卡
	4路DVI输入卡；lSL-DVI模式
−接口1、接口2、接口3和接口4均可输入。
−单路预设最大分辨率为2048×1152@60Hz，最小800×600@60Hz。
−支持自定义分辨率。
极限宽度2560（2560×972@60Hz），极限高度2560（884×2560@60Hz）。
lDL-DVI模式
−接口2和接口4可配置为DL-DVI模式，此时接口1和接口3不可用。单路最大支持3840×1080@60Hz分辨率视频输入，最小800×600@60Hz。
−支持自定义分辨率。
极限宽度3840（3840×1198@60Hz），极限高度3840（1092×3840@60Hz）（必须为原厂配件，且与原屏幕适配）
	利亚德
	
	
	1块
	1
	
	

	22
	拼接器输入板卡
	1路HDMI2.0输入卡
	1路HDMI2.0输入卡；兼容HDMI 1.4a和HDMI 1.3视频输入。
−最大支持8192×1080@60Hz/4096×2160@60Hz视频输入。
−支持HDCP 2.2。
−支持自定义分辨率。
极限宽度4092（4092×2261@60Hz），极限高度4095（2188×4095@60Hz）（必须为原厂配件，且与原屏幕适配）
	利亚德
	
	
	1块
	1
	
	

	23
	拼接器输入板卡
	1路DP1.2输入卡
	1路DP1.2输入卡；l兼容DP 1.1视频输入。
最大支持4096×2160@60Hz / 8192×1080@60Hz视频输入，最小支持800×600@59.94Hz。
支持自定义分辨率。极限宽度8192（8192×1152@60Hz），极限高度8188（1012×8188@60Hz）。支持HDCP 2.2。（必须为原厂配件，且与原屏幕适配）
	利亚德
	
	
	1块
	1
	
	

	24
	拼接器输入板卡
	1路12G SDI输入卡
	1路12G SDI输入卡；12G-SDI接口，兼容6G-SDI、3G-SDI、HD-SDI和SD-SDI标准。
支持ST-2082-1 (12G)，ST-2081-1 (6G)，ST-424 (3G)，ST-292 (HD)和SMPTE 259 SD标准视频源输入。单路最大支持4096×2160@60Hz视频输入。
支持1080i/576i/480i去隔行处理。不支持输入分辨率和位深设置（必须为原厂配件，且与原屏幕适配）
	利亚德
	
	
	1块
	1
	
	

	25
	拼接器输入板卡
	1路预监回显（PV）
	回显板卡；2×RJ45千兆网口
连接网络查看预监和回显画面。
1×HDMI 1.3，连接显示器查看预监和回显画面（必须为原厂配件，且与原屏幕适配）
	利亚德
	
	
	1块
	1
	
	



[bookmark: _Toc47976609]二、相关要求
（1）卖方提供的货物涉及的所有售后服务均由卖方负责。如果发生问题并且收到通知，卖方应当在2小时内予以答复。
（2）如发现所提供的货物存在问题，需要卖方解决或配合解决时：在质保期之内，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场；在质保期之外，应在接到通知后72小时内派有关人员到达现场。
（3）卖方派往买方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为买方提供最佳的服务。
（4）未尽事宜本着友好协商原则办理。


第3部分　 [bookmark: _Toc8030]合同主要条款

1. [bookmark: _Toc47976610][bookmark: _Toc47976615]标的、数量、交货期
[bookmark: _Toc47976611]交货地点
[bookmark: _Toc47976612]价款及付款方式
[bookmark: _Toc47976613]质量要求、保修期及售后服务
[bookmark: _Toc47976614]安装、调试及验收要求
违约责任
争议解决方式



[bookmark: _Toc16500]第四部分　投标文件附件


[bookmark: _Toc47976618][bookmark: _Toc29366865][bookmark: _Toc29366869]附件1 法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就 集团办公室LED年度维保采购项目  现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委权。特此委托。
	附法人身份证明复印件（正反面）
附授权代理人身份证明复印件（正反面）


全权代表姓名：            性别：          年龄：
单位：                    部门：          职务：
法定代表人签字或盖章                          
被授权人签字  
被授权人电话：   
投标人名称（公章）                       
      年   月   日




1

1

附件2 投标人基本情况及资产情况汇总表
表 1 投标人基本情况表
投标人基本情况表
	企业名称 
	
	联系人 
	

	企业地址 
	
	联系人电话 
	

	企业性质 
	
	注册时间 
	

	企业法人代表  
	
	企业资质
	

	品牌区分 
	 自产 总代理 代理  经销 

	品牌名称 
	
	质量 
体系
	

	单位概况

	参保职工总人数
	
	工程技术人员
	
	生产、销售人员
	

	企业优势、关键产品特点
	　

	企业行业水平及行业口碑
	　

	公司现有主要研发、 实验、生产设备
	　

	近三或五年企业类似业绩及履约情况
	　

	售后服务及质量
	　

	对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介
	






表 2 资产情况汇总表
资产情况汇总表

	                   公司资产情况汇总表

	注册资金（万元）
	

	实收资金（万元）
	

	年度资产情况
	2022年
	2023年
	2024年

	流动资产（万元）
	
	
	

	非流动资产（万元）
	
	
	

	营业收入（万元）
	
	
	

	年底资产总值（万元）
	
	
	

	年底负债总值（万元）
	
	
	

	资产负债率（  %）
	
	
	

	净利润（万元）
	
	
	

	未分配利润（万元）
	
	
	

	营运资金
	
	
	

	（本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日

1

1

附件3 保密承诺函
保密承诺函

项目名称：集团办公室LED屏幕年度维保采购项目
中国重汽集团济南动力有限公司：
我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：
    无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。                                                                 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日

附件4 技术规格偏离表
项目名称：集团办公室LED屏幕年度维保采购项目                                                           
	序号
	招标要求
	响应规格
	是否偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）

附件5 开标一览表
开标一览表
项目名称： 集团办公室LED屏幕年度维保采购项目                                                       
	序号
	货物名称
	数量
	投标总价（元）
	付款方式及比例如何响应
	商务条款是否偏离

	
	（填写投标项目名称）

	1
	不含税价：
含税价格：    （大写：    ）
税率：
	
	



注：
1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。
2.需写明含税价、不含税价格、税率。
3.投标总价包括设备费、调试费、备品备件、特殊工具、运杂费、装卸费、技术服务费、保险费及增值税和其它税费。


                        投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
                                     日  期：       年    月    日
 


[bookmark: _Toc4225][bookmark: _Toc47976616]

附件6 投标函
投标函
致：中国重汽集团济南动力有限公司：
根据贵方 集团办公室LED屏幕年度维保采购项目 招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本一份；电子版投标文件一份：资质证明文件、商务文件和技术文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起90个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                             
邮编：        
电话：        传真：                   
投标人代表姓名：         职务：          
开户银行：                   
银行帐号：                   
投标人名称（盖章）: 
授权代表签字：
日期：     年      月      日


附件7 服务承诺函

项目名称：集团办公室LED屏幕年度维保采购项目
中国重汽集团济南动力有限公司：
我代表（投标人名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日

附件8 商务条款偏离表
商务条款偏离表
	集团办公室LED屏幕年度维保采购项目
	招标文件要求
	响应规格
	是否偏离
（提供说明）

	质保期
	
	
	

	交货时间及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

















	备品备件及耗材等要求
	
	
	


投标人名称：                   授权代表签字：            日期：
注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。







附件9 SRM系统供应商用户手册
浏览器中输入地址;
https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
注：登录页面可下载《供应商用户手册》
1.点击立即注册
[image: descript]
2.填写手机号码（没有注册过的）
[image: descript]
3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
[image: descript]
4.点击新增
[image: descript]
5. 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批


[image: descript]
[image: descript]


注：
1.“项目名称”和“采购形式编号”见招标文件内容；
2.配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标/ 信息化 / 信息化技术服务”，业务主管部门选择“数智化转型发展部”。
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