聊城中通环卫服务有限公司车载设备物料采购项目
车载设备技术要求及参数
	序号
	车载设备及数量
	技术要求及参数
	备注

	1
	车载视频主机
（210套）
	[bookmark: _GoBack]1.注明设备品牌和型号；
2.GPS/北斗双模；
3.盲点补传数据时长>=1天，转弯时自动加快上报频次；
4.符合国家相关政策标准：部标北斗协议（JT/T 794-2019、JT/T 808-2019）、国标协议（GB/T 19056-2012）、部标视频协议（JT/T 1076-2016、JT/T 1078-2016）；
5.视频路数>=4，分辨率>=1080P，编码H.264/H.265；
6.含品牌高速存储卡256GB（注明品牌）；
7.支持三网4G物联网卡，含物联网卡8GB/月、两年卡费；
8.上报IP/域名>=4路，本地及远程配置；
9.接入油量或水量传感器（兼容杆式和超声波式），接入作业信号>=2路，含接口短线；
10.开通ADAS 高级驾驶辅助系统1路、DSM 驾驶员监测系统1路。
	1.建立物联网卡流量池，提供卡管理平台；
2.含设备安装、连接和调试，提供设备运维培训，提供远程配置平台；
3.交付设备技术文档。


	2
	ADAS前向预警摄像头
（234个）
	1.注明设备品牌和型号；
2.不低于IP54/1080P/自适应宽动态/强光抑制；
3.车道偏离/车距过近/行人检测等。
	含连接线；
含安装、连接和调试。

	3
	普通车载摄像头
（326个）
	1.注明设备品牌和型号；
2.IP67/1080P/红外/自适应宽动态/强光抑制。
	含连接线；
含安装、连接和调试。

	4
	超声波油液传感器
（220个）
	1.注明设备品牌和型号；
2.精度±0.5%FS/测量分辨率0.1mm/防护等级IP67；
3.铝合金/铁/塑料等常规油箱均可适用。
	含连接线；
含安装、连接和调试。

	设备接入及调试要求：
1、中标方负责本批采购设备接入重汽车智行车队管理系统，实现基础信息管理、车务管理、监控中心、数据统计、主动安全管理五大模块相关功能。
2、我公司协助，由中标方负责现有在用设备接入重汽车智行车队管理系统，实现上述功能。
技术咨询：刘景科 189 5390 9226



