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第一章 招标公告

一、项目名称

项目名称：中国重汽集团2027年-2028年污水处理运维项目
二、招标内容

1.对济南商用车（不含客车园区）、发动机、部件、成型厂、轻卡、卡车（莱芜厂区+党家庄厂区）、车桥、科技大厦、橡塑件、特种车、济宁商用车、重庆汽车、大齿、福建海西、成都王牌、青岛重工污水处理站及预处理站进行委托运维。计价方式均按综合污水处理站污水量结算，无综合污水处理站的单位按预处理站污水量结算。
	序号
	单位名称
	污水处理站名称
	业务内容

	包1
	济南商用车制造公司
	章丘重汽工业园园区综合污水处理站
	负责济南商用车综合污水处理站的运行、管理及日常维修。确保废水达标排放，负责臭气治理和污泥烘干，负责污水处理站至总排放口段中水管的维护维修，污水管网异常排入原因查找及恢复。

	
	
	污水预处理站
	负责济南商用车预处理站、新涂装线污水预处理站、车身重金属废水处理站和车架重金属废水处理站的运行、管理及日常维修，确保废水达标排放。

	
	
	新涂装线污水预处理站
	

	
	
	车身重金属废水处理站
	

	
	济南发动机厂
	乳化液预处理站
	负责济南发动机厂乳化液预处理站的运行、管理及日常维修，确保废水达标排放。

	
	济南部件
	综合污水处理站
	负责济南传动轴公司综合污水处理站的运行、管理及日常维修，包含污水处理、泥水分离、非危废污泥处置、指标化验等，确保废水达标排放。

	
	济南成型厂
	综合污水处理站
	负责济南成型厂综合污水处理站（含除臭系统）的运行及日常管理，确保废水达标排放；负责中水管网入户前公共部分的维护维修，污水管网异常排入原因查找及恢复。

	
	
	石墨废水预处理站
	负责济南成型厂石墨废水预处理站的运行及日常管理，确保废水达标排放。

	
	
	废漆水预处理站
	负责济南成型厂废漆水预处理站的运行及日常管理，确保废水达标排放。

	
	济南轻卡制造公司
	车身涂装预处理站
	负责轻卡制造公司预处理站的运行及日常管理，确保废水达标排放。

	
	重汽(济南)车桥有限公司
	综合污水处理站
	负责综合污水处理站的日常运行操作、巡检，保证污水处理站安全稳定运行、厂内中水回用和污水达标排放；负责设备设施维修维护，日常维修维保项目（含维修耗材）的实施；负责厂区内四座污废水提升井的日常运维工作；负责厂内铁屑池废水转运；负责污水处理站设备和基础设施大项修维修计划的提出；负责污水水质化验工作。

	
	中国重汽集团济南动力有限公司（科技大厦）
	中水处理站运维
	工艺生产线的日常运作、工艺巡检；
系统附属设备的操作、巡检、维修、保养；
调节池水位控制，根据水位进行污水处理工作；
沉淀池排泥、压泥、装袋、外运处置、危废台账记录，科技大厦中水站污泥由运维方处置，处置费用由中标方方承担；
负责运行药剂的采购，药剂投加、加药罐及加药管道清理；
格栅、各池体、排泥管道、污水井定期清理（包括地下封闭池体，涉及有限空间作业）；
负责污水水质化验、化验药品耗材采购等工作，监控在线监控系统数据，确保废水达标排放，回用中水满足《生活杂用水水质标准》（冲厕、绿化），外排水满足《污水排入城镇下水道水质标准》B级要求；
负责中水站站内废气处理工作，包括废气处理药剂投加、设备运行、维保，避免影响园区大气环境，避免对人员造成不适影响；
9、其他临时性工作。

	包2
	济南卡车公司
	党家厂区综合污水处理站
	负责党家厂区综合污水处理站（含压泥烘干业务）的运行、管理及日常维修，保证污水处理站安全稳定运行、厂内中水回用和污水达标排放，负责臭气治理和污泥烘干，负责污水处理站至总排放口段中水管的维护维修，污水管网异常排入原因查找及恢复。

	
	
	党家厂区设备动能部预处理站
	负责党家厂区设备动能部预处理站运营管理，日常运行操作、巡检、维修，保证污水处理站安全稳定运行，确保废水排放满足国家标准及公司排放要求。

	
	
	党家厂区车身二部预处理站
	负责党家厂区车身二部预处理站运营管理，日常运行操作、巡检、维修，保证污水处理站安全稳定运行，确保废水排放满足国家标准及公司排放要求。

	
	
	莱芜厂区综合污水处理站
	负责莱芜工厂综合污水处理站（含处理站、加药压泥业务）运营管理，日常运行操作、巡检、维修，保证污水处理站安全稳定运行，确保废水排放满足国家标准及公司排放要求。



	
	济南橡塑件公司
	磷化废水预处理线、综合污水处理站运维
	磷化废水线：
根据生产安排，处理产线排放的磷化废水。负责运行药剂的配备及投加、负责磷化废水线的运行及巡检、负责产线的排泥及压泥、负责磷化线的指标检测。
综合污水处理站：
1、工艺生产线的日常运行、工艺巡检 ；
2、系统附属设备的操作、巡检、维修、保养；
3、西、北调节池水位控制，根据水位进行污水处理工作；
4、沉淀池、浓缩池及其他池体污泥排泥、压泥和处理装袋、转移至危废仓库、危废台账记录；
5、负责运行药剂的采购，药剂投加、加药罐及加药管道清理；
6、格栅、各池体、排泥管道、污水井定期清理（包括地下封闭池体，涉及有限空间作业）；
7、负责污水水质化验、化验药品耗材采购等工作，监控在线监控系统数据，确保废水达标排放，回用中水满足《生活杂用水水质标准》，外排水满足《污水排入城镇下水道水质标准》A级要求。
8、其他临时性工作。

	
	特种车
	综合污水处理站
	负责济南特种车公司综合污水处理站的运行、管理及日常维修，包含污水处理、泥水分离、非危废污泥处置、指标化验、厂内中水回用管路维修等，确保废水达标排放。

	包3
	重庆汽车
	综合污水处理站
	负责重庆汽车污水处理站运维项目的运行、日常管理及日常维修工作，确保废水达标排放，中水可用于厕所冲洗、绿化浇水

	
	济宁商用车
	车身部污水预处理站
	负责商用车制造公司污水处理项目（含污水总排口，车身部污水预处理站，车架污水预处理站）的运行、日常管理及日常维修工作，确保废水达标排放。

	
	
	车架污水预处理站
	

	
	大齿
	综合污水处理站
	负责废水站的日常管理、运行、维护和维修工作，确保废水达标排放。

废水站实行每日24小时值班管理，每班不少于两人。3、乙方提供COD、氨氮、总磷、pH的检测设备。

4、定期对污水池进行污泥清掏和生物膜清洗。

	
	福建海西
	综合污水处理站
	负责福建海西汽车有限公司污水处理站的运行、日常管理及日常维修工作，确保废水达标排放。

	
	成都王牌
	综合污水处理站
	甲方委托乙方承接负责成都王牌公司综合污水处理站的运行、日常管理及日常维修工作，确保废水达标排放。回用到消防水池的中水要求符合国家标准。

	
	青岛重工
	综合污水处理站
	甲方委托乙方承接负责青岛重工污水处理站的运行、日常管理及日常维修工作，乙方提供COD、氨氮、总磷、总氮、pH的检测设备，每日对水质进行检测，确保废水达标排放。


注：以上3个分包，分项报价，允许分投分中，每个分包一家中标方。
2.具体委托内容：

1）污水处理站日常运行管理、设备设施日常维护和保养等，保证处理后的水质达到国家标准；

2）投标价格含合同签订的运维服务所产生的一切费用，包括但不限于以下内容：

①人工费、药剂费、化验费、设备维护保养费、低值易耗品费、管理费、设备维修费、预处理站专项废液处置费等所有费用；

②承包方员工的工作服、劳保鞋、防护帽、防毒口罩、手套等防护用品，以及工具等全有由承包方进行配置和发放；

③废水站的清掏清运、废水站污水池内浮渣、沉淀物的清掏和清运、生物膜清洗更换等费用；

3）对污水站的水、电能源费用单独结算，实行阶梯计价方式，在运维费中扣除，污水处理站的设备维修费用（除固定资产投资项目和基建维修）均由中标方承担。
4）污水站内产生的危险废物由承包方收集后，交发包方按照国家有关法律法规处置，处置费用由发包方承担。
三、招标形式

招标形式：公开招标。

四、议程安排

1.公告时间：2026年10月28日
2.应标报名截止时间：2026年11月3日下午17点前。
3.报名及商务事宜联系人：李帅威；17860605079
污水处理运维业务：叶然然  联系电话：19861850622

投标截止时间：2026年11月9日9：00
4.开标时间：2026年11月9日9：00（若有变动另行通知）。
5.开标地点：山东省济南市章丘区重汽工业园变速箱厂 231 会议室（若有变动另行通知）。

地  址：山东省济南市章丘区重汽工业园变速箱厂（若有变动另行通知）。
收件人：叶然然 

电话：19861850622
7.答疑时间：截止至2026年11月8日前。

答疑方式：书面（微信或电话）答疑。
答疑联系人：李帅威；17860605079
污水处理运维业务：叶然然  联系电话：19861850622
五、获取招标文件

1.时间：2026年11月16日下午9点00分前。

2.方式：在上述时间范围内，投标人应标通过后在重汽e采通获取本项目招标书电子版。
六、报名方式
1.应标报名截止时间：2026年11月3日下午17点前。
2.方式：本项目招标工作的所有过程均须在中国重汽e采通上完成，包括报名、资质审核、招标、应标、评标、审批等环节。中国重汽e采通中链接为（https://ecaitong.sinotruk.com:8012）。相关操作手册请详见注册界面供应商用户手册。未在中国重汽e采通进行注册的供方，注册时，业务主管部门选择“制造工程部”，类别选择“设备设施维保”。请于报名截止时间前完成注册审批，未注册完成的不允许参加相关投标报名，应标审核前，请检查e采通近三年财务数据是否补充完整，方式：e采通-供应商财务数据变更管理-发起变更，变更后的近三年财务数据补充完整。
投标人应标成功后在中国重汽e采通查看标书文件，投标人应自备电脑（笔记本）进行流程操作，注意应标、投标、开标、再次报价时间开始、截止节点，如错过时间节点将无法进行招投标流程节点的操作，进入商务标后按招标方要求在重汽e采通进行价格报价和逐轮报价，商务标中还需提供开标一览表。
六、投标须知
1.合格投标人：
⑴投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；并在生产场地、人员、设备、资金和专业技术能力等方面具有承担本项目的能力；

*⑵公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；注册资金不少于500万元；经营范围满足本项目需求；
*⑶投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本原件及（或）复印件（加盖公章）；
⑷具有良好的商业信誉，在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、列入经营异常名录和列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息或上述信息已被移除；
⑸投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；且在近三年内的经营活动中经营业绩良好并且没有违法违纪行为；
⑹具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；
⑺投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；
*⑻①经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年（2023年至今）的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。 应提供中文版本的审计报告或财务报表；②企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；③年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；④企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

*⑼投标人须提供法人授权委托书原件（在投标文件副本中可用复印件）及投标单位的法定代表人或授权代表的身份证原件及复印件（加盖公章）；
⑽投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；
⑾投标人须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；
⑿投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；

⒀投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；
⒁投标人须认可招标人终止合同后3个月退还履约保证金的招标要求；
⒂投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；
⒃本次招标项目不接受联合体投标；
*⒄投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标；（投标时上传到资质文件中)
⒅供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
注：上述带“*”项为必备的资格文件，第2、3、8、9、17项在开标前核验（由投标人单独提供），缺一项按废标处理，其余文件开标后核验。逾期的投标文件招标人不予受理。
2.投标文件格式
2.1资质文件（独立封装在一个档案袋，正本一份）：
2.1.1
法定代表人身份证明
2.1.2
法人授权委托书及身份证复印件；
2.1.3
营业执照副本复印件；
2.1.4
《投标保证金缴纳凭证》；
2.1.5
证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件：近三年（2023年1月1日至今）至少有1项类似项目业绩及合同复印件（加盖公章，须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）。
2.1.6
近三年财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）等；企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。
2.1.7  招标文件中要求的其它资格证明文件。

2.1.8   投标人应具有相应生产证明，不允许代理商投标。

2.1.9   投标单位在国家企业信用信息公示系统中无与本投标项目有关的行政处罚、经营异常或失信信息或上述信息已被移除的声明。
2.2 技术标（独立封装在一个档案袋，正本一份）：
2.2.1
技术规格偏离表；

2.2.2
备品备件工具材料明细表；货物从招标人验收后开始使用至投标资料表中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，此项据实填写。
2.2.3
设备技术性能、参数的描述；证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，此项据实填写，它包括：
1）货物主要技术指标和性能的详细说明；
2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。
3）投标人在阐述时应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

4）系统运维人员清单、2027年-2028年服务项目明细，人员比例符合相关要求。
2.2.4  技术标书中严禁出现与投标报价有关的内容
2.2.5近三年同类项目业绩一览表（附件10，格式见“第二章 投标文件编制”）及有效合同（或订单）复印件；
2.2.6投标人按本招标书“第三章 技术要求”中所列示项目内容自行编制技术文件。
2.3 商务标（独立封装在一个档案袋，正本一份）：
2.3.1
投标函；
2.3.2
开标一览表；
2.3.3
投标分项报价表；

2.3.4   商务条款偏离表，详见本招标文件“第二章 投标文件编制”，请投标人按格式填写。
3.报价：
⑴本次招标为公开招标，报价应为：投标方与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；
详见本招标书之“第二章 投标文件编制”之“三、投标文件格式要求”之“格式3、格式4”。

⑵所有报价货币单位为：元（人民币，未税）；税率；价税合计金额：元（人民币）；
⑶原则上招标人将与中标人签订为期两年的运维服务协议（以各使用单位实际使用情况执行）。鉴于此，投标人应酌情考虑总体的运维能力，本着诚信合作的态度，向招标人提供真实、合理的投标报价；
⑷投标价格含合同签订的运维服务站点所产生的一切费用，包括人工、药剂、维修等所有费用。评标小组有权根据报价情况要求所有投标人进行澄清。

⑸投标人应对项目内招标的全部内容进行报价，不允许挑项报价、空项报价，否则视为主动弃标。如投标人不认可、不接受付款方式，则须在本招标书“第二章 投标文件编制”之格式3“开标一览表”中注明，招标人将视之为主动弃标。
4、付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票），具体以双方最终签署的合同为准。原则上付款方式不允许偏离；
5.技术规范及服务
⑴投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求；
⑵投标人可免费提供的、包含但不限于招标人所要求的其他相关服务内容，按本招标书“第二章 投标文件编制”要求，在其“开标一览表”中一并说明。
6.其他
投标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。如投标人不认可、不接受，则投标人在本招标书“第二章 投标文件编制”之“相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）”中注明“不接受”字，招标人将视之为主动弃标。
其余未尽事宜，均按合同约定。

本次招标最终解释权归中国重型汽车集团有限公司所有。
7.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。
七、投标、开标、评标
1.投标保证金：
⑴投标人向招标人财务部门缴纳200000元（人民币），作为投标人本次投标的保证金；
⑵缴纳方式：基本账户转账，投标保证金应从基本账户转入需备注“中国重汽集团2027年-2028年污水处理运维项目投标保证金”；多个分包，保证金只缴纳一次；
⑶接收单位：中国重型汽车集团有限公司
⑷转账信息：
	开户银行：中国建设银行股份有限公司济南天桥支行

	户名：中国重汽集团济南动力有限公司

	账号：37001616508050150300

	纳税人识别号：91370100787411873C


⑸保证金截止时间：2026年11月8日17时00分前
⑹说明：
(a)无正当理由随意放弃投标、撤销投标文件、中标后无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人或合同签订单位提出无理附加条件的，投标保证金不予返还，该投标人2年不得参与招标人组织的招投标项目。不存在违规情况的投标人，招标人按照退款程序，按投标人（除中标人外）所提供的投标保证金退付表退还投标保证金（本金，不计息）。
(b)投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标；
(c)发生以下情况时，项目实施单位有权没收保证金：
a）截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标；
b）投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；
c）自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；
d）投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；
e）投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
2.开标

（1）本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施，本次招标采用技术标和商务标分级开标的模式。
（2）本项目开标时间和地点见投标人须知前附表。开标会议由招标人组织并主持。招标人邀请各投标人派员参加开标会议。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
（3）开标程序
（a）宣布开标会议开始。
（b）介绍与会人员。
（c）核验投标人资格证件。

（d）投标人或投标人推选的代表对投标文件密封情况进行检查（投标人未参加开标会议的，视同认可投标文件密封完好）。
（e）经确认无误后，由工作人员当众拆封，先拆启技术标书，开标一览表及商务标书暂时不拆启，由招标人指定专人保管。由评标专家组对所有投标方的技术方案进行综合评定和打分，确定进入商务标评阶段的投标方，未进入下一评标环节的投标方标书不予返还。
（f）根据技术标评审结果，通知未进入商务标评标资格的投标方离场，当众拆启进入商务标评标资格单位的开标一览表，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，投标人授权代表现场确认无误后进行商务标的评标，同技术入围投标方进行多轮商务谈判，筛选商务评分优的进入下一轮；

商务标评审采用多轮报价，除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，在重汽e采通进行提报。商务标开标后，评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交，根据招标人需求与投标人进行多轮竞价谈判，按照评标模式推荐中标人，对未入围候选中标人不做任何解释。 

注意：每一轮在重汽e采通提供澄清报价均有时间限制，未能在规定时间内提交澄清函及报价的视为放弃本次投标。
（g）采用综合评标的原则选择中标厂家，本次招标中标方式为允许一个投标方中多个分包，每个分包仅产生一个中标方。

（h）招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终确定投标人排序。
（i）投标前请各投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。
（j）所有报价货币单位均为：元（人民币，不含税），税率，含税价合计金额：（人民币），调整价格时需根据分项报价明细统一调整。
3.评标

评标由依照有关法律、法规组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家小组负责参照评分标准，按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评议。

评分标准：

	评标
因素
	总分
	评价内容
	最高
得分
	评分标准

	技术标
	100
	技术方案及组织措施
	60
	运维方案及技术措施（30分）。能够提供合理运维方案及措施，运维资质满足或高于要求，管理制度健全；能够提供合理的现场5S管理方案；能够提供排放管控方案；提供运维所需水质化验保证方案；提供运维应急处理方案；类似运维项目中未发生安全、环保超标事故；能够有效履约的（一票否决项）；酌情得0-30分；

2、运维人员构成合理性（10分）。运维人员年龄组成、职业技能、岗位配备合理性，提供运维人力资源方案及相关印证材料；酌情得0-10分；
3、运维质量保证能力（10分）。有详细污水运维质量保证及工艺方案的，能提供合理有效的运维质量保证措施及资源保证方案的，酌情得0-10分；

4、运维改进能力（10分）。投标方需到现场勘察站房设备设施及实际工艺情况，对现有设备及工艺提出运维优化方案，酌情得0-10分。

注：资质文件需有相关资质证明，原件或复印件

	
	
	现场答疑
	10
	在开标现场，投标人代表对方案、技术优势的讲解，以及就该项目难点回答评标专家现场提问，酌情得0-10分； 

	
	
	技术条款响应
	10
	经过有效性和符合性审核合格的投标人，投标文件中对技术要求等无偏离得6分，每一条正偏离得2分，上限10分。每一条负偏离扣2分，最低0分。 

	
	
	业绩
	20
	投标人具有2023年1月1日以来与本标同类型环保项目业绩，以合同复印件加盖公章为准（须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认），每个合同加2分，满分20分，没有不得分。

	商务标
	100
	评标基准价： 

1、评标基准价为所有合理有效的最终投标报价的最低价。

2、有效的评标基准价得100分；其他投标人的价格得分按下列公式计算：投标价格得分=100×（评标基准价/投标报价）。

注：得分值取小数点后两位，不足一个百分点的，按照四舍五入法计算。
	1、经初审合格的投标文件其投标报价为有效报价；
2、按照投标价格高低排名；
3、评标价格均以元（RMB）为单位计算，百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入；
4、评标委员会二分之一以上人员认为某投标总报价有低于成本价嫌疑的，视为无效报价，不进入下一步评审。

	备注：
通过初审者为有效投标；商务标入围分数70分，其余的技术标淘汰；
2、投标厂家通过技术标后，采用综合评分，综合得分=技术标得分*0.2+商务标得分*0.8；

3、投标方提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标方有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标方有权取消其中标候选人资格。
4、允许一个投标方中多个分包，每个分包仅产生一个中标方。


投标前请各投标人按照标书技术要求对项目方案进行充分准备，有意投标的单位应默认认同上述开标、评标过程，无异议。
九、合同签订

1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。 
2.招标人发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在规定的时间内（一般为接到《中标通知书》后2个工作日内）到招标单位进行项目对接，如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，投标保证金不予返还，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。
3.中标人应当按照合同约定的履约责任，需要时需向招标人指定的合同签订单位缴纳履约保证金XX万元（具体数额以合同约定为准），如中标人未按合同及其附件约定履行应承担的责任，招标人或招标人指定的合同签订单位有权扣除其履约保证金。中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。
4.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。
5.在履行合同过程中，中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权解除合同并取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。
6.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。
7.中标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的随时终止项目的要求。

十、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

⑴投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

⑵投标人在报价有效期内撤回投标；

⑶在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

⑷投标人以任何方式诋毁其他投标人；

⑸投标人串通投标；

⑹以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

⑺中标人不按规定签订合同；

⑻不同投标单位负责人为同一人或存在管理关系的；

⑼投标人被举报、检举，并经招标方查实无误的；

⑽法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

⑴出现影响采购公正的违法、违规行为的。

⑵评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的

    ⑶因重大变故，采购任务取消的。

⑷有效参与投标的单位不足三家以上的。

⑸招标人认为其他应终止招标的情形。

⑹投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。
十一、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

十二、技术要求

    见本招标文件“第三章 技术要求”，附后。

十三、其他

1.其余未尽事宜均以协议（或合同）约定为准。
2.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。
3.凡对本次招标提出的问询，均以招标人的书面答复为准。招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标人均无任何约束力。
4.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，包含但不限于运维现场踏勘等各项费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担此费用。
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