**污水站环保隐患整改招标需求公告**

**一、招标项目：**污水站环保隐患整改

**二、招标项目内容**

1. 本次项目包括强排井排水实现自动控制、总排口闸阀密封性整改、在线监测设备采样间地面整改、重水再利用管道改造。
2. 强排井排水增加不锈钢双浮球开关耐高温可调水位高低水塔液位自动感应控制传感器，并入强排井水泵控制线路，实现高液位自动排水，低液位自动停止的功能；
3. 总排口闸阀增加密封件，落下后可以阻挡市政污水管网的高水位倒灌，控制开关箱移到闸阀北侧护栏外墙上，便于操作，控制开关箱做好防雨措施，更换新电源线，规格1mm²\*2，外部采用镀锌穿线管防护，布局合理，横平竖直。
4. 站内监测设备采样间增加平台，平台尺寸为2.7m（宽）\*6.5m（长）\*1m（高），平台支柱位于地坑内，平台上表面与水平地面平齐，平台可以采用焊接或拼接形式组成框架，上面铺设木地板，承重要求达到500kg/m³，木地板边缘与墙壁接触，预留一块活动板作为检修口，平台上方靠墙放置4个货架，货架尺寸为200cm（长）\*50cm（宽）\*200cm（高），四层结构，每层承重不低于400kg。
5. 提供一个不锈钢水槽，水槽尺寸为100cm(长）\*50cm(宽）\*30cm（深），支腿高20cm，槽体底部带排水口。
6. 提供300米排水软管，耐磨耐压，抗老化，外层涤纶，内衬聚氨酯，耐压不低于10公斤，软管直径为80mm,连接采用金属快接卡扣接头，接头材质为铝合金（可参考消防接头）。
7. 重水再利用管道增加立式水表，便于计量，过水方式为上进下出，接头为DN100。
8. 本次报价包含配件、安装整改费用、人工费用、税额等所有费用。
9. 质保时间至少12个月，质保期内因整改质量出现故障情况，需要免费维修更换。

**三、获取招标文件时间**

截止到2025年8月30日9:00，招标文件领取方式见底部附件。

**四、开标时间、地点**

开标时间8月30日上午9:00，地点：聊城市东昌府区经济技术开发区黄河路261号中通客车

**五、资质要求**

1.属于独立法人，注册资金不低于5万元。

2.具备相应能力，营业执照营业范围包含相关业务。

3.提供近半年完税证明。

4.未列入重工集团和中通客车公司黑名单。

**六、招标人：**中通客车股份有限公司

**七、招标地址：**聊城市经济技术开发区黄河路261号

**八、联系人及联系方式：**周凯 0635-8322162 邮箱：zkzk3721@163.com。

1. 询价函需发至公司专用招标邮箱sbnyztb@zhongtong.com（邮箱主题为公司名称+投标项目），截止期前报名有效，最高报价不能超过15030元。营业执照副本、近半年完税证明和保证金回执单在2025年8月27日17:00前发送到邮箱：zkzk3721@163.com。
2. 投标方需要在开标前交投标保证金300元到公司指定账户：中国工商银行聊城振兴路支行1611002309022106210，未中标厂家的投标保证金于项目开标后20个工作日内退回，中标厂家的投标保证金于项目验收后退回，中标后不签订合同弃标的厂家没收投标保证金。

****