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[bookmark: _Toc7104][bookmark: _Toc47976587][bookmark: _Toc221091279]招标公告
[bookmark: _Toc32474]缸盖磨削清理设备更新改造项目招标公告
[bookmark: _Toc221091280][bookmark: _Toc47976588]项目名称及项目编号
（一）项目名称：缸盖磨削清理设备更新改造项目
（二）项目编号：ZBGL2026060165
[bookmark: _Toc221091281][bookmark: _Toc47976589]项目概况及招标形式
（一）招标内容：更新1套缸盖磨削清理设备
（二）招标形式：公开招标
[bookmark: _Toc47976590][bookmark: _Toc221091282]投标人资格要求
（一）投标人条件
1.1拟投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于500万人民币(或等值其他货币);公司成立三年以上(以营业执照成立日期到开标当日满三年为准),且经营范围 满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；
1.2拟投标人应提供三证合一的营业执照副本原件和扫描件(需盖章);
1.3拟投标人应提供法定代表人资格证明文件；
1.4拟投标人在工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；
1.5拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；
1.6拟投标人2023年1月1日至今经第三方审计的公司财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表)未显示异常。如拟投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流表；
1.7拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故；为确保项目高标准、高质量、高效率实施，投标人应具有完善的机械设计、电气设计等人力资源配置至少20人以上（提供投标前一个月底的社保参保证明、相关技术人员的职称证书等证明文件）；
1.8拟投标人三年内无违法及重大违规情况；
1.9拟投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；
1.10拟投标人最近半年纳税正常；
1.11拟投标人信用证明材料(征信报告)未显示异常；
1.12拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
1.13本项目不接受联合体投标，拟投标人必须是最终投标单位和签订合同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位。
（二）资质文件组成
2.1法定代表人身份证明；
2.2法定代表人授权委托书（授权人需带身份证原件）；
2.3营业执照副本原件或复印件并加盖公章；
2.4投标人应具有相应生产证明；
2.5证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件； 
2.6经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；
2.7企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；
2.8年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；
2.9企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。
2.10信用中国截图或国家企业信用信息公示系统截图；
2.11投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。
[bookmark: _Toc221091283][bookmark: _Toc47976591]报名及招标文件的获取
（一）应标报名截止时间：2026年8月11日17:00（北京时间）
（二）招标文件获取方式：投标人应标报名成功后，在中国重汽e采通平台上获取招标文件。
（三）报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册”（附件），登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标公告中“投标人资格要求-资质文件”中的2.1-2.11准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。
*注：请务必在应标截止时间前完成注册、重汽E采通系统近三年财务数据更新及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。
[bookmark: _Toc47976592][bookmark: _Toc221091284]投标文件的递交
（一）投标截止时间：2026年8月21日9:30（北京时间）
注：请务必在投标文件递交截止时间前完成投标操作，截止时间精确到秒，逾期将无法投标。请自行掌握时间，避免无法投标。
（二）投标文件的组成：项目投标文件为电子版投标文件（电子版为纸质盖章版的扫描件或加盖电子章，不盖章无效），由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。
《投标文件（资质标）》一个文件（里面是全部资质投标书），投标文件（技术标）》一个文件（里面是全部技术投标书），《投标文件（商务标）》（开标一览表）一个文件（里面是全部商务投标书），具体组成等详细要求见招标文件“第一部分投标人须知-投标说明-投标文件的组成”。
注意不按此要求提供投标文件的，投标文件做无效标处理。以中国重汽e采通系统提交的材料为准。
（三）投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，一律视为无效投标。
[bookmark: _Toc221091285]开标时间和地点
（一）开标时间：2026年8月21日9:30（北京时间）
（二）开标地点：中国重汽集团杭州发动机有限公司（地址：杭州市萧山区萧山经济技术开发区红泰六路699号）
[bookmark: _Toc47976593][bookmark: _Toc221091286]招标公告发布媒介
本次招标公告同时在中国重汽官网等公开媒体上发布。
[bookmark: _Toc221091287][bookmark: _Toc47976594]联系方式
（一）招标人名称：中国重汽集团杭州发动机有限公司
（二）商务联系人：吴长国；13588891716; 邮箱：13588891716@126.com
（三）技术联系人：袁锦天；18758895859； 邮箱：1127408245@qq.com
（四）投标事宜联系人：王利峰；17860600476； 邮箱：wanglifeng@sinotruk.com

   
[bookmark: _Toc7753][bookmark: _Toc221091288][bookmark: _Toc47976595]第一部分  投标人须知
1、 [bookmark: _Toc47976596][bookmark: _Toc221091289]项目介绍
1. 项目名称：缸盖磨削清理设备更新改造项目
2. 项目编号：ZBGL2026060165
3. [bookmark: _Toc47112482]招标形式：公开招标
4. 项目概况：更新1套缸盖磨削清理设备。 
5. 招标内容具体要求详见《技术标书》。
6. 报价：
（1）报价：如需要，由投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合、配合办理政府验收手续（不限质监验收、消防验收、环评及职业卫生评价、安全评价等）及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。
（2）报价货币：人民币（应同时报含税价和不含税价，写明税率）。
（3）投标预算：人民币400.00万元（含税）。
[bookmark: _Toc221091290]招标文件的领取、答疑、应标报名
1. 发标时间：2026年8月5日（北京时间）
2. 招标文件领取方式：投标人应标报名成功后，在中国重汽e采通平台上获取招标文件。
3. 答疑时间：2026年8月20日17:00前（北京时间）
4. 提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。
5. 领取答疑、澄清和修改文件时间：2026年8月207:00前（北京时间） 
6. 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。
7. 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件中“投标说明-投标文件的组成-资质文件”的要求准备资料，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名，应标报名成功后，进入“供应商投标”环节。
8. 应标截止时间：2026年8月11日17:00 （北京时间）
9. 原则上要求投标人在应标前派人前往项目实施地进行现场踏勘及技术交流以便准确了解项目技术等要求。
[bookmark: _Toc221091291]投标说明
（一）投标文件的组成
投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计 3个文件。
1. 资质文件：
（1） 法定代表人身份证明；
（2） 法定代表人授权委托书（授权人需带身份证原件）；
（3） 营业执照副本原件或复印件并加盖公章；
（4） 投标人应具有相应生产证明；
（5） 证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件；
（6） 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；
（7） 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；
（8） 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；
（9） 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。
（10） 信用中国截图或国家企业信用信息公示系统截图；
（11） 投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。
（12） 招标文件中要求的其它资格证明文件。
· 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。
2. 技术标：
（1） 技术配置对比表。
（2） 投标设备配置明细表；
（3） 技术规格偏离表；
（4） 产品的技术服务和售后服务内容及措施；
（5） 交货进度及计划；
（6） 投标产品技术支持材料；
（7） 设备质量承诺函（附件）；
（8） 投标人需提交的其它资料。
3. 商务标：
(1) 开标一览表；
(2) 投标函（格式见附件）；
(3) 商务条款偏离表；
(4) 投标货物分项报价表；
(5) 投标人承诺（附件）；
(6) 服务承诺函（附件），需写明质保期以外服务费用情况；
(7) 投标人需提交的其它资料。
（二）投标文件的投递
1. 投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，一律视为无效投标。
2. 投标文件递交截止时间：2026年8月21日9:00（北京时间）
[bookmark: _Toc221091292][bookmark: _Toc47976601]投标保证金收取、缴纳有效期及罚没
1. 投标保证金的缴纳
（1）投标保证金的缴纳形式：从银行基本账户转账
（2）投标保证金的金额：人民币 20000元
（3）名    称：中国重汽集团杭州发动机有限公司
开户银行：工行半道红支行
银行帐号：1202051439900007785
联 行 号：102331005147
· 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。
（4）保证金缴纳截止时间：2026年8月11日17:00（北京时间）
2. 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。
3. 发生以下情况时，有权没收保证金：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
（5）供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
（6）截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
（7）自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
（8）采购文件规定的其他情形。
[bookmark: _Toc221091293]开评标
（一）开标时间：
[bookmark: _GoBack]1. 开标时间：2026年8月21日9:30（北京时间）
2. 开标地点：中国重汽集团杭州发动机有限公司（地址：杭州市萧山区萧山经济技术开发区红泰六路699号）
（二）评标
1. 评标方法
· 评标方法:（综合评分法）
本次招标采用综合评分法评标（技术标40%，商务标60%），即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标综合评审后入围的前提下，选择综合评分最高确定中标人，对未中标单位不做任何解释。
2. 评标流程
· 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照“投标说明-投标文件的组成-资质文件”中的要求准备资料，上传完毕后，等待审核；
· 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；
· 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；
· 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；
· 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体评分详见评分标准；
· 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审（多轮报价）；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；
· 注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

3. 评分标准
	评价
类型
	评审
内容
	序号
	内 容
	标准 分
	评分标准

	技
术
标
100
分
	业绩
	1
	投标人同类型项目业绩
	15
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照每个业绩得5分，最高15分(时间以签订日期为准),投标人在近五年来与本标同类产品（材质、工件尺寸）的业绩，提供合同复印件（加盖公章）、项目终验收报告等证明资料。

	
	产品 技术
	2
	投标人装备制造能力：生产制造设备、检测设备
	10
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，最高10分。

	
	
	3
	技术能力（提供关键技术人员的社保及职称证书）
	10
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，最高10分。

	
	
	4
	产品技术方案先进、各系统完善、性能可靠，设备主要核心部件品牌
	25
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，最高25分。

	
	讲标及答疑
	5
	现场讲标及答疑
	20
	投标人代表对方案、技术优势的讲解，以及就该项目难点回答评标专家现场提问，打分0-20分。

	
	技术
偏离
	6
	技术偏离
	10
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，根据各投标人的核心产品的配置参数、技术偏离情况，在满足招标文件要求的前提下偏离，无偏离得满分10分，较大偏离每一项扣3分，一般偏离每一项扣2分，最低得分0分。

	
	售后 服务
	7
	技术培训方案：技术培训方案安排合理、可行
	5
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，最高5分。

	
	
	8
	售后服务及时周到，有相应的服务承诺和具体的保证措施
	5
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，最高5分。

	商
务
标
100
分
	评 标 基 准 价 ：
1 、 评 标 基 准 价 为 当 前 轮 次 的 合 理 有 效 的  投 标 报 价 的 最 低 价 。
2 、 有 效 的 评 标 基 准 价 得 1 0 0 分 ： 其 他 投 标 人 的 价 格 得 分 按 下 列 公 式 计 算 ： 
投 标 价 格 得 分 =1 0 0 ×( 评 标 基 准 价 / 投 标 报 价 ) 。
注 ： 得 分 值 取 小 数 点 后 两 位 ， 不 足 一 个 百 分 点 的 ， 按 照 四 舍 五 入 法 计 算 。
3、技术标根据评分办法进行打分，技术标评标小组推荐至少3家技术得分70分（含）以上的投标人入围。技术入围投标人不足三家时，本次按废标处理，招标人有权根据招标采购管理流程重新组织招标。

	综合
得分
	综 合 得 分 = 技 术 标 得 分 × 40 % + 商 务 标 得 分 × 60 %


[bookmark: _Toc221091294]定标
本项目只产生 1 个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。
[bookmark: _Toc221091295]废标及终止招标
1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
(1)投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
(2)投标人在报价有效期内撤回投标；
(3)在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
(4)投标人以任何方式诋毁其他投标人；
(5)投标人串通投标；
(6)投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；
(7)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
(8)投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
(9)有效投标不足三家；
(10)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
(11)投标人报价均超过最高限价的；
(12)未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；
(13)未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；
(14)法律、法规规定的其他情况。
2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
(1)符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK25](4)因重大变故，采购任务取消的；
(5)招标人认为其他应终止招标的情形。
3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
[bookmark: _Toc221091296]合同签订
1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。
2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。
3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。
4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；
5.合同以双方最终签署的版本为准。
[bookmark: _Toc221091297]付款
1. 付款方式：半年期商业汇票(包括银行承兑汇票和商业承兑汇票)
2. 付款节点：3:3:3:1 
A. 设备完成图纸会签并开具合同金额30%的增值税专用发票（税率13%）后次月内支付合同金额30%； 
B. 设备完成预验收并开具合同金额30%的增值税专用发票（税率13%）后次月内支付合同金额30%；
C．设备完成终验收并开具合同金额40%的增值税专用发票（税率13%）后次月内支付合同金额30%；
D. 设备质保期到期后次月内支付合同金额10%；
*注：付款方式及付款比例不允许偏离。
[bookmark: _Toc221091298]本次招标最终解释权归中国重汽集团杭州发动机有限公司。




[bookmark: _Toc1910][bookmark: _Toc221091299]第二部分　技术标书
[bookmark: _Toc221091300]第一章 采购货物概况
1、 [bookmark: _Toc221091301]使用环境
1.项目名称：缸盖磨削清理设备更新改造项目
2.建设地点：杭州市萧山经济技术开发区红泰六路699号 
3.使用地点：中国重汽集团杭州发动机有限公司
4.工作制度：全年工作≥250天、设备年时基数3000小时
5.使用地点区域自然环境： 
5.1海拨高度：1000m以下
5.2环境温度：室内温度-10～40℃
5.3相对湿度：年平均59%，最大95%、最小15%
6.能源环境：
6.1电力：供电电压380V±7%/220V（-10%~+7%），供电频率50Hz±0.2，三相五线
6.2压缩空气：自备空压机自产压缩空气，0.5～0.7MPa
6.3工业用水：市政自来水
2、 [bookmark: _Toc221091302]采购货物概况
1. 采购货物（或生产线）主要构成一览表（详见第三章 供货范围）
2.分投分中：不允许。 
3.备注：
3.1本表所列采购货物仅为货物的主要构成部分，应配套供货以及招标人所列其他货物（或设备）和服务，请投标人认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标档“商务偏离”章节中予以详细说明。
3.2本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括制造、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等。
3.3以上内容仅对设备的基本功能进行了描述和建议，表中所列内容仅供参考，投标方投标前需对生产现场工艺环境进行充分调研与了解，确保投标方案满足工艺、产品、节拍、功能等要求，投标方对投标方案负责。
3.4招标人所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考，但要求投标人所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。
[bookmark: _Toc221091303]第二章  技术要求
1、 [bookmark: _Toc221091304]基本要求
1.本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。
2.本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标人所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。
3.投标人认为所供货物必需由招标人配备、解决或提供的其他要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标档“技术偏离”中予以充分说明。
4.投标人应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标档、投标档、答疑档、技术交流档、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。
5.无论是否有技术偏离，投标人均应在投标档“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标人必须予以明确和详细的说明或澄清。
6.为避免投标人优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标档“技术偏离”中特别注明。
7.投标档中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标人能否中标的重要依据之一。
8.本文件中标注 * 项部分不允许偏离，否则可能导致废标。
2、 [bookmark: _Toc221091305]执行标准
1.投标人所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

2.投标人所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其他技术等，应保证招标人不因此受到任何侵权指控以及实际损失。
3.投标人应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。
4.投标人应满足招标人提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。
5.投标人应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备）。
6.投标人应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。
7.投标人应对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标人拥有追究投标人泄密责任的权利；招标人如有需要，投标人应无条件签署保密协议。
8、涉及的主要标准：《铸造机械 铸件清理用切割、磨削和精整设备 安全技术规范》（GB/T 43325-2023）、《铸造机械 安全要求》（GB 20905-2025）等。


3、 [bookmark: _Toc221091306]技术参数要求概况：
1、工艺技术要求：
*a）缸盖打磨及喷丸要求
	序号
	位置
	打磨前图示
	打磨后图示
	自动打磨
要求

	1
	上平面
	
	[image: ]
	披缝及毛刺残余高度
≤0.5mm。

	2
	下平面
	
	[image: ]
	披缝及毛刺残余高度
≤1.0mm。

	3
	进气道
	
	[image: ]
	披缝及毛刺残余高度
≤1.0mm。

	4
	排气道
	
	[image: ]
	披缝及毛刺残余高度
≤1.0mm。

	5
	左侧面
	
	[image: ]
	披缝及毛刺残余高度
≤1.0mm。

	6
	右侧面
	
	[image: ]
	披缝及毛刺残余高度
≤1.0mm。

	7
	斜面
	
	[image: ]
	披缝及毛刺残余高度
≤1.0mm。

	8
	上平面油槽
	
	[image: ]
	披缝及毛刺残余高度
≤0.5mm。

	9
	进排气道面
	[image: ]
	此两孔需喷丸，喷枪嘴超过铸件孔内壁


b）产品信息：


	产品品种
	型号

	工件名称
	气缸盖

	材质
	HT250

	尺寸（长×宽×高,mm）
	245×170×145

	单件重量（kg）
	20-25kg

	生产节拍
	≥80件/小时


说明：气缸盖打磨前状态为经过抛丸机抛丸。
c）转运框要求：
	序号
	名称
	外形尺寸（长×宽×高mm）

	1
	转运框
	可以放置120件铸件，约1260×900×1000（铸件不得超出转运框，可叠放设计）



[image: ]
转运框参考图

2、工艺流程
2.1自动打磨单元工艺流程
铸件人工预处理及摆放→视觉拍照定位→机器人上料→自动打磨→机器人搬运→铸件喷丸→倒丸吹气→人工内腔清理→人工检验→机器人装框；
*2.2工艺过程简述
2.2.1抛丸机将铸件倒在平板机上，人工敲掉表面较大披缝和浇冒系统，并将铸件摆放为上平面朝上，经过视觉系统拍摄，机器人抓取上料；
[image: ]
2.2.2机器人将打磨完成的铸件搬运至输送辊道，铸件摆放姿态为上平面朝上、排气道朝前；
[image: ]
2.2.3通过喷丸装置对铸件内腔进行清理，喷丸时，铸件需要喷进气道面上的喷油嘴孔和水套孔；
[image: ]
2.2.4对内腔清理完毕的铸件，进行倒丸吹气处理，铸件摆放姿态为右侧面朝上、排气道朝前；
[image: ]
2.2.5经倒丸吹气后铸件进行人工清理，该段辊道为1.5米的非机动辊道；
2.2.6人工清理完后铸件，进行人工检验，铸件摆放姿态为下平面朝上、排气道朝前，该段辊道为1.5米的非机动辊道；
[image: ]
2.2.7检验合格后铸件，设有铸件摆放防错装置，并利用打标装置进行标记。
[image: ]
2.2.8通过辊道输送后到达机械挡停对中装置处，定位后，通过机器人装框至转运框，铸件进入转运框摆放姿态为下平面朝上、排气道朝转运框长边一致摆放，满框后，铲车转运。
[image: ]
3、定位要求
打磨清理部位及毛刺残余要求详见上述（a）缸盖打磨及喷丸要求，缸盖铸件自动打磨设备内打磨时，尽可能以下图所示部位作为胎具定位。
[image: ]
4、投标方需对产品的打磨节拍进行具体描述。
说明：投标方应根据各自技术优势提出系统工艺方案，并作详细的分析描述和分项报价。
4、 [bookmark: _Toc221091307]方案及设备主要技术规格
[bookmark: _Toc221091308]本单元主要由上料及搬运机器人、视觉系统、缸盖铸件自动打磨设备、定位胎具、液压及气动系统、安全防护系统（含门锁）、电气控制系统及人机界面、喷丸装置、倒丸吹气装置、打标装置、铸件防错检测装置、机械挡停对中装置、装框机器人、铸件转运框等组成。
4.1上料及搬运机器人：机器人要求采用国际著名品牌KUKA六轴大载荷工业机器人（铸造版，含机器人本体、控制器及示教器及管线包等附件），回转半径及带夹具的负荷满足工作要求，投标方根据布置确定机器人型号规格。
 *4.2视觉系统：采用康耐视、梅卡曼德、埃尔森、海康威视等品牌视觉系统，具备3D定位引导，相机、镜头配备防尘防护罩；视觉控制系统与机器人控制对接，形成联动；更换相机等硬件后，具备一键恢复功能。
*4.3缸盖铸件自动打磨设备：打磨设备机械本体采用重载刚性四轴平行关节机械臂或者机床结构，外侧要求采用钢结构底座和钢化玻璃相结合的集成整体隔音房，双层板，厚度≥80mm，外层用1.5mm厚电镀钢板，内层用1mm厚电镀成型钢板，有足够的刚度；隔音房密封效果好，房内提供照明设施，照度≥450LX，距离整体隔音房噪音≤85dB(A)。工件或刀夹具在被清理过程不允许有振颤现象；打磨刀具具备手动快换功能，电主轴具备过载保护功能，投标方应具体说明电主轴过载保护的方法和保护范围，提供打磨电主轴性能指标参数，并配备水冷装置；设备打磨精度可控（可通过激光补偿等方式），对铸件偏差进行打磨量的修正，投标方在投标书中需具体说明自动补偿的方式和补偿范围；设备打磨进给速度可调。
4.4刀具：投标方需提供所用加工用刀具的使用寿命及对应刀具图纸。
 *4.5定位胎具：按招标方提供缸盖外观进行设计，投标方应对打磨工件是否装夹到位配有检测装置，在工件位置异常时，进行报警。
4.6安全防护系统（含门锁）：当人员进入时，工机器人自动停止工作。
*4.7电气控制系统及人机界面：设置触摸屏操作面板，用于显示工作站各设备的运行状况、故障类型，人机中文界面，方便工人进行参数修改，要求人机界面上统计铸件上料数量、打磨数量、装框数量、各刀具打磨铸件数量。PLC 控制柜、机器人控制柜等具有防尘、冷却功能；配置有工控网络或PLC以太网接口。所有电机均配置过载、短路等保护元件；电机能耗标准：最新国标1级能效；电气设备的设计、制造和安装均符合国家有关规范的要求。所有电缆线铺设中开挖地槽由投标人负责。电气柜、按钮箱、分线盒、限位等防护等级均为 IP65。
*4.8喷丸装置：为全自动喷丸，包含喷丸室、喷丸系统、丸料回收系统、分离系统、自动加料装置、输送系统、控制系统，配置4把喷枪（可同时喷丸），除尘风管接入招标方原磨削设备除尘管路中，喷丸装置外侧配备岩棉板防护房，噪声≤85dB(A)。  
4.9倒丸吹气装置：夹紧铸件可靠，在翻转的同时进行吹气清理，翻转掉落的钢丸、披缝等。
4.10人工清理工位：配置1.5米的非机动辊道。
4.11人工检验工位：配置1.5米的非机动辊道。
*4.12打标装置：用于检验后做标记，标记选下图上平面两处红框任意一处位置，记号为两位数（阿拉伯数字）。
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4.13铸件防错检测装置：用于人工检验后，预防铸件姿态不准确。
4.14机械挡停对中装置：采用升降式机械挡停结构。
    4.15装框机器人：机器人要求采用国际著名品牌KUKA六轴大载荷工业机器人（铸造版，含机器人本体、控制器及示教器及管线包等附件），回转半径及带夹具的负荷满足工作要求，投标方根据布置确定机器人型号规格。
4.16铸件转运框：单个转运框可放铸件120件，整体尺寸约1260×900×1000（长×宽×高），铸件不得超出转运框，可叠放设计，四侧带吊钩，整体喷漆，颜色浅灰色，Ral7035。
4.17除尘装置:设备除尘管道接入现有除尘系统。
4.18水、气管路中流体类型和方向应做标记。
*4.19按中国重型汽车有限公司企业标准Q/ZZ30070-2020《设备设施颜色标识》执行。
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4.20随机技术文档
	序号
	技术文件名称
	备注

	1
	设备使用说明书、合格证
	需包含设备结构、安全、操作以及维保说明内容、设备合格证（压力容器合格证单独提供）

	2
	项目PLC程序备份、触摸屏程序备份以及编程软件
	需包含设备PLC程序和触摸屏程序备份，PLC和触摸屏编程软件。

	3
	变频器、伺服驱动器、电主轴等操作手册及参数设置备份
	需包含设备使用的变频器、伺服驱动器、电主轴等操作手册、编程软件和参数设定值备份。

	4
	电气原理图
	需包含设备主电路、控制电路、通讯网络连接、电气柜内元件布置、操作箱按钮布置。

	5
	端子接线图、电缆线布置图
	需包含设备端子、工业插头等连接件接线，电缆线路布置

	6
	设备外购电气元件、机械元件、液压元件等外购件的说明书
	需包含设备使用的外购电气元件、机械元件、液压元件等外购件说明书、操作手册资料。

	7
	设备现场布置图、设备装配示意图、设备各运动机构装配图、
	需能从该文件中查找出设备的整体装配结构，各个机构的装配结构以及各运行部位的装配结构，为设备维修拆卸提供技术支持。

	8
	设备各润滑部位布置图
	需能直接查看设备各润滑部位的布置情况并标注润滑油（脂）型号。

	9
	设备易损件零件图、易损件和密封件型号清单
	需从该文件中查找出设备易损件零件图、密封件型号，为设备维修人员提供技术支持。

	10
	液压原理图、气动原理图
	需从该文件中查找出设备液压控制、气动控制原理，系统液压、气动系统的相关的技术参数。

	11
	设备各电机信息清单
	需包含电机型号、生产日期、电机厂家、额定功率、能耗等级。

	12
	机器人项目配置备份和机器人运行程序备份
	需包含机器人项目配置备份、带有注释的机器人运行程序备份和机器人输入输出信号名称列表。

	13
	视觉识别相机及系统说明书
	需包含相机操作说明书、视觉识别系统操作说明书和相机控制软件。

	14
	机器人程序块说明及机器人与PLC通信信号清单
	需写明机器人各子程序块的功能以及机器人和PLC间通信信号明细。

	注意：以上所有项目资料必须是项目调试满足正常生产后修订的最终资料，各软件安装程序必须是应用于本项目的软件版本（提供电子版即可）。



4.21接口协议要求
1）投标方免费开放所有通讯接口，包括但不限于以太网、RS232、RS485、PROFIBUS、PROFINET、MODBUS等常见接口，以及设备特有的专用接口。
2）投标方免费提供数据交互功能，交互数据包括但不限于实时数据、历史数据、报警信息等。
3）投标方在设备入场前提供接口的技术文档和参数说明，包括但不限于接口协议、通讯速率、数据格式等。
4）设备供应商需提供标准化开放 API 接口，工业设备同步支持工业通用协议接口，具备对设备运行数据进行采集的条件。
第三章  供货范围及供货方式
一、供货范围
1. 供货范围（交货期：合同签订后140个日历日内交货到现场，25个日历日内完成安装调试）
	序号
	名称
	配置要求
	数量

	1
	缸盖铸件自动打磨设备
	详见附件报价表
	2套

	2
	上料及搬运机器人系统
	详见附件报价表
	1套

	3
	装框机器人系统
	详见附件报价表
	1套

	4
	输送辊道线
	详见附件报价表
	1套

	5
	喷丸倒丸吹气装置
	详见附件报价表
	1套

	6
	岩棉板防护房 
	详见附件报价表
	1套

	7
	视觉系统
	康耐视、梅卡曼德、埃尔森、海康威视等；详见附件报价表
	1套

	8
	安全防护系统（含门锁）
	护栏高度1800mm，60mm*60mm立柱钢管，格栅孔40mm*40mm
	1套

	9
	铸件转运框
	单个转运框可放铸件120件，整体尺寸约1260×900×1000（长×宽×高），铸件不得超出转运框，可叠放设计，四侧带吊钩，整体喷漆，颜色浅灰色，Ral7035。
	60个

	10
	电气控制系统及人机界面
	详见附件报价表
	1套

	11
	电缆和桥架（母线槽到设备主电气柜的动力电缆、桥架等辅助材料）
	国标产品，镀锌桥架；投标人现场勘查后自行确认工作量
	1项

	12
	旧设备拆除、除尘管路制作及安装
	投标人现场勘查后自行确认工作量
	1项

	13
	新设备运输，安装，调试等
	
	

	14
	投标方认为设备运行1年所需的备品备件（含金刚石打磨轮1套）
	投标方列出备品备件明细
	

	15
	维修安装用专用工具
	
	1套

	16
	设备现场培训
	
	1项

	17
	技术资料
	
	3套（含U盘1份）

	18
	投标方认为必须提供的其他货物
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



2. 一般界定
2.1供货范围包括本技术标书“采购货物概况” 所列及所要求的货物。
2.2供货范围包括为保证货物（或生产线）正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料、油料、控制软件及程序或指令等。
如果终验收完成后，投标方有需要收回的配件、附件、材料、油料等，应当在投标档的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。
2.3供货范围包括货物（或生产线）维护维修所必需的专用工具。
2.4供货范围包括货物（或生产线）为达到产品标准以及环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而配备但标书未明确提出的除尘系统、通风系统、近距离照明系统以及劳动安全防护设施（不包括人体防护用品）等使用现场配套的设备、材料等。
如投标方难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标档的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。
2.5供货范围包括为保证货物（或生产线）自身正常运行所必需的、满足使用地点环境条件的通风、冷却、降温等必需设施。
2.6以“交钥匙”方式采购的货物，在满足技术标书本节上述要求之外，供货范围还包括如下界定（货物）：
① 招标方只提供货物（或生产线）所需的厂房；只提供符合本技术标书中“采购货物概况”和“使用环境”章节所列明质量的电力、自来水、压缩空气、蒸汽、天然气（或煤气）管线至系统界面，如：系统电力界面的接线端，水、气、汽等外围管线端联接法兰外端面。货物拆箱、货物到厂房的吊装、就位；
② 供货范围包括货物（或生产线）正常运行所必需的全套连线设备、材料等。如货物端联接法兰外端面之内的、电气系统界面压线板（插座等）之内的设备、材料、联接螺栓、垫片等。
③ 供货范围包括货物（或生产线）正常运行、使用所需要的过桥、护栏、防护网等辅助设施。
④ 供货范围包括招标档中无明确具体要求而投标方认为具备的其他货物。但是，在投标档报价明细中，该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其他费用，而且不再作为其他报价涉及的其他费用的计算基数）。
3. 备品备件、易损件和专用耗材供货范围
3.1招标方招标档所指备品备件、易损件和专用耗材，是招标方为保证设备质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材；
3.2投标方应提供设备维修所必需的专用工具，并附详细清单（包括名称、型号、规格、单位、数量、生产厂家、单价、总价等条目）；
3.3投标方应提供易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料；
3.4投标方按照合同总金额的3%向招标方提供备件，并提供备件清单，由招标方确认最终选择哪些作为备品备件。为了保证设备质保期满后，还能得到优惠的备件供应，投标方须提供每个部件的零件图，还需提供一份常用的零部件及外购件（含易损件、易耗品等）价格表及供货周期，以后每年以此次报价为基准，允许根据市场情况进行一次调整。标准设备和非标设备的工装备件清单、投标方、联系方式、价格，在合同签订之后四个月内提交给招标方。
3.5备品备件、易损件和专用耗材，其费用应分类单列，并计入投标总报价之内。
4. 技术资料供货范围
4.1在终验收后，15个工作日内提供以下资料：
①备品备件、易损件和专用耗材的图纸及技术参数、技术要求等资料；
②资料包括：货物（或生产线）基础及相关的设计、制作所需的纸质及电子版资料等；电子版档应当能够使用常用版本软件可以阅读甚至使用，进口货物、设备应有中外文对照。
4.2在终验收前，提供货物（或生产线）各部分的功能描述档、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照）
4.3在终验收前，提供为保证货物（或生产线）后续正常运行所需的工装、具体技术要求等资料（如果供货范围包含该部分实物）。需要现场配做的部分图纸应在终验收后一个月内提供所有图纸。
4.4在终验收前，提供确定的维修所需要且招标方可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表。
4.5在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括货物（或生产线）的备品备件、易损件和专用耗材的图纸及技术参数、技术要求等资料。
4.6在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物（或生产线）的操作维护手册、保养维修手册、安全注意事项等的使用说明书，使用维修说明书、合格证、产品样本等技术资料（含图片和影像等资料）；对于进口设备，应有中外文资料说明。
4.7在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物（或生产线）的电气资料（包括接线图、原理图、布线图、梯形图等）、液压（气动）原理图和系统图、安装基础图、维修图等有关的资料（含图片和影像等资料）；非标准货物（或生产线）还应当提供整套设备3D模型、设计总图、全线布置图等详细资料；对于进口设备，应有中外文资料说明。
4.8本条款所列的技术资料、图片、影像等，投标方应各提供2套，其中1套为电子版光盘；每份技术档应装有目录清单，电子版及纸板内容编排一致，方便查阅。
4.9本条款所列要求，如招标方认为投标方提供的资料不能满足要求时，有权要求投标方免费补充或增加。
5. 供货范围特别提示
如果投标方认为本节所列的供货范围难以满足，则仍需要按照本要求提供，但该部分货物应当在投标报价中单独列明货物名称及质量、货值。
二、供货方式
1.供货方式
完全交钥匙方式，即本次招标货物至少包括以下货物及服务：非标或特需设计，制造，必要的卖方现场预验收，至交货地点的运输（含定点装卸），安装，调试，招标方安装地竣工验收服务，货物移交，约定培训等全流程范围。
2.供货地点
中国重汽集团杭州发动机有限公司。
3.供货时间：
合同签订后140个日历日内交货到现场，25个日历日内完成安装调试。
安装调试工期如超过规定时间的，投标人应当随标书提供详细的工期计划。
4.包装
4.1所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。
4.2包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。
4.3所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。
4.4应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。
4.5每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标方（或供货商）名称和制造日期等相关内容。
4.6每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。
4.7应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其他适用的国标通用标志。
4.8包装箱应连续编号，不应出现重复编号。
5. 运输
5.1应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。
5.2一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制。特殊情况应予以说明。
5.3在每批货物（或设备）发出后，应立即通知招标方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。
5.4货物（或设备）运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜；或按照合同约定。
第4章 [bookmark: _Toc221091309] 质保期及售后服务
一、质保期及质保要求
1.全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起 12 个月。
投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标方。设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。
2. 质保期之内，如果货物出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的二次以上的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物重新正常运行使用之日起重新计算。
3.质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，卖方应负责免费维修和服务。
4.质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。
二、技术及培训服务
1.应负责在招标方货物使用现场，对技术、维修和操作人员提供免费的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训，并接受招标方有关人员的技术咨询。培训工作日不少于3个工作日。
2.应免费提供一定数量的培训资料。
三、安装调试及验收服务
1.安装调试及验收服务均应按照合同约定或协议、通知及时组织并完成。因卖方原因造成的延期，所发生的费用全部由卖方承担。
2.根据货物的要求，调试及验收可分空载和负载两个阶段进行；招标方将积极协助卖方达到货物的各项技术指标和性能要求。
3.卖方应当向招标方提供货物试验、验收的有关标准、规范和方法，同时提供货物涉及并使用的软件合法性证明。
4.服务缺陷视同货物缺陷和履约延期。
四、售后服务
1.卖方提供的货物涉及的所有售后服务均由卖方负责。如果发生问题并且收到通知，卖方应当在2小时内予以答复。
2.终验收合格后，质保期一年。在正常运行的情况下，系统出现故障，在接到通知后2小时以内予以答复，并在24小时以内派出服务人员，无偿维修；在质保期满后，投标方在接到通知后2小时以内予以答复，并在24小时以内派出服务人员。
3.卖方派往招标方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为招标方提供最佳的服务。
五、其他服务
1.若卖方所提供货物有需要进口的，卖方一般应自行、自费办理；必要时，买卖双方共同办理。
2.除招标档、投标档、答疑档、技术协议、合同等约定之外，卖方应免费负责必要的或强制性的货物的检验、试验、化验等直接费用。
3.本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标档、投标档、答疑档、技术交流档、技术协议书和合同等范围之外，投标方不可另行收取的费用。

第五章  预验收和终验收
一、验收依据和验收标准
1.验收标准一般以技术协议书和合同规定验收。无论技术协议书和合同，是否全部并准确列明验收所涉及的相关标准，均作为验收标准之一。
2.如果验收过程中，发现招标档、投标档、答疑档、技术交流档等与技术协议书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对招标方最有利条款为验收依据。
二、检验
如果采购货物涉及必要的或必需的检验，投标方应当在投标档中明确可能涉及的检验费用，并将该费用包含在投标总报价之内；不作针对性澄清或说明的，视同包含在投标总价之内。基本约定如下：
1.国产货物的检验一般由买卖双方共同进行或按照合同要求进行。
2.进口货物的检验，卖方需要按照下述要求进行：
2.1  进口货物发货前，应对货物的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物符合合同规定。
2.2  应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物的验收标准和装箱单，作为招标方检验的依据。
2.3  进口货物到达目的地后，招标方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的质量及规格与合同或发票不符，除招标方的责任外，招标方有权在货物到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向卖方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由卖方承担。
三、验收基本条件
验收一般分预验收和终验收两部分。招标方认为有必要时，预验收在卖方现场进行，终验收在安装调试完成及试运行后的招标方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。
买卖双方按照合同约定执行了合同，同时货物完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。
1.预验收一般条件
1.1  卖方已经按照“供货范围”要求提供了预验收资料，并且资料齐全、完整和有效。
1.2  货物应完整且所有的零部件应该安装牢固，外观无损伤，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷。
1.3  一般情况下，所有的管路和线缆等，接头应完全正确、可靠地联接；应排列有序（正确、牢固、整齐），有必要的防护，无皱褶、收缩和裂缝等不良现象。
1.4  使用的压力容器、电气等应具备合格证（如果有压力容器）。
1.5  货物的油漆质量应饱满、有光泽，无掉漆、无色差、无“桔皮”等不良现象（特殊标志除外）。
1.6  货物标牌完整、清晰、明确。
1.7  货物的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求。
1.8  设备（或材料）应运行灵活、稳定、可靠、安全，无异常声音和非正常振动，设备不允许出现漏水、漏液、漏气（汽）、漏电。
2.预验收基本要求
2.1 设备构成、备件齐全
2.2 设备技术原理符合标书要求
2.3 预验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，重新作价或退货；
3. 终验收一般条件
3.1依据招标档、投标档、答疑档、技术交流档等形成并达成一致的技术协议书和合同规定的终验收条件验收。
3.2出现下列问题之一，视作验收失败：
3.2.1 设备验收时，其参数无法满足招标书中的技术要求。
3.2.2 在整个验收过程中发生关键零部件损坏或重大故障。
3.2.3 更换的零部件货值超过总货值的1%。
3.3 累计负载运行实际性能（或生产率）达不到合同规定。
3.4 终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，重新作价或退货。
3.5 终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告，并移交、核对全部供货范围内物品。
3.6设备在连续稳定运行10个日历日后未出现故障或异常，可执行终验收。
第六章  投标技术档一般要求
一、技术档一般内容要求
1.投标方应认真阅读招标档和本技术标书，并按要求编写投标技术档。
2.投标技术档至少应对投标货物的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。
3.投标技术档至少应根据投标货物的关键设备、总成、零部件或系统作出满足或优于招标档要求的详细说明。
4.投标技术档至少应按照招标档要求（或投标方建议）列明备品备件、易损件和专用耗材明细。
5.投标方应当而且必须分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用寿命（以有效工作小时数说明）。
6.“开标一览表”和“明细表”仅作为投标方编制投标技术档的一般格式。其中序号编写应当便于招标方了解分类或分项货物之间的所属关系，如1、1.1、1.2。
7.应当尽可能将货物的配置列全、列细，这将有助于投标方胜出。
8.单价与总价之间、总价与分类小计价之间、分类小计价与合计价之间数据应当齐全而且准确。
9.本条款表格中的制造商，应当为全称或公认的简称。
二、技术档中货物报价格式要求
1.投标技术档中，如未按照要求编写、或者存在漏项和缺项，将有可能造成对投标方不必要的误解；必要时，漏项和缺项涉及的费用，将有可能以其他投标方中，相同或相似项目的最高价，计入投标方的投标总报价之内，作为评标的依据之一。
2.如果投标总报价与其它价格出现错误或不一致，将有可能导致废标。
3.投标总报价为自合同签定生效至合同无异议执行完毕涉及的招标方需要支付的全部费用。如投标方认为本招标及投标货物涉及特需或专门的设计，应当单独列明设计费。
4.要求投标总报价、分项报价、明细报价之间应当具有相互间对应关系以及填报分项和明细报价，仅为便于评标而不妨碍投标人以最合适的形式签署合同。
三、验收标准及内容要求
除招标档明确的验收标准或内容之外，投标方应当在投标档中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程；在合同签定之前，经投标方和招标方双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。
第七章  其他要求及说明
一、其他要求
为保证本技术标书所列采购货物的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标方在投标档中，至少应具备以下资格证明档或资料：
1.投标方应是独立法人或得到法人授权的机构。应当在投标档中提供法人营业执照（复印件）、税务登记证以及组织机构代码证（国际供应商参考该要求提供有效证明档），并保证其真实性和有效性。
2.必须附有：近年来同类产品的用户成功使用业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，此项很重要，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分。
二、说明
1.投标方可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标档和本技术标书的理解，写明对招标方所采购货物的优化方案或建议意见。投标方的这些努力，招标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出。
2.即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标档和本技术标书要求，编写符合要求的投标档。建议方案或建议意见，应以单独篇章或档，予以说明和报价。
3.招标档、投标档、答疑档、技术交流档、技术协议书等，在采购过程全部为有效档，如有差异，以对招标方最有利的条款为准。
4.为避免歧义，本技术标书涉及招投标环节的条款，均将潜在的卖方称为投标方、将招标方称为招标方；定标后合同签署环节以及后续的合同执行环节条款，招标方称为招标方、投标方中的中标方称为卖方。
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致：中国重汽集团杭州发动机有限公司：
根据贵方缸盖磨削清理设备更新改造项目招标公告，                     投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                             
邮编：        
电话：        传真：                   
投标人代表姓名：         职务：          
开户银行：                   
银行帐号：                   
投标人名称（盖章）: 
授权代表签字：
日期：     年      月      日





[bookmark: _Toc221091313]附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就 缸盖磨削清理设备更新改造项目现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委权。特此委托。
	附法人身份证明复印件（正反面）
附授权代理人身份证明复印件（正反面）


全权代表姓名：            性别：          年龄：
单位：                    部门：          职务：
法定代表人签字或盖章                          
被授权人签字  
被授权人电话：                          
投标人名称（公章）                       
      年   月   日








[bookmark: _Toc221091314]附件3 投标人基本情况及资产情况汇总表（需盖章）
表1 投标人基本情况表
	企业名称 
	
	联系人 
	

	企业地址 
	
	联系人电话 
	

	企业性质 
	
	注册时间 
	

	企业法人代表  
	
	企业资质
	

	品牌区分 
	 自产 总代理 代理  经销 

	品牌名称 
	
	质量 
体系
	

	单位概况

	参保职工总人数
	
	工程技术人员
	
	生产、销售人员
	

	企业优势、关键产品特点
	　

	企业行业水平及行业口碑
	　

	公司现有主要研发、 实验、生产设备
	　

	近三或五年企业类似业绩及履约情况
	　

	售后服务及质量
	　

	对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介
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表2 资产情况汇总表

	                   公司资产情况汇总表

	注册资金（万元）
	

	实收资金（万元）
	

	年度资产情况
	2023年
	2024年
	2025年

	流动资产（万元）
	
	
	

	非流动资产（万元）
	
	
	

	营业收入（万元）
	
	
	

	年底资产总值（万元）
	
	
	

	年底负债总值（万元）
	
	
	

	资产负债率（  %）
	
	
	

	净利润（万元）
	
	
	

	未分配利润（万元）
	
	
	

	营运资金
	
	
	

	（本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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[bookmark: _Toc221091315]附件4 保密承诺函
项目名称：缸盖磨削清理设备更新改造项目
中国重汽集团杭州发动机有限公司：
我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：
    无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。                                                                 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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[bookmark: _Toc221091316]附件5 技术规格偏离表
项目名称：缸盖磨削清理设备更新改造项目                                                         
	序号
	招标要求
	响应规格
	是否偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）











[bookmark: _Toc221091317]附件6  近年来同类项目业绩一览表
项目名称：缸盖磨削清理设备更新改造项目                                                          
	序号
	采购单位
	项目名称
（万元）
	合同金额
	合同签订时间
	联系人及
联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	近年来业绩合同总额汇总（必填）
	
	
	


注：提供近年以来同类产品的用户成功使用业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，此项很重要，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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[bookmark: _Toc221091318]附件7 设备质量承诺函
                                               
项目名称:缸盖磨削清理设备更新改造项目
中国重汽集团杭州发动机有限公司：
我代表(投标人名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                           
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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[bookmark: _Toc221091319]附件8 开标一览表
《开标一览表》单独封存，以备唱标使用
项目名称：缸盖磨削清理设备更新改造项目                                                  
	序号
	货物名称
	数量
	投标总价（元）
	质保期
	交货及安装
时间
	付款方式及比例如何响应
	付款方式及比例是否偏离

	1
	缸盖磨削清理设备更新改造项目
	1套
	不含税价：
含税价格：    （大写：    ）
税率：
	
	
	
	



注：
1. 此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。
2. 需写明含税价、不含税价格、税率。
3. 投标总价大写为必填项，如发生大小写不一致，以大写为准。
4. 投标总价包括全部（全新）产品价、表面处理费用、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装、调试（含现场调试）、包装运输费、验收、技术及售后服务费、技术资料费、备品备件费等所有费用的总和。

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日






[bookmark: _Toc221091320]附件9 设备分项报价表（详见附件报价表）
	序号
	物资/设备/...名称
	规格型号
	具体参数
（规格型号的描述）
	品牌
	未税单价
	含税单价
	计量单位
	数量
	未税总价
	含税总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






[bookmark: _Toc221091321]附件10 商务条款偏离表

	缸盖磨削清理设备更新改造项目
	招标文件要求
	响应规格
	是否偏离
（提供说明）

	质保期
	
	
	

	交货时间及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

















	备品备件及耗材等要求
	
	
	


投标人名称：                   授权代表签字：            日期：
注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。
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[bookmark: _Toc221091322]附件11 投标人承诺

项目名称：缸盖磨削清理设备更新改造项目
日期：    年   月   日


	投标人承诺：
我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。





投标人名称 (盖章)：                法定代表人或授权代表(签字)：

















[bookmark: _Toc221091323]附件12 服务承诺函

项目名称：缸盖磨削清理设备更新改造项目
中国重汽集团杭州发动机有限公司：
我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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[bookmark: _Toc221091324]附件13 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;
https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.点击立即注册
[image: ]
2.填写手机号码（没有注册过的）
[image: ]
3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
[image: ]
4.点击新增
[image: ]
5. 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批


[image: ]
[image: ]


注：
1.“项目名称”和“采购形式编号”见招标公告内容。
2.配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 货物 / 计量检具”，业务主管部门选择“质量部”。



[bookmark: _Toc221091325]附件14 SRM系统供应商用户手册
系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/
用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）
1.供应商应标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标
点击应标，上传文件之后点击提交。
[image: ]

2.供应商投标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标
[image: ]
点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。
注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。
[image: ]
3.供应商技术标澄清函
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函
点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。
开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑[image: ]
4.供应商报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价
点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。
5.供应商澄清报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价
招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。
[image: ]
6.供应商查看中标通知
路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目
点击查看进入查看中标项目详情
[image: ]
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