底盘板链安全整改招标需求公告
一、招标项目：底盘板链安全整改
二、招标项目内容
1、本次整改内容包括底盘板链护板和东侧区域装配C线板链护板的安全整改。
2、底盘板链护板整改方案为：将原有护板全部拆除后，对下方支撑结构进行改造加固，支撑结构的上表面与板链两侧框架角钢的上表面上下间距8mm，支撑结构与框架角钢之间增加固定梁，东西方向每间隔40CM一根，固定梁和支撑结构采用50mm*50mm方管型钢，与原护板接触的地面做8MM的下沉凹坑（地面开挖凹坑施工由基建负责），将8mm厚的铁板放在支撑结构上，一侧与框架角钢焊接，另一侧嵌入凹坑。板链中间位置放置宽度80cm、厚度8mm的铁板。整改厚的护板可以承重不低于2T的运输车辆通行。
3、东侧区域装配C线板链护板整改方案为：将原有护板全部拆除后，对下方支撑结构进行改造加固，支撑结构与框架角钢之间增加固定梁，东西方向每间隔40CM一根，固定梁和支撑结构采用50mm*50mm方管型钢，采用同规格的花纹钢板替换原有护板，花纹钢板两侧与框架角钢和支撑结构焊接牢固。
4、对板链起点和终点的铁板底部增加50mm*50mm方管型钢，加固焊接。
5、对C线C18工位南北通道两侧的板链护板进行加固，底部增加50mm*50mm型钢承重，护板更换新的（总长度10米）。
6、8MM厚的铁板和50mm*50mm方管型钢由招标方提供，投标方提供其他物料，拆除的护板由投标方回收处理，抵扣部分费用。
7、设备整改完成，对设备表面进行打磨刷漆，油漆颜色为白色。
8、质保期不少于12个月。
三、获取招标文件时间
截止到2026年9月21日9:30，招标文件领取方式见底部附件。
四、开标时间、地点
开标时间9月21日上午9:30，地点：SRM平台线上开标
五、资质要求	
1.属于独立法人。
2.提供近半年完税证明。
3.未列入重工集团和中通客车公司黑名单。
六、招标人：中通客车股份有限公司
七、招标地址：聊城市经济技术开发区黄河路261号
八、联系人及联系方式：周凯   15806974358   
9、 请投标方在2026年9月21日（周三）上午9点30分前在公司SRM系统上完成报价；
10、 请投标方在2026年9月20日（周二）下午17点前在公司SRM系统上完成报名
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1、 资质要求：

1.属于独立法人。

2.要求提供近半年完税证明。

3.未列入重工集团和中通客车公司黑名单。

4.施工人员需要具有有效期内的相关特种作业证和施工期间不低于50万/人的人身保险、意外险或工伤保险。

5.被告知施工日期后，所有施工人员需要在施工日期前一天来公司进行安全培训。

2、 技术要求： 

1、 本次整改内容包括底盘板链护板和东侧区域装配C线板链护板的安全整改。

2、 底盘板链护板整改方案为：将原有护板全部拆除后，对下方支撑结构进行改造加固，支撑结构的上表面与板链两侧框架角钢的上表面上下间距8mm，支撑结构与框架角钢之间增加固定梁，东西方向每间隔40CM一根，固定梁和支撑结构采用50mm*50mm方管型钢，与原护板接触的地面做8MM的下沉凹坑（地面开挖凹坑施工由基建负责），将8mm厚的铁板放在支撑结构上，一侧与框架角钢焊接，另一侧嵌入凹坑。板链中间位置放置宽度80cm、厚度8mm的铁板。整改厚的护板可以承重不低于2T的运输车辆通行。

3、 东侧区域装配C线板链护板整改方案为：将原有护板全部拆除后，对下方支撑结构进行改造加固，支撑结构与框架角钢之间增加固定梁，东西方向每间隔40CM一根，固定梁和支撑结构采用50mm*50mm方管型钢，采用同规格的花纹钢板替换原有护板，花纹钢板两侧与框架角钢和支撑结构焊接牢固。

4、 对板链起点和终点的铁板底部增加50mm*50mm方管型钢，加固焊接。

5、 对C线C18工位南北通道两侧的板链护板进行加固，底部增加50mm*50mm型钢承重，护板更换新的（总长度10米）。

6、 8MM厚的铁板和50mm*50mm方管型钢由招标方提供，投标方提供其他物料，拆除的护板由投标方回收处理，抵扣部分费用。

7、 设备整改完成，对设备表面进行打磨刷漆，油漆颜色为白色。

8、 质保期不少于12个月。

三、报价要求:

1、付款方式：

整改完成，验收合格，增值税专用发票挂账后次月付全款，接收银行承兑。

2、联系人：

招标要求：     周凯     0635-8322162

商务条件：     李东刚     0635-8326256

3、投标时间：

（1）、请投标方在2026年10月21日（周三）上午9点前在公司SRM系统上完成报价；

（2）、请投标方在2026年10月20日（周二）下午17点前在公司SRM系统上完成报名和投标保证金800元缴纳；保证金缴纳账户：中国工商银行聊城振兴路支行1611002309022106210，未中标单位投标保证金于中标通知发出后退回，中标单位投标保证金于项目完成后退回。

（3）、在规定时间内我公司未收到报价和投标保证金视为自动放弃；

4、报价：包含材料、配件、人工费、税费等全部费用（打包价）

		序号

		项目名称

		数量

		单位

		不含税价格（元）

		税额（元）

		含税价格（元）

		备注



		1

		花纹钢板物料

		1

		项

		

		

		

		



		2

		人工费

		

		人工

		

		

		

		



		3

		其他费用

		1

		项

		

		

		

		



		4

		回收花纹板

		1

		项

		

		

		

		回收价格填写正数，报价合计中减去回收价格



		

		合计

		

		

		

		





四、报价须知：

1、请根据招标要求填写报价，开标后在满足要求的前提下以最低价确定中标单位。

2、投标单位必须加盖公司公章，未盖公章的报价为无效报价（发扫描件或照片）。

3、以下内容必须填写齐全。

1 项目周期：       天；              报价单位（章）：                           

2 开具       %增值税专用发票；       联 系 人：                                

3 质保期    年。                      联系电话：                                  

电子邮箱：                             日期：                                     
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