**喷漆室风道环保隐患整改招标需求公告**

**一、招标项目：**喷漆室风道环保隐患整改

**二、招标项目内容**

1. 本次项目包括更换三套气动阀和修复四处风道破损部位。
2. 三套气动阀位于面清漆机器人排风风道，风道尺寸为71cm\*180cm，气动阀只更换阀体，执行器使用原有执行器，气动阀能承受排风风压2500Pa,多扇叶结构，材质为镀锌钢板。可以与原有执行器配套使用。
3. 四处风道破损处需要用镀锌板和角钢或型钢加固，镀锌板厚度不低于3mm，角钢尺寸不低于5cm\*5cm，确保修复处无泄漏，强度满足正常使用风压冲击不损坏。
4. 本次报价包含配件、维修费用、人工费用、税额等所有费用。
5. 质保时间至少12个月，质保期内因整改质量出现故障情况，需要免费维修更换。

**三、获取招标文件时间**

截止到2025年8月30日9:00，招标文件领取方式见底部附件。

**四、开标时间、地点**

开标时间8月30日上午9:00，地点：聊城市东昌府区经济技术开发区黄河路261号中通客车

**五、资质要求**

1.属于独立法人，注册资金不低于5万元。

2.具备相应能力，营业执照营业范围包含相关业务。

3.提供近半年完税证明。

4.未列入重工集团和中通客车公司黑名单。

**六、招标人：**中通客车股份有限公司

**七、招标地址：**聊城市经济技术开发区黄河路261号

**八、联系人及联系方式：**周凯 0635-8322162 邮箱：zkzk3721@163.com。

1. 询价函需发至公司专用招标邮箱sbnyztb@zhongtong.com（邮箱主题为公司名称+投标项目），截止期前报名有效，最高报价不能超过14900元。营业执照副本、近半年完税证明和保证金回执单在2025年8月27日17:00前发送到邮箱：zkzk3721@163.com。
2. 投标方需要在开标前交投标保证金200元到公司指定账户：中国工商银行聊城振兴路支行1611002309022106210，未中标厂家的投标保证金于项目开标后20个工作日内退回，中标厂家的投标保证金于项目验收后退回，中标后不签订合同弃标的厂家没收投标保证金。

****