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[bookmark: _Toc47976587][bookmark: _Toc7104]招标公告
[bookmark: _Toc32474]中国重汽集团济南动力有限公司消防设备设施采购项目招标公告

[bookmark: _Toc47976588]一、项目名称及项目编号
(一)项目名称：中国重汽集团济南动力有限公司消防设备设施采购项目
(二)项目编号：ZBGL2026070438
[bookmark: _Toc47976589]二、项目概况及招标形式
(一)招标内容：本次招标采取总价形式，合同有效期为1年（合同签订月至次年同月），中标后和中国重汽集团签订中标框架协议，与重汽各二级单位分别签定消防设备设施采购合同，据实进行结算。
(二)招标形式：公开招标。
[bookmark: _Toc47976590]三、投标人资格要求
1、参加投标的单位，必须是在中华人民共和国合法注册，具有独立法人资格的公司，且成立五年以上（含五年，以注册日期开始计算，至开标之日不少于五年），具有有效的营业执照。且注册资金1000万元及以上且经营范围满足招标项目需求；
2、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。
3、投标人须提供近三年的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）；
4、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；
5、消防设施工程专业承包壹级；
6、电子与智能化工程专业承包贰级；
7、建筑机电安装工程资质贰级；
8、施工劳务不分等级；
9、投标人须具有所代理品牌针对项目的授权书；
10、投标单位应具备并提供2025年超高层建筑及同等规模工业厂房的消防设备设施更换、维修业绩不少于5份；
11、投标单位三年内无违法及重大违规记录；
12、投标单位在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》、信用中国无相关行业行政处罚及失信记录等信息，无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；
13、未被中国重型汽车集团有限公司列入黑名单（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）；
14、在中国重汽集团有限公司服务期间无提前终止合同违约或无因服务质量不到位提前终止合同的情况
15、供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
16、如有投标单位资料造假，一经发现，5年内不得参与集团内所有消防类项目投标资格；
17、投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件（加盖公章）；参与投标时需携带营业执照副本原件以及投标单位授权人身份证原件以供查验；
18.投标人须负责提供合理的便于运输的包装物及重汽品牌车辆，并承担相关费用；
19.投标人须认可招标人的工作指令，包括节假日能正常开展工作的要求；
20、投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；
21、本次招标项目不接受联合体投标；
22、相关法律法规对合格投标单位的其他要求。
[bookmark: _Toc47976591]四、报名及招标文件的获取
1.报名截止时间：2026年8月2日下午17点
2.招标文件获取方式：投标人在上述时间范围内，在中国重汽e采通平台上获取招标文件
报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件中的投标文件《资质标书》准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。
[bookmark: _Toc47976592]五、投标文件的递交
投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，一律视为无效投标。
六、开标时间和地点
1.时间：2026年8月10日9:30:00(待定)
2.地点：线上会议
[bookmark: _Toc47976593]七、招标公告发布媒介
[bookmark: _Toc47976594]本次招标公告在中国重型汽车集团有限公司官网上发布。
八、联系方式
招标负责人：王利峰
电话：17860600476
技术、商务联系人：卜剑锋
电话：15542226228


[bookmark: _Toc7753][bookmark: _Toc47976595]第一部分  投标人须知
[bookmark: _Toc47976596]一、项目介绍
1.项目名称：中国重汽集团济南动力有限公司消防设备设施采购项目
2.项目编号：ZBGL2026070438
[bookmark: _Toc47112482]3.招标形式：公开招标
4.项目概况：本次招标采取总价形式，合同有效期为1年（合同签订月至次年同月），中标后和中国重汽集团签订中标框架协议，与重汽各二级单位分别签定消防器材采购合同，据实进行结算。
5.招标内容具体要求详见《技术标书》。
6.报价：报价应包含币种、不含税金额、税率及价税合计金额
7.招标人信息：
招标人名称：中国重汽集团济南动力有限公司
招标负责人：王利峰
电话：17860600476

技术、商务联系人：卜剑锋
[bookmark: _GoBack]电话：15542226228
[bookmark: _Toc47976598]二、合格的投标人
1.参加投标的单位，必须是在中华人民共和国合法注册，具有独立法人资格的公司，且成立五年以上（含五年，以注册日期开始计算，至开标之日不少于五年），具有有效的营业执照。且注册资金1000万元及以上且经营范围满足招标项目需求；
2、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。
3、投标人须提供近三年的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）；
4、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；
5、消防设施工程专业承包壹级；
6、电子与智能化工程专业承包贰级；
7、建筑机电安装工程资质贰级；
8、施工劳务不分等级；
9、投标人须具有所代理品牌针对项目的授权书；
10、投标单位应具备并提供2025年超高层建筑及同等规模工业厂房的消防设备设施更换、维修业绩不少于5份；
11、投标单位三年内无违法及重大违规记录；
12、投标单位在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》、信用中国无相关行业行政处罚及失信记录等信息，无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；
13、未被中国重型汽车集团有限公司列入黑名单（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）；
14、在中国重汽集团有限公司服务期间无提前终止合同违约或无因服务质量不到位提前终止合同的情况
15、供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
16、如有投标单位资料造假，一经发现，5年内不得参与集团内所有消防类项目投标资格；
17、投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件（加盖公章）；参与投标时需携带营业执照副本原件以及投标单位授权人身份证原件以供查验；
18.投标人须负责提供合理的便于运输的包装物及重汽品牌车辆，并承担相关费用；
19.投标人须认可招标人的工作指令，包括节假日能正常开展工作的要求；
20、投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；
21、本次招标项目不接受联合体投标；
22、相关法律法规对合格投标单位的其他要求。
三、招标文件的领取、答疑、应标及投标报名
1.发标时间：2026年7月24日
2.招标文件领取方式、地点及领取截止时间
地点：中国重汽e采通平台
领取截止时间：2026年8月2日17点
3.答疑时间：2026年8月2日17点前
4.提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。
5.领取答疑、澄清和修改文件时间：2026年8月10日9点30分前：
6.答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。
7.报名方式：在“中国重汽e采通”平台报名
8.应标截止时间：2026年8月2日17点
四、投标文件编制
（1） 投标文件的组成
投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。
1.资质文件：
(1)法定代表人身份证明；
(2)法定代表人授权委托书（授权人需带身份证原件）；
(3)营业执照副本原件或复印件并加盖公章；
(4)投标单位类似项目案例介绍，与本次项目相关或类似的合同扫描件；
(5)证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件；
(6)经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；
(7)企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；
(8)年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；
(9)企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。
(10)信用中国截图或国家企业信用信息公示系统截图；
(11)项目报名表；
(12)招标文件中要求的其它资格证明文件（资质证书及品牌授权书等）。
· 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。
2.技术标：
（1）主要技术状态说明；
（2）技术规格、相关条款偏离表；
（3）消防设备设施明细表；
（4）所供消防设备设施物料的厂家授权；
（5）手报、烟感、温感、声光等所有物资类的消防设备设施的检验报告；
（6）服务承诺；
（7）投标人要求买方提供何种配合，需在标书中说明；
（8）投标单位认为其他需要提供的材料。
3.商务标：
(1)开标一览表
(2)投标函（格式见附件）;
(3)商务条款偏离表；
(4)投标分项报价表；
(5)服务承诺及优惠条件；
(6)其他需要说明的事项。
（2） 投标文件的投递
1. 投标方式：在“中国重汽e采通”平台线上投标
2. 联系人及联系方式：
3. 投标文件递交截止时间：2026年8月10日9:30:00
[bookmark: _Toc47976601]五、投标保证金收取、缴纳有效期及罚没
1.投标保证金的缴纳
(1) 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账
(2) 投标保证金的金额：人民币 20000 元
单位名称：中国重汽集团济南动力有限公司
收款账号：37001616508050150300
开户行名称：中国建设银行股份有限公司济南天桥支行
开户行行号：105451000362
· 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。
(4)保证金缴纳截止时间：2026年8月10日9：30前
2.选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。
3.选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。
4.对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。
5.发生以下情况时，有权没收保证金：
①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
②供应商在响应文件中提供虚假材料的；
③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
⑥截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
⑦自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
⑧采购文件规定的其他情形。
六、开评标
（1） 开标时间：2026年7月31日9:00:00
（2） 开标地点：线上会议
（3） 开标方式：
· 线上招标：因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。
（4） 评标
1. 评标方法
评标方法（合理最低价）
本次招标采用技术标入围后，原则上合理最低价中标。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标综合评审后入围的前提下，选择合理最低价确定中标人，对未中标单位不做任何解释。
2. 评标流程
· 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第一部分第四条投标文件编制资格证明文件中的1.1-1.12准备资料，上传完毕后，等待审核；
· 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；
· 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；
· 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；
· 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体评分详见评分标准；
· 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；
· 注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。
3. 评分标准
	评价因素
	总分
	评分项目
	得分
	评分标准

	技术标
	100
	企业实力、供货方案及能力
	45
	1、依据企业人员、规模、资质、经营状况、技术力量及设施设备等综合评定(5分)。优：4-5分、良：2-3分、一般：1-0分；

	
	
	
	
	2、对供应商提供的针对本项目的供货方案、项目实施计划、人员安排、供货周期、供货保障措施、安装和调试得方案及技术保 障措施等进行综合评审，内容齐全、详细、科学、合理、切实 可行的得10分，在此基础上根据以上量化因素每出现一处相对弱项或无针对性项扣1分，扣完为止，若此条缺项不得分。

	
	
	
	
	3、提供供货物资的授权书，每提供一项授权得1分，最高得5分，若此条缺项不得分。

	
	
	
	
	4、投标人具有100万及以上项目销售业绩的，每个得1分，投标人获得ISO9001、ISO14000、OHSAS18001等体系认证及荣誉证书的，每提供一个得1分，总分5分；

	
	
	
	
	5、具备重汽品牌的运输车辆，并能提供车辆信息，得10分

	
	
	
	
	6、在济南地区有独立的物资存储仓库，并能提供10%的储备备品的能力，并能提供相应的仓库所在位置、图片及相关手续等，得10分。

	
	
	产品的总体质量及性能

	20
	1、 根据所投报产品的综合质量、配置方案、性能指标等进行综合打分，产品种类、相关手续、资料齐全，质量保证措施及承诺内容齐全、详细、科学、合理、切实可行，根据提供的消防设备设施明细表所投报产品的品牌、综合质量、配置方案、性能指标等进行综合打分。共计20分，在此基础上根据以上量化因素每出现一处相对弱项或无针对性项扣1分，扣完为止，若此条缺项不得分。

	
	
	售后服务方案、紧急情况的应急预案

	15
	1、针对本项目的具体售后服务方案（包括售后服务团队的配置及 分工、服务内容及承诺、响应时间及保障措施、培训计划、提供及时、迅速、优质服务的承诺，迅速快捷提供货物的备品 备件，保证采购人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件）内容全面、详细、科学合理、切实可行可得 10 分，在此基础上 根据以上量化因素每出现一处相对弱项或无针对性项扣 0.5 分， 扣完为止，若此条缺项不得分。

	
	
	
	
	2、针对本项目售后任何可能发生的紧急情况的应急预案，投标人 自行虚拟出案例并给出解决方案，案例切合实际且解决方案合 理可靠、及时的得 5 分，在此基础上根据以上量化因素每出现 一处相对弱项或无针对性项扣 0.5 分，扣完为止，若此条缺项 不得分。

	
	
	专家评分
	20
	依据技术方案介绍，现场答辩表现，素养等等。

	商务标
	
	价格
	
	技术标80分以上供方可入围商务标，本次为两家中标单位，按照评标合理最低价最终确定中标单位，每项设备设施的最终报价需与去年价格拉平（价格只向下拉平）。

	备注
	1、企业实力中所要求证书及合同业绩开标现场均需提供原件或盖章复印件，否则不作得分依据；2、经技术专家组评定不符合技术资质要求的或技术方案照搬招标标书的不得进入商务部分。


七、定标
本项目只产生2个中标人，两个中标人份额配比为各50%。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。
八、废标及终止招标
1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
(1)投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
(2)投标人在报价有效期内撤回投标；
(3)在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
(4)投标人以任何方式诋毁其他投标人；
(5)投标人串通投标；
(6)投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；
(7)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
(8)投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
(9)有效投标不足三家；
(10)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
(11)投标人报价均超过最高限价的；
(12)未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；
(13)未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；
(14)法律、法规规定的其他情况。
2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
(1)符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK27](4)因重大变故，采购任务取消的；
(5)招标人认为其他应终止招标的情形。
3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
九、合同签订
1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。
2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。
3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。
4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；
5.合同以双方最终签署的版本为准。
十、交货及付款
1. 付款方式：
半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）；
2.付款节点：
100%：乙方完成甲方的需求，乙方开具合同价款100%的收据并增值税专用发票，经甲方核对无误后支付。
注：
（1）如投标人不认可、不接受使用半年期商业汇票支付用于费用结算，则须在附件“开标一览表”中注明，招标人将视之为主动弃标。
（2）投标人应对项目内招标的全部内容进行报价，不允许挑项报价、空项报价，否则视为主动弃标。
（3）有商务条款偏离的要在附件中注明。
十一、质保金
项目中标后需缴纳履约保证金20000元。
十二、本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司。
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第二部分　技术标书
一、项目名称
消防设备设施采购项目
二、主要技术状态说明
1.应符合国家现行标准要求，外观、规格型号、结构部件、材料、性能参数、生产厂名厂址等均与型式检验报告一致；发光标志、铭牌、警示说明齐全。
2.结构完整，材料符合标准要求，开启性能符合标准要求。
3.符合国家标准要求，产品结构、标识、所用材料、尺寸均符合标准要求。
4.消防设备设施应符合国家现行标准，应与国家有关市场准入制度中的有效证明文件相符，应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间，符合要求。
5.根据国家行业要求，保修期内免费进行维修、更换。
三、质量要求
应符合国家现行标准要求和行业使用要求。
四、检测方法及规则
提供产品国家级检测机构下发的产品检验报告，采用目测、相关量具测量、压力试验等方法，按照合格判定标准检查。
五、标志、包装、运输、储存
要求产品包装符合相关国家标准，保持其完整性，标志清晰，确保运输、储存过程中货物安全，杜绝磕、碰、砸坏等现象发生。
运输货物进入招标人单位内，应符合招标人单位内部要求，运输车辆应用招标单位品牌车辆。
六、交付
合同签订后7天内交付。
七、服务
投标单位根据项目实际情况自行填报售后服务方案
八、验收
按照中国重汽集团济南动力有限公司相关规定、要求进行验收。
九、其他
1.投标人承诺对参与该项目所获得的与招标人产品相关的所有信息都予以保密，并承担与此相关的所有法律责任。
2.其余未尽事宜，投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。
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投标函
致：中国重汽集团            有限公司：
根据贵方                       招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本  份、副本  份；电子版投标文件一份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起  个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                             
邮编：        
电话：        传真：                   
投标人代表姓名：         职务：          
开户银行：                   
银行帐号：                   
投标人名称（盖章）: 
授权代表签字：
日期：     年      月      日
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法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就                       现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委权。特此委托。
	附法人身份证明复印件（正反面）
附授权代理人身份证明复印件（正反面）


全权代表姓名：            性别：          年龄：
单位：                    部门：          职务：
法定代表人签字或盖章                          
被授权人签字  
被授权人电话：   
投标人名称（公章）                       
      年   月   日






附件3
开标一览表
项目名称：                                                                                  
	序号
	项目名称
	数量
	投标总价（元）
	XX
	XX
	XX
	商务条款是否偏离

	
	
	1
	不含税价：
含税价格：    （大写：    ）
税率：
	
	
	
	



注：
1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。
2.需写明含税价、不含税价格、税率。
3.投标总价包括                                             全部费用。


                        投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
                                     日  期：       年    月    日
 








附件4 消防设备设施明细表
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附件5 分项报价明细表
	序号
	物资名称
	规    格
	品牌
	单位
	数量
	单价（未税）
	单价（含税）
	总价（未税）
	总价（含税）

	1
	点型感温、感烟火灾探测器
	JTW-ZCD-G5H/JTW-ZD-JBF5113、JTY-GD-G5T/JTY-GD-JBF5101等
	海湾、青鸟等
	个
	414
	
	
	
	

	2
	底座
	DZ-05/JBF-VB4301B等
	海湾、青鸟等
	个
	377
	
	
	
	

	3
	线型光束感烟火灾探测器反射器
	JTY-HM/F-GST102/JTY-H-JBF4382等
	海湾、青鸟等
	个
	187
	
	
	
	

	4
	线型光束感烟火灾探测器
	JTY-HM-GST103/JTY-H-JBF4382C等
	海湾、青鸟等
	个
	41
	
	
	
	

	5
	手动火灾报警按钮
	J-SAM-GST9122B/J-SAP-JBF5221等
	海湾、青鸟等
	个
	332
	
	
	
	

	6
	火灾声光警报器
	GST-HX-320B/JBF5176A等
	海湾、青鸟等
	个
	265
	
	
	
	

	7
	消火栓按钮
	J-SAM-GST9123B/JBF5123等
	海湾、青鸟等
	个
	286
	
	
	
	

	8
	输入/输出模块
	GST-LD-8303/JBF5142A等
	海湾、青鸟等
	个
	100
	
	
	
	

	9
	隔离器
	GST-LD-8313B/JBF4171等
	海湾、青鸟等
	个
	89
	
	
	
	

	10
	火灾报警控制器
	JB-QB-GST200H-S/JB-TB-JBF-21SF-C4等
	海湾、青鸟等
	个
	4
	
	
	
	

	11
	总线制操作盘
	GST-LD-SD128H/JBF-21SF-CK60等
	海湾、青鸟等
	个
	5
	
	
	
	

	12
	直接控制盘
	GST-LD-KZ08H/JBF-21SF-CD8等
	海湾、青鸟等
	个
	9
	
	
	
	

	13
	火灾显示盘
	GST-ZF-120Z/JBF5060等
	海湾、青鸟等
	个
	14
	
	
	
	

	14
	
	GST-ZF-520Z/JBF5061等
	海湾、青鸟等
	个
	17
	
	
	
	

	15
	智能电源箱
	GST-DY-200H/SCDY-10A等
	海湾、青鸟等
	个
	6
	
	
	
	

	16
	智能电源盘
	GST-LD-D02H/BYF-PC10S等
	海湾、青鸟等
	个
	4
	
	
	
	

	17
	消防控制室图形显示装置
	GST-QT-GM9200/JBF5203A等
	海湾、青鸟等
	个
	1
	
	
	
	

	18
	联网接口卡
	GST-LWK200H-CAN/JBF295K等
	海湾、青鸟等
	个
	5
	
	
	
	

	19
	接口卡
	GST-NNET-02H/JBF-293K等
	海湾、青鸟等
	个
	8
	
	
	
	

	20
	多接口卡
	GST-DGNK5000H/JBF-VCM3265A-7等
	海湾、青鸟等
	个
	5
	
	
	
	

	21
	消防应急广播设备
	GST-XG9000S/GRT-GB2110等
	海湾、青鸟等
	个
	4
	
	
	
	

	22
	广播功率放大器
	GST-GF300WA/GRT-GB2213等
	海湾、青鸟等
	个
	5
	
	
	
	

	23
	扬声器（壁挂）
	HY6253，3W/GRT-SP2301等
	海湾、青鸟等
	个
	109
	
	
	
	

	24
	扬声器监视模块
	GST-LD-8305A/JBF5143A等
	海湾、青鸟等
	个
	56
	
	
	
	

	25
	消防电话主机
	TS-GSTN60/IG1602等
	海湾、青鸟等
	个
	3
	
	
	
	

	26
	消防电话
	TS-GSTN601/IG3602A等
	海湾、青鸟等
	个
	43
	
	
	
	

	27
	气体灭火控制器
	GST-QKP01H/JB-QB-JBF-52S03等
	海湾、青鸟等
	个
	2
	
	
	
	

	28
	气体释放警报器
	GST-LD-8317H/JBF5180等
	海湾、青鸟等
	个
	30
	
	
	
	

	29
	紧急启停按钮
	GST-LD-8318/JBF5181C等
	海湾、青鸟等
	个
	40
	
	
	
	

	30
	点型光电感烟、感温火灾探测器（防爆）
	JTY-GM-GSTN9811(Ex)/JTY-GD-JBF5101C-Ex、JTW-ZOM-GSTN9812(Ex)/JTW-ZD-JBF5113C-Ex等
	海湾、青鸟等
	个
	50
	
	
	
	

	31
	防爆通用底座
	DZ-02（Ex）/JBF6003A等
	海湾、青鸟等
	个
	150
	
	
	
	

	32
	手动火灾、消火栓报警按钮（防爆）
	J-SAM-GST9116/J-SAM-GSTN9311(Ex)/J-SAP-JBF4121A-EX、J-SAM-GSTN9313(Ex)/JBF4123A-EX等
	海湾、青鸟等
	个
	79
	
	
	
	

	33
	火灾声光警报器（防爆）
	GST-HX-MN120C（Ex）/JBF5174-EX等
	海湾、青鸟等
	个
	81
	
	
	
	

	34
	总线及电源隔离式安全栅
	GST-LD-N8401(Ex)/JBF-SG11、GST-LD-N8402(Ex)/JBF-SG11等
	海湾、青鸟等
	个
	29
	
	
	
	

	35
	应急照明集中电源
	NF86/800W等
	海湾、青鸟等
	个
	2
	
	
	
	

	36
	应急照明控制主机
	壁挂主机，3200点位HW-C-T-XN201，不含CAN模块等
	海湾、青鸟等
	个
	3
	
	
	
	

	37
	消防管道法兰哈夫节三通
	DN50
	上海丰一等
	个
	18
	
	
	
	

	38
	
	DN65
	上海丰一等
	个
	12
	
	
	
	

	39
	
	DN100
	上海丰一等
	个
	10
	
	
	
	

	40
	消防管道哈夫节
	DN100
	上海丰一等
	个
	67
	
	
	
	

	41
	
	DN150
	上海丰一等
	个
	48
	
	
	
	

	42
	
	DN200
	上海丰一等
	个
	35
	
	
	
	

	43
	消防管道沟槽法兰
	DN65
	潍坊明峰等
	个
	104
	
	
	
	

	44
	
	DN100
	潍坊明峰等
	个
	110
	
	
	
	

	45
	
	DN150
	潍坊明峰等
	个
	93
	
	
	
	

	46
	消防管道沟槽弯头
	DN76
	潍坊明峰等
	个
	130
	
	
	
	

	47
	
	DN114
	潍坊明峰等
	个
	107
	
	
	
	

	48
	
	DN165
	潍坊明峰等
	个
	85
	
	
	
	

	49
	
	DN219
	潍坊明峰等
	个
	54
	
	
	
	

	50
	消防管道卡箍
	DN76
	潍坊明峰等
	个
	421
	
	
	
	

	51
	
	DN114
	潍坊明峰等
	个
	276
	
	
	
	

	52
	
	DN165
	潍坊明峰等
	个
	173
	
	
	
	

	53
	
	DN219
	潍坊明峰等
	个
	122
	
	
	
	

	54
	消防管道沟槽三通
	DN76
	潍坊明峰等
	个
	113
	
	
	
	

	55
	
	DN114
	潍坊明峰等
	个
	121
	
	
	
	

	56
	
	DN165
	潍坊明峰等
	个
	100
	
	
	
	

	57
	
	DN219
	潍坊明峰等
	个
	46
	
	
	
	

	58
	消防管道机械三通
	65*40
	潍坊明峰等
	个
	120
	
	
	
	

	59
	
	114*25
	潍坊明峰等
	个
	119
	
	
	
	

	60
	
	114*65
	潍坊明峰等
	个
	62
	
	
	
	

	61
	
	165*65
	潍坊明峰等
	个
	55
	
	
	
	

	62
	消防暗杆沟槽闸阀
	Z85X-16Q、DN76
	潍坊明峰等
	个
	28
	
	
	
	

	63
	
	Z85X-16Q、DN165
	潍坊明峰等
	个
	10
	
	
	
	

	64
	
	XD381X-16、DN76
	潍坊明峰等
	个
	35
	
	
	
	

	65
	消防管道涡轮沟槽信号蝶阀
	XD381X-16、DN76
	潍坊明峰等
	个
	28
	
	
	
	

	66
	
	XD381X-16、DN114
	潍坊明峰等
	个
	16
	
	
	
	

	67
	
	XD381X-16、DN165
	潍坊明峰等
	个
	15
	
	
	
	

	68
	消防管道涡轮法兰蝶阀
	D341X-16、DN65
	潍坊明峰等
	个
	17
	
	
	
	

	69
	
	D341X-16、DN100
	潍坊明峰等
	个
	24
	
	
	
	

	70
	
	D341X-16、DN150
	潍坊明峰等
	个
	12
	
	
	
	

	71
	消防管道暗杆软密封闸阀
	Z45X-16Q、DN65
	潍坊明峰等
	个
	31
	
	
	
	

	72
	
	Z45X-16Q、DN100
	潍坊明峰等
	个
	18
	
	
	
	

	73
	
	Z45X-16Q、DN150
	潍坊明峰等
	个
	9
	
	
	
	

	74
	
	Z45X-16Q、DN200
	潍坊明峰等
	个
	6
	
	
	
	

	75
	
	Z41X-16Q、DN65
	潍坊明峰等
	个
	16
	
	
	
	

	76
	
	Z41X-16Q、DN100
	潍坊明峰等
	个
	15
	
	
	
	

	77
	
	Z41X-16Q、DN150
	潍坊明峰等
	个
	11
	
	
	
	

	78
	
	Z41X-16Q、DN200
	潍坊明峰等
	个
	7
	
	
	
	

	79
	消防管道消声止回阀
	 HC41X-16C、DN65
	潍坊明峰等
	个
	24
	
	
	
	

	80
	
	HC41X-16C、DN100
	潍坊明峰等
	个
	22
	
	
	
	

	81
	
	HC41X-16C、DN150
	潍坊明峰等
	个
	15
	
	
	
	

	82
	
	HC41X-16C、DN200
	潍坊明峰等
	个
	12
	
	
	
	

	83
	消火栓栓头
	普通铜SN65
	福建溪一等
	个
	212
	
	
	
	

	84
	
	减压式SNZ65
	福建溪一等
	个
	117
	
	
	
	

	85
	室外地上消火栓
	SS100/65
	福建溪一等
	个
	34
	
	
	
	

	86
	水泵接合器
	SQD100/65
	福建溪一等
	个
	29
	
	
	
	

	87
	
	SQD150/80
	福建溪一等
	个
	14
	
	
	
	

	88
	水流指示器
	DN65
	福建溪一等
	个
	70
	
	
	
	

	89
	
	DN100
	福建溪一等
	个
	65
	
	
	
	

	90
	
	DN150
	福建溪一等
	个
	47
	
	
	
	

	91
	消火栓箱
	800*650*220
	山东凯正等
	个
	82
	
	
	
	

	92
	
	1800*700*220
	山东凯正等
	个
	36
	
	
	
	

	93
	消防软接头
	DN65
	上海丰一等
	个
	111
	
	
	
	

	94
	
	DN100
	上海丰一等
	个
	33
	
	
	
	

	95
	
	DN150
	上海丰一等
	个
	36
	
	
	
	

	96
	
	DN200
	上海丰一等
	个
	22
	
	
	
	

	97
	消防泄压阀
	钢制500X、DN65
	上海丰一等
	个
	20
	
	
	
	

	98
	
	钢制500X、DN100
	上海丰一等
	个
	15
	
	
	
	

	99
	
	钢制500X、DN150
	上海丰一等
	个
	10
	
	
	
	

	100
	消防过滤器
	GL41H-16Q、DN65
	上海丰一等
	个
	15
	
	
	
	

	101
	
	GL41H-16Q、DN100
	上海丰一等
	个
	19
	
	
	
	

	102
	
	GL41H-16Q、DN150
	上海丰一等
	个
	12
	
	
	
	

	103
	湿式报警阀组
	DN100
	福建溪一等
	个
	8
	
	
	
	

	104
	
	DN150
	福建溪一等
	个
	9
	
	
	
	

	105
	预作用报警阀组
	DN100
	福建溪一等
	个
	3
	
	
	
	

	106
	
	DN150
	福建溪一等
	个
	3
	
	
	
	

	107
	消防管道压力表
	Y-100  0-1.6MPA
	天津华青等
	套
	65
	
	
	
	

	108
	消防管道橡塑板
	25MM、保温、阻燃
	华美等
	平米
	276
	
	
	
	

	109
	消防管道PAP板
	0.2mm
	华美等
	平米
	321
	
	
	
	

	110
	防火涂料
	耐火2.5h
	冀达通等
	KG
	200
	
	
	
	

	111
	消防水泵
	30kw、XBD立式消防泵
	上海联邦等
	台
	1
	
	
	
	

	112
	
	45kw、XBD立式消防泵
	上海联邦等
	台
	1
	
	
	
	

	113
	
	75kw、XBD立式消防泵
	上海联邦等
	台
	1
	
	
	
	

	114
	水泵控制柜
	30KW、变频
	上海联邦等
	套
	1
	
	
	
	

	115
	稳压泵
	18KW
	上海联邦等
	台
	3
	
	
	
	

	116
	稳压泵控制柜
	一用一备 18kw
	上海联邦等
	套
	2
	
	
	
	

	117
	防火门
	甲级
	龙啸等
	平方米
	5
	
	
	
	

	118
	防火阀
	定制：周长在1米以下
	逸旭等
	个
	24
	
	
	
	

	119
	
	定制：周长在1米--2米
	逸旭等
	个
	15
	
	
	
	

	120
	
	定制：周长在2米--3米
	逸旭等
	个
	6
	
	
	
	

	121
	
	定制：周长在3米-4米
	逸旭等
	个
	7
	
	
	
	

	122
	
	定制：周长在4--5米
	逸旭等
	个
	6
	
	
	
	

	123
	送排风烟机
	BT35-11
	逸旭等
	台
	2
	
	
	
	

	124
	双电源风机联动控制箱
	定制
	逸旭等
	个
	4
	
	
	
	

	125
	送/排风烟机电缆
	橡胶线3*6+2*4
	绿灯行等
	米
	158
	
	
	
	

	126
	消防设备备用电池
	BT-HSE-40-12/12V40AH等
	劲博等
	块
	32
	
	
	
	

	127
	
	BT-HSE-50-12/12V50AH等
	劲博等
	块
	28
	
	
	
	

	128
	
	BT-HSE-33-12/12V33AH等
	劲博等
	块
	47
	
	
	
	

	129
	
	BT-HSE-7-12/12V7AH等
	劲博等
	块
	126
	
	
	
	

	130
	电机测温、测振仪
	套装、6通道、振动速度(mm/s)、温度(°℃)
	一线品牌
	套
	1
	
	
	
	

	131
	防火卷帘控制器
	宇垒FJK-SD-YL018、纳海FJK-SF-S918、摩哒YCB-K-220/2-HK等
	龙啸等
	个
	12
	
	
	
	

	132
	防火卷帘电机
	1000KG
	新兰德等
	个
	10
	
	
	
	

	133
	消防管道挖沟
	含垃圾清运、回填、沥青、防腐
	不限
	立方米
	30
	
	
	
	

	134
	缆式线型感温火灾控制器
	JTW-LD-GST105B等
	海湾等
	台
	4
	
	
	
	

	135
	感温线缆
	JTW-LD-GST85A/85B等
	海湾等
	米
	1100
	
	
	
	

	136
	防火泥
	不燃
	百德恒世等
	kg
	4200
	
	
	
	

	137
	自动跟踪定位水炮射流灭火装置
	ZDMS0.6/5S-JSGA等
	共安等
	个
	7
	
	
	
	

	138
	解码器
	JMX308等
	共安等
	个
	7
	
	
	
	

	139
	现场控制箱
	KZX208等
	共安等
	个
	2
	
	
	
	

	140
	消防电磁阀
	DN50
	撼固等
	个
	24
	
	
	
	

	141
	灭火装置视频集中联动控制柜
	JKG108SP等
	共安等
	个
	2
	
	
	
	

	142
	集中控制盘
	JKG等
	共安等
	个
	4
	
	
	
	

	143
	消防水炮主机液晶显示器
	XS等
	共安等
	个
	6
	
	
	
	

	144
	UPS不间断电源
	5000w
	山特等
	个
	2
	
	
	
	

	145
	消防信号线
	NH-KVVP2*1.5
	绿灯行等
	米
	1150
	
	
	
	

	146
	消防信号光纤
	8芯
	烽火等
	个
	2000
	
	
	
	

	147
	86接线盒
	86型金属穿线盒
	嘉择等
	个
	530
	
	
	
	

	148
	金属穿线管
	DN20
	铭创等
	米
	1600
	
	
	
	

	149
	消防镀锌钢管
	DN25
	迈克等
	米
	608
	
	
	
	

	150
	
	DN65
	迈克等
	米
	244
	
	
	
	

	151
	
	DN100
	迈克等
	米
	221
	
	
	
	

	152
	
	DN150
	迈克等
	米
	200
	
	
	
	

	153
	
	DN200
	迈克等
	米
	100
	
	
	
	

	154
	消防钢丝骨架PE管
	DN150
	迈克等
	米
	130
	
	
	
	

	155
	电熔法兰
	DN150
	迈克等
	个
	155
	
	
	
	

	156
	法兰盘
	DN150
	迈克等
	个
	61
	
	
	
	

	157
	电熔弯头
	DN150
	迈克等
	个
	45
	
	
	
	

	158
	电熔直接
	DN150
	迈克等
	个
	61
	
	
	
	

	159
	电熔三通
	DN150
	迈克等
	个
	45
	
	
	
	

	160
	漏水点探测
	按漏点计算费用，未测到不结算
	不限
	次
	2
	
	
	
	

	161
	消防喷淋头
	DN15含支管、密封胶等配件
	友安等
	套
	62
	
	
	
	

	162
	点型烟感、感温
	JTY-GD-FCI-SD2000、JTY-BD-FCI-TD2000等
	诺蒂菲尔等
	个
	142
	
	
	
	

	163
	消火栓按钮
	J-XAP-M-M500HC等
	诺蒂菲尔等
	个
	117
	
	
	
	

	164
	回路板
	LCM-2等
	诺蒂菲尔等
	个
	3
	
	
	
	

	165
	消防电话插口接口
	TCC-G3040C、Ts-GSTN604等
	诺蒂菲尔等
	个
	30
	
	
	
	

	166
	隔离器
	FCI-IM2000等
	诺蒂菲尔等
	个
	30
	
	
	
	

	167
	多线控制盘
	POM-8C等
	诺蒂菲尔等
	个
	4
	
	
	
	

	168
	总线控制盘
	MCU-16B等
	诺蒂菲尔等
	个
	4
	
	
	
	

	169
	消防主机主板
	FCI-2000-CPU等
	诺蒂菲尔等
	个
	2
	
	
	
	

	170
	声光
	P700A等
	诺蒂菲尔等
	个
	32
	
	
	
	

	171
	电话模块
	HTEL-P等
	诺蒂菲尔等
	个
	34
	
	
	
	

	172
	输入输出模块
	JSKM-FCI-2000等
	诺蒂菲尔等
	个
	30
	
	
	
	

	173
	手动报警按钮
	J-SAP-M-FCI-MCP2000等
	诺蒂菲尔等
	个
	30
	
	
	
	

	174
	安全栅
	S2022等
	诺蒂菲尔等
	个
	20
	
	
	
	

	175
	中继模块
	JSM-FCI-ZM2000等
	诺蒂菲尔等
	个
	30
	
	
	
	

	176
	消防广播数字功率放大器
	X-DA1500、500W等
	诺蒂菲尔等
	个
	1
	
	
	
	

	177
	消防广播喇叭
	N-CL03P（吸顶式）等
	诺蒂菲尔等
	个
	51
	
	
	
	

	178
	
	N-WM06V（壁挂式）等
	诺蒂菲尔等
	个
	22
	
	
	
	

	179
	厨房设备自动灭火装置
	CMJS18-2等
	厨盾等
	台
	2
	
	
	
	

	180
	可燃气体探测器
	防爆，RS485，T90＜30S，带声光报警
	瑞安等
	台
	39
	
	
	
	

	181
	粉尘浓度检测仪
	K0WSI（0-100㎎/m³）等
	奥吉斯等
	台
	1
	
	
	
	

	182
	可燃气体探测器主机
	8路，RS485，T90＜30S，带声光报警
	瑞安等
	套
	3
	
	
	
	

	183
	
	20路，RS485，T90＜30S，带声光报警
	瑞安等
	套
	2
	
	
	
	

	184
	消防物联网数据采集终端
	DH-HY-WSM-1008-E等
	大华、海康等
	台
	2
	
	
	
	

	185
	消防水压监测
	MD-S101DHM0-1.6MPa等
	大华、海康等
	个
	10
	
	
	
	

	186
	点型红外火焰探测器
	JTG-UM-GST9666（三波段红外）等
	海湾/青鸟等
	台
	6
	
	
	
	

	187
	登高作业车租赁
	14米
	不限
	辆/天
	10
	
	
	
	

	188
	消防安装及维修人工
	消防专业施工人员，每天为一个台班，每台班为8小时
	不限
	人/天
	100
	
	
	
	

	189
	防火门闭门器
	大号不定位闭门器
	固尚等
	件
	159
	
	
	
	

	190
	防火门顺序器
	不锈钢顺序器
	卫辞等
	件
	413
	
	
	
	

	191
	电气安全超前预警装置
	SRM-T等
	善瑟科技等
	套
	2
	
	
	
	

	192
	消防管道铝皮防护
	厚0.5mm
	冠舟等
	平方米
	100
	
	
	
	

	193
	消防排烟镀锌风管
	1mm定制
	冠舟等
	平方米
	100
	
	
	
	

	194
	消防管道电伴热带
	阻燃10mm
	诺海嘉等
	米
	641
	
	
	
	

	195
	电伴热带温度控制箱
	RXKS-01等
	拓荣等
	个
	10
	
	
	
	

	196
	消防管道铜球阀
	DN25
	浙江立美达等
	个
	155
	
	
	
	

	197
	
	DN15
	浙江立美达等
	个
	133
	
	
	
	

	198
	防爆接线盒
	DN20接口
	Kbaoele等
	个
	93
	
	
	
	

	199
	防爆直接弯头
	DN20接口
	Kbaoele等
	个
	111
	
	
	
	

	200
	防爆软管
	DN20接口
	ahfb等
	米
	241
	
	
	
	

	201
	消防水池液位显示器
	KJ-300A/B/C/-01等
	凯捷泰等
	个
	10
	
	
	
	

	202
	投入式液位变送器
	KJ-800YX等
	凯捷泰等
	个
	25
	
	
	
	

	203
	消防管道镀锌角铁
	5*50
	迈克等
	米
	80
	
	
	
	

	204
	浮球阀
	DN65
	金光等
	个
	30
	
	
	
	

	205
	无线烟感
	DH-HY-SA2GA-A等
	大华等
	个
	80
	
	
	
	

	
	总计
	
	
	
	
	




















附件6
投标报名表
公章：
	项目名称
	

	投标单位
（全称）
	

	项目负责人
	
	联系电话
	

	公司电话
	
	传真
	

	E-mail
	

	报名时间
	年    月    日





附件7
项目名称

日期：  年   月   日
投标保证金退付表
	投标人单位名称：

	开户银行：

	户名：

	账号：

	联行号：

	纳税人识别号：



投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：











附件8
项目名称：(XX项目)
日期：  年  月  日

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）
	序号
	招标文件条款
	偏离内容

	
	条款号
	条款要求
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	



投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：



注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”
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