**中国重汽集团有限公司**

**济南商用车有限公司空调采购项目**

**招**

**标**

**书**

招标人：中国重汽集团济南商用车有限公司

2020年4月

# 第一章 招标公告

一、项目名称

项目名称：职工食堂空调项目。

二、招标内容

招标内容：空调采购及安装（格力KFR-120LW/12568SNhAc-3（5P）10台，噪音及能耗经安全环保部确认符合国家要求，员工餐厅二楼八台（东侧四台，南北侧各两台），一楼两台（东侧一台，西侧超市一台）具体位置投标人中标后由招标人确定）。

三、招标形式：公开招标。

四、议程安排

1、公告时间：2020年 5 月3 日。

2、报名截止时间：2020年 5 月 23日下午 点前（以通知为准）。

3、开标时间：2020年5 月 25 日 时（若有变动另行通知）。

4、项目地点：中国重汽轻卡部生产基地

5、投标文件递交：于开标当日在投标地点现场递交。

6、投标及商务事宜联系人：马宁

 联系电话：13583135610 8638

五、获取招标文件

1、时间：2020年 5 月 3 日。

2、方式：在上述时间范围内，招标人将本项目招标书电子版以电子邮件的形式发送至投标人所提供的邮箱，招标人不对投标人能否通过电子邮件正确或及时接收相关邮件负责，招标人邮件发出即视为送达。

# 第二章 投标须知

一、合格投标人：

（1）投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力。

（2）公司成立两年以上（以营业执照成立日期到开标当日满两年为准）；注册资金不少于30万人民币；经营范围满足招标项目需求；具有有效的三证合一营业执照。

（3）投标人须提供具有统一社会信用代码的三证合一的营业执照副本原件及复印件（加盖公章）。

（4）具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。

（7）投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力。

（8）投标人须具有完全履行招标文件的所有要求的能力。

（9）投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。

（10）投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包或者分包给其他单位。

（11）本次招标项目不接受联合体投标。

（12）逾期的投标文件招标人不予受理。

**二. 开标需提交的材料：**

⑴须提交纸质盖章版《空调设备报价表》。

（2）投标人须提供法人授权委托书**原件**及投标单位的法定代表人或授权代表的身份证**原件**及复印件（加盖公章），**营业执照**（复印件加盖公章）**,法人授权委托书。**

二、报价：

⑴本次招标为公开招标。

⑵所有报价货币单位均为： 元（人民币），（要求投标人写明税率）；

⑶结算方式： 电子银行承兑汇票。

三、投标方安装人员需具备相应的安装资质有登高作业、临时动电动火等相关危险作业证书。投标方施工人员需遵守轻卡部管理规定厂区内禁止吸烟佩戴好劳保用品，施工期间所用车辆符合国家要求。

四、其他其余未尽事宜，均按合同约定。

# 第二章 技术及施工要求

空调（柜式）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌： 格力 型号：KFR-120LW/12568SNhAc-3 | 保修 | 单位（台） | 单价（元） | 合计（元） | 使用部门 |
| 类别 | 配置描述 | 整机 1 年上门保修 | 10 |  |  |  |
| KFR-120LW/12568SNhAc-3 | 产品功率：标准工况输入功率3930W最大输入功率9000W |
| 冷暖类型：冷暖两用 |
| 是否变频：否 |
| 制冷量：12000 |
| 制冷功率：3930W |
| 制热量：12500W |
| 制热功率：3800W |
| 循环风量：1750 m³/h |
| 室内机噪音：44-50 |
| 室外机噪音：≤60dB |
| 能效等级：三级 |
| 室内机尺寸：581\*1870\*395 |  |  |  |  |  |
| 室外机尺寸：1032\*1250\*412 |  |  |  |  |  |
| 机身颜色：白色 |  |  |  |  |  |
| 外形设计：面板材质：ABS高亮注塑 |  |  |  |  |  |
| 其他性能：格栅式导风板 精准导风节能模式 舒适省电全兼顾、可控强劲档快速制冷热 |  |  |  |  |  |

1、厂家应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器、仪表及易损件、安装人员具备相应的安装资质有登高作业、临时动电动火等相关危险作业证书。中标方施工人员需遵守轻卡部管理规定厂区内禁止吸烟佩戴好劳保用品，施工期间所用车辆符合国家要求。

2、总费用包括但不限于合同设备、配套件、原材料及设计、检验、包装、随机备品备件、易损件、管理、运杂、安装、调试、及双方约定的交货方式相关费用等全部费用。

3、安装位置为员工餐厅二楼八台（东侧四台，南北侧各两台），一楼两台（东侧一台，西侧超市一台）具体位置中标人中标后由轻卡党群部确定。